```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit durieu-peinture-owatrold101-ros |
| Company | DURIEU S.A. |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **durieu-peinture-owatrold101-ros**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : durieu-peinture-owatrold101-ros

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **durieu-peinture-owatrold101-ros**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | DURIEU S.A. |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | fluide              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Peinture et Vernis         |
| Date FDS          | 2016-03-02    |

<br>
La FDS date du 2016-03-02. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">







<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>

</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  - <span class="chip chip-h">EUH066</span> L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

  - <span class="chip chip-h">EUH208</span> Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P101</span> En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

  - <span class="chip chip-p">P102</span> Tenir hors de portée des enfants.

  - <span class="chip chip-p">P260</span> Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P262</span> Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

  - <span class="chip chip-p">P273</span> Éviter le rejet dans l’environnement.

  - <span class="chip chip-p">P301+P310</span> EN CAS D’INGESTION:

  - <span class="chip chip-p">P331</span> NE PAS faire vomir.


**Transport** :

  - ADR : pas disponible
  - RID : pas disponible
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : pas disponible
  - IATA : pas disponible
  - UN : pas disponible


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Enlever les vêtements contaminés et les laver soigneusement.
• Laver la peau avec de l’eau et du savon ou un nettoyant connu.
• Si la zone contaminée est étendue ou si des lésions cutanées apparaissent, consulter un médecin ou se rendre à l’hôpital.

eyes : • Laver abondamment les yeux avec de l’eau douce et propre pendant 15 min en maintenant les paupières écartées.

ingestion : • Ne rien faire absorber par la bouche.
• Si l’ingestion est peu importante (≤ une gorgée), rincer la bouche à l’eau et consulter un médecin en montrant l’étiquette.
• En cas d’ingestion accidentelle, ne pas faire vomir ni faire boire, mais transférer immédiatement en milieu hospitalier par ambulance médicale, en montrant l’étiquette au médecin.

inhalation : • En cas d’inhalation, consulter immédiatement un médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 918-481-9

**Concentration** :from 50.0 to 100.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 918-811-1

**Concentration** :from 10.0 to 25.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### 3-IODO-2-PROPYNYLE BUTYLCARBAMATE (IPBC)

**Identification**  

- N° CAS : 55406-53-6
- N° EINECS : 259-627-5

**Concentration** :from 0.0 to 1.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°320 - Butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_320)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_320&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_320&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_320&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[12-14]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_320&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_320&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_320&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_320&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_320&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection • Matériau : Caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR) ou PVA (Alcool polyvinyle). <br>• Caractéristiques : gants imperméables conformes à la norme NF EN 374. <br>• Épaisseur : > 0,45 mm. <br>• Temps de perméation : > 480 min pour une épaisseur > 0,45 mm.|
| Yeux                 | Protection des yeux / du visage • Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide. <br>• Avant toute manipulation, porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN 166.|
| Peau                 | Gants de protection • Matériau : Caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR) ou PVA (Alcool polyvinyle). <br>• Caractéristiques : gants imperméables conformes à la norme NF EN 374. <br>• Épaisseur : > 0,45 mm. <br>• Temps de perméation : > 480 min pour une épaisseur > 0,45 mm.|
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Type de masque : demi-masque filtrant contre les aérosols à usage unique. <br>• Classe : FFP2. <br>• Filtres anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conformes à la norme NF EN 14387 : <br> - A2 (marron) <br> - B2 (gris) <br>• Filtre à particules conforme à la norme NF EN 143 : P2 (blanc). <br>• Recommandations CEN : EN 136, EN 140, EN 405 pour les masques et EN 143, EN 149 pour les filtres.|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons • En cas de fortes projections : porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN 14605. <br>• En cas de risque d’éclaboussures : porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN 13034. <br>• Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Se laver les mains après chaque utilisation. - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. - Garder les emballages fermés. - Manipuler dans des zones bien ventilées. - Ne jamais aspirer ce mélange. - Interdire l'accès aux personnes non autorisées.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions de stockage sûr (conformément au document:) - Conserver le produit dans son emballage d’origine, fermé hermétiquement.  - Garder l’emballage en position verticale.  - Stocker dans un endroit sec, bien ventilé, à une température comprise entre +5 °C et +30 °C.  - Éloigner le récipient de toute source d’enfants, d’aliments, de boissons (y compris celles destinées aux animaux).  - Le sol des locaux doit être imperméable et former une cuvette de rétention pour éviter la dispersion du liquide en cas de déversement.  - Ne pas utiliser de contenants en plastique (risque de déformation ou plastification).  Incompatibilités à éviter: - Eau (réaction exothermique possible).  - Acides.  - Agents oxydants.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Peinture et Vernis |
