Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit durieu-peinture-owatrold101-ros
Company | DURIEU S.A.
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit durieu-peinture-owatrold101-ros.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : durieu-peinture-owatrold101-ros

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit durieu-peinture-owatrold101-ros, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | DURIEU S.A.
État physique | liquide
Forme | fluide
pH | Non disponible
Usage | Peinture et Vernis
Date FDS | 2016-03-02

La FDS date du 2016-03-02. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

- EUH208 Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P262 Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P301+P310 EN CAS D’INGESTION:

- P331 NE PAS faire vomir.

Transport :

- ADR : pas disponible
- RID : pas disponible
- ADN : pas disponible
- IMDG : pas disponible
- IATA : pas disponible
- UN : pas disponible

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Enlever les vêtements contaminés et les laver soigneusement. • Laver la peau avec de l’eau et du savon ou un nettoyant connu. • Si la zone contaminée est étendue ou si des lésions cutanées apparaissent, consulter un médecin ou se rendre à l’hôpital.

eyes : • Laver abondamment les yeux avec de l’eau douce et propre pendant 15 min en maintenant les paupières écartées.

ingestion : • Ne rien faire absorber par la bouche. • Si l’ingestion est peu importante (≤ une gorgée), rincer la bouche à l’eau et consulter un médecin en montrant l’étiquette. • En cas d’ingestion accidentelle, ne pas faire vomir ni faire boire, mais transférer immédiatement en milieu hospitalier par ambulance médicale, en montrant l’étiquette au médecin.

inhalation : • En cas d’inhalation, consulter immédiatement un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, < 2% AROMATICS

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 918-481-9

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 HYDROCARBONS, C10, AROMATICS, <1% NAPHTHALENE

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 918-811-1

Concentration :from 10.0 to 25.0

Dangers :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 3-IODO-2-PROPYNYLE BUTYLCARBAMATE (IPBC)

Identification

- N° CAS : 55406-53-6
- N° EINECS : 259-627-5

Concentration :from 0.0 to 1.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H332 Nocif par inhalation.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°320 - Butylcarbamate de 3-iodoprop-2-ynyle

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[12-14]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Matériau : Caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR) ou PVA (Alcool polyvinyle). • Caractéristiques : gants imperméables conformes à la norme NF EN 374. • Épaisseur : > 0,45 mm. • Temps de perméation : > 480 min pour une épaisseur > 0,45 mm.
Yeux | Protection des yeux / du visage • Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide. • Avant toute manipulation, porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN 166.
Peau | Gants de protection • Matériau : Caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR) ou PVA (Alcool polyvinyle). • Caractéristiques : gants imperméables conformes à la norme NF EN 374. • Épaisseur : > 0,45 mm. • Temps de perméation : > 480 min pour une épaisseur > 0,45 mm.
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Type de masque : demi-masque filtrant contre les aérosols à usage unique. • Classe : FFP2. • Filtres anti-gaz et vapeurs (Filtres combinés) conformes à la norme NF EN 14387 : - A2 (marron) - B2 (gris) • Filtre à particules conforme à la norme NF EN 143 : P2 (blanc). • Recommandations CEN : EN 136, EN 140, EN 405 pour les masques et EN 143, EN 149 pour les filtres.
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • En cas de fortes projections : porter des vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN 14605. • En cas de risque d’éclaboussures : porter des vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN 13034. • Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Se laver les mains après chaque utilisation. - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. - Garder les emballages fermés. - Manipuler dans des zones bien ventilées. - Ne jamais aspirer ce mélange. - Interdire l’accès aux personnes non autorisées.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr (conformément au document:) - Conserver le produit dans son emballage d’origine, fermé hermétiquement. - Garder l’emballage en position verticale. - Stocker dans un endroit sec, bien ventilé, à une température comprise entre +5 °C et +30 °C. - Éloigner le récipient de toute source d’enfants, d’aliments, de boissons (y compris celles destinées aux animaux). - Le sol des locaux doit être imperméable et former une cuvette de rétention pour éviter la dispersion du liquide en cas de déversement. - Ne pas utiliser de contenants en plastique (risque de déformation ou plastification). Incompatibilités à éviter: - Eau (réaction exothermique possible). - Acides. - Agents oxydants.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Peinture et Vernis