Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit ecoexigec
Company | Greenspeed
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit ecoexigec.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : ecoexigec

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit ecoexigec, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Greenspeed
État physique | liquide
Forme | liquide
pH | 8,5
Usage | Lessive liquide.
Date FDS | 2018-11-14

La FDS date du 2018-11-14. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence :

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

- P332+P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin.

- P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : -

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Retirer les vêtements contaminés, rincer abondamment la peau avec beaucoup d’eau et transporter immédiatement à l’hôpital.

eyes : Rincer d’abord longuement avec beaucoup d’eau (enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément) puis emmener chez un médecin.

ingestion : Laisser rincer la bouche, ne pas provoquer de vomissements et emmener immédiatement à l’hôpital.

inhalation : Faire asseoir la personne en position droite, lui apporter de l’air frais, la laisser se reposer et l’emmener immédiatement à l’hôpital.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Alcool gras C12-18, éthoxylé

Identification

- N° CAS : 68213-23-0
- N° EINECS : 500-201-8

Concentration :less or equal to 20.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Lauryléthersulphate de sodium

Identification

- N° CAS : 68891-38-3
- N° EINECS : 500-234-8

Concentration :less or equal to 8.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Glucoside de lauryle

Identification

- N° CAS : 110615-47-9
- N° EINECS : 600-975-8

Concentration :less or equal to 4.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 éthanol

Identification

- N° CAS : 64-17-5
- N° EINECS : 200-578-6

Concentration :less or equal to 2.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°48 - Éthanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 9, 17-19]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Matériau: butyl (norme EN 374) • Épaisseur: 0,7 mm • Temps de rupture: > 480 minutes (8 h) • Contrôle minutieux avant usage, retrait sans toucher l’extérieur avec les mains nues
Yeux | Protection des yeux • Lunettes de protection bien ajustées • Flacon d’eau pour bains oculaires à portée de main
Peau | Gants • Matériau: butyl (norme EN 374) • Épaisseur: 0,7 mm • Temps de rupture: > 480 minutes (8 h) • Contrôle minutieux avant usage, retrait sans toucher l’extérieur avec les mains nues
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Utiliser un masque épurateur (type ABEK) lorsqu’il y a des risques respiratoires • Ventilation d’extraction suffisante à l’usage
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Vêtements imperméables • Combinaison de protection (si de très importantes quantités de produit sont utilisées) • Type d’équipement dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le poste de travail

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Manipuler avec prudence afin d’éviter tout déversement.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver dans un contenant scellé, dans une salle fermée et ventilée, à l’abri du gel. Éviter les températures supérieures à 50 °C. Éviter les incompatibilités : acides, bases, oxydants et réducteurs.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Lessive liquide.