```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit ecolab-intowcjod-tub-grez-hainok |
| Company | ECOLAB Snc |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **ecolab-intowcjod-tub-grez-hainok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : ecolab-intowcjod-tub-grez-hainok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **ecolab-intowcjod-tub-grez-hainok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | ECOLAB Snc |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | visqueux liquide              |
| pH                |  2.1 - 2.4     |
| Usage             | Nettoyant cuvettes WC.         |
| Date FDS          | 2017-07-25    |

<br>
La FDS date du 2017-07-25. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>

<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310


**Transport** :

  - ADR : -
  - RID : -
  - ADN : -
  - IMDG : -
  - IATA : -
  - UN : -


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Rincer abondamment à l’eau.

eyes : • Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau, également sous les paupières.
• Rincer pendant au moins 15 minutes.
• Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées.
• Continuer à rincer.
• Faire immédiatement appel à une assistance médicale.

ingestion : • Rincer la bouche.
• Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.

inhalation : • Transférer la personne à l’air frais.
• Traiter de façon symptomatique.
• Faire appel à une assistance médicale si des symptômes apparaissent.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Alcool gras éthoxylé d'>5 EO

**Identification**  

- N° CAS : 69011-36-5
- N° EINECS : 500-241-6

**Concentration** :from 5.0 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Alcool gras éthoxylé d'>5 EO

**Identification**  

- N° CAS : 68920-66-1
- N° EINECS : 500-236-9

**Concentration** :from 1.0 to 2.5

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Alcool gras éthoxylé =/< C15 et =/<5 OE

**Identification**  

- N° CAS : 68439-50-9
- N° EINECS : 500-213-3

**Concentration** :from 5.0 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Acide glycolique

**Identification**  

- N° CAS : 79-14-1
- N° EINECS : 201-180-5

**Concentration** :from 3.0 to 5.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | -|
| Yeux                 | *Lunettes de sécurité à protection intégrale* + *Écran facial* (conforme à la norme EN 166).|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | *Aucune protection respiratoire requise* si les concentrations dans l’air restent en dessous de la valeur limite d’exposition. <br>En cas de dépassement de ces limites, il faut utiliser un équipement de protection respiratoire certifié conforme aux exigences réglementaires européennes (ex. 89/656/EEC ou 89/686/EEC) ou équivalent.|
| Corps                | -|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.   - Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs ou aérosols.   - N’utiliser qu’avec une ventilation adéquate.   - Se laver soigneusement les mains après manipulation.   - Ne pas mélanger avec un agent de blanchiment ou d’autres produits chlorés – cela dégagera du chlore gazeux.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions de stockage sûr : - Tenir hors de portée des enfants.   - Maintenir le récipient fermé de manière étanche.   - Entreposer dans des conteneurs appropriés bien étiquetés.   - Température de stockage : 0 °C à 40 °C.    Incompatibilités : - Aucun matériau incompatible connu.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Nettoyant cuvettes WC. |
