```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub |
| Company | Feralco Deutschland GmbH |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Feralco Deutschland GmbH |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | liquide              |
| pH                |  2 - 3     |
| Usage             | Traitement de l’eau dans l’utilisation industrielle et professionnelle.         |
| Date FDS          | 2022-02-08    |

<br>
La FDS date du 2022-02-08. Elle a donc 4 an(s).
La FDS ayant plus de 3 ans, il est _recommandé_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>

<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P234</span> Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

  - <span class="chip chip-p">P264</span> Se laver … soigneusement après manipulation.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P337+P313</span> Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

  - <span class="chip chip-p">P406</span> Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion.


**Transport** :

  - ADR : 8
  - RID : 8
  - ADN : 8
  - IMDG : 8
  - IATA : 8
  - UN : 3264


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Essuyer ou enlever à sec le produit chimique si possible.
• Rincer/se doucher immédiatement avec de l’eau tiède.
• Si l’irritation persiste, consulter un médecin/service médical.

eyes : • Rincer immédiatement et abondamment à l’eau.
• Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
• Continuer à rincer.
• Si l’irritation persiste, consulter un médecin/service médical.

ingestion : • Rincer la bouche à l’eau.
• Si vous ne vous sentez pas bien, consulter un médecin/service médical.
• Ne pas attendre l’apparition de symptômes pour consulter le centre antipoison.

inhalation : • Transporter la victime à l’extérieur.
• En cas de problèmes respiratoires, consulter un médecin/service médical.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### sulfate d'hydroxychlorure d'aluminium

**Identification**  

- N° CAS : 39290-78-3
- N° EINECS : 254-400-7

**Concentration** :from 20.0 to 40.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | - Gants de protection contre les produits chimiques. - Matériaux recommandés :  • Caoutchouc chloroprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.  • Néoprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.|
| Yeux                 | - Lunettes de protection ou lunettes de sécurité avec protections latérales. - Conformité aux exigences de protection contre les éclaboussures et les projections.|
| Peau                 | - Gants de protection contre les produits chimiques. - Matériaux recommandés :  • Caoutchouc chloroprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.  • Néoprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.|
| Système respiratoire | - Masque complet (face-full) avec filtre de type B si la concentration dans l’air dépasse la valeur limite d’exposition professionnelle. - Le masque doit être capable de filtrer les particules et les vapeurs de SACHTOKLAR®.|
| Corps                | - Combinaisons ou vêtements de protection conçus pour résister aux produits chimiques. - Matériaux conformes aux exigences de résistance aux produits chimiques et aux éclaboussures.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Tenir à l'écart des flammes nues/de la chaleur.  - En état finement divisé : utiliser des appareils antiétincelles et antidéflagrants.  - Finement divisé : à l'écart de sources d'ignition/étincelles.  - Observer l'hygiène usuelle.  - Retirer immédiatement les vêtements contaminés.  - Tenir l'emballage bien fermé.  - Employer des appareils résistant à la corrosion.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Température de stockage : < 25 °C.  - Conserver dans un endroit frais, sec et à l’abri des rayons solaires directs.  - Tenir le produit bien emballé et fermé.  - Utiliser des appareils résistant à la corrosion.    Incompatibilités à éviter : - Sources de chaleur.   - Agents d’oxydation.   - Métaux.    Matériau d’emballage approprié : polyéthylène, résistant à la corrosion.   Matériau d’emballage inapproprié : métal.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Traitement de l’eau dans l’utilisation industrielle et professionnelle. |
