# feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub

date : 2022-02-08

language_code : fr

name : feralco-sachtoklarpolychloruredaluminiumtub

ph : 2 - 3

## euh_codes

## expositions

code: H290 exposition: danger: Label elements for substances and mixtures corrosive to metals text: Peut être corrosif pour les métaux.

code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

## h_codes

H290, H319

## information

## p_codes

P234, P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313, P406

## precautions

code: P234 text: Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

code: P264 text: Se laver … soigneusement après manipulation.

code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

code: P305+P351+P338 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

code: P337+P313 text: Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

code: P406 text: Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

age : 4

## body

skin : • Essuyer ou enlever à sec le produit chimique si possible. • Rincer/se doucher immédiatement avec de l’eau tiède. • Si l’irritation persiste, consulter un médecin/service médical.

eyes : • Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. • Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. • Continuer à rincer. • Si l’irritation persiste, consulter un médecin/service médical.

ingestion : • Rincer la bouche à l’eau. • Si vous ne vous sentez pas bien, consulter un médecin/service médical. • Ne pas attendre l’apparition de symptômes pour consulter le centre antipoison.

inhalation : • Transporter la victime à l’extérieur. • En cas de problèmes respiratoires, consulter un médecin/service médical.

## company

name : Feralco Deutschland GmbH

## fire

water : False

foam : True

powder : True

co2 : True

other : -

## labellings

explosive : False

flammable : False

oxidising : False

gaz : False

corrosive : True

acute : False

health : True

serious : False

hazardous : False

warning : Attention

## protection

skin : - Gants de protection contre les produits chimiques. - Matériaux recommandés :  • Caoutchouc chloroprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.  • Néoprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.

eyes : - Lunettes de protection ou lunettes de sécurité avec protections latérales. - Conformité aux exigences de protection contre les éclaboussures et les projections.

respiratory : - Masque complet (face-full) avec filtre de type B si la concentration dans l’air dépasse la valeur limite d’exposition professionnelle. - Le masque doit être capable de filtrer les particules et les vapeurs de SACHTOKLAR®.

hands : - Gants de protection contre les produits chimiques. - Matériaux recommandés :  • Caoutchouc chloroprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.  • Néoprène (épaisseur > 0,65 mm) – excellente résistance.

clothing : - Combinaisons ou vêtements de protection conçus pour résister aux produits chimiques. - Matériaux conformes aux exigences de résistance aux produits chimiques et aux éclaboussures.

## stability

stability : Stable dans les conditions normales.

reaction : • En cas d’échauffement : risque d’incendie accru. • Réaction acide. • Peut être corrosif pour les métaux. • Corrosif pour les métaux. • Réagit avec certains métaux, libérant des gaz/vapeurs facilement inflammables. • Réagit violemment avec certaines bases et avec les oxydants forts.

## state

state : liquide

form : liquide

## storage

safe_handling : - Tenir à l'écart des flammes nues/de la chaleur. - En état finement divisé : utiliser des appareils antiétincelles et antidéflagrants. - Finement divisé : à l'écart de sources d'ignition/étincelles. - Observer l'hygiène usuelle. - Retirer immédiatement les vêtements contaminés. - Tenir l'emballage bien fermé. - Employer des appareils résistant à la corrosion.

safe_storage : - Température de stockage : < 25 °C. - Conserver dans un endroit frais, sec et à l’abri des rayons solaires directs. - Tenir le produit bien emballé et fermé. - Utiliser des appareils résistant à la corrosion.

**Incompatibilités à éviter :** - Sources de chaleur.
- Agents d’oxydation.
- Métaux.

**Matériau d’emballage approprié :** polyéthylène, résistant à la corrosion.
**Matériau d’emballage inapproprié :** métal.

specific_end_use : Traitement de l’eau dans l’utilisation industrielle et professionnelle.

## transport

ADR : 8

RID : 8

ADN : 8

IMDG : 8

IATA : 8

UN : 3264

## Validations

### Product

name : Product

role : Check if the product is compliant with all the validators

#### information

No information available

#### missing_codes

overall_result : INVALID

reference_data : None

result : INVALID

### ProductLoad

name : ProductLoad

role : Check if the product information has been retrieved correctly

#### information

WARNING : Substances without CAS or EC numbers are omitted

#### missing_codes

reference_data : None

result : UNKNOWN

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H290 : code: H290 exposition: danger: Label elements for substances and mixtures corrosive to metals text: Peut être corrosif pour les métaux.

H319 : code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS05

signal_word : Warning

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Precautionary

name : Precautionary

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

P234 : code: P234 text: Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

P264 : code: P264 text: Se laver … soigneusement après manipulation.

P280 : code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P305+P351+P338 : code: P305+P351+P338 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 : code: P337+P313 text: Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P406 : code: P406 text: Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en ... avec doublure intérieure résistant à la corrosion.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### PCode

name : PCode

role : Check if the P-codes of a product are valid based on its H-codes

#### information

Reference Codes : P234, P264, P280, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P390, P406

Actual Codes : P234, P264, P280, P305+P351+P338, P337+P313, P406

Codes in both sets : P234, P264, P280, P406

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : P305 + P351 + P338, P337 + P313, P390

#### missing_codes

P305 + P351 + P338, P337 + P313, P390

reference_data : None

result : INVALID

### Classification

name : Classification

role : Check the classification of a product based on its pH and substances concentrations

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : VALID

## sulfate d'hydroxychlorure d'aluminium

cas : 39290-78-3

ec : 254-400-7

name : sulfate d'hydroxychlorure d'aluminium

### h_codes

H290, H319

concentrations : greater or equal to 20.0 and less or equal to 40.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H290, H319

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H290 : code: H290 exposition: danger: Label elements for substances and mixtures corrosive to metals text: Peut être corrosif pour les métaux.

H319 : code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS05

signal_word : Warning

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for sulfate d'hydroxychlorure d'aluminium

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED