Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit flexlubex-treme
Company | VEIDEC AB
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit flexlubex-treme.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : flexlubex-treme

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit flexlubex-treme, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | VEIDEC AB
État physique | aérosol
Forme |
pH | Non disponible
Usage | Lubrifiant pour chaînes, fils et câbles. Lubrifiant.
Date FDS | 2019-03-01

La FDS date du 2019-03-01. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Mentions de danger :

- H222 Aérosol extrêmement inflammable.

- H229 Pressurised container: May burst if heated

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

- P251 P251

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

Transport :

- ADR : 2.1
- RID : 2.1
- ADN : 2.1
- IMDG : 2.1
- IATA : 2.1
- UN : 1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Rincer abondamment à l’eau.

eyes : Rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes.

ingestion : Risque minimal en raison de la petite taille de l’emballage ; aucune mesure spécifique n’est indiquée.

inhalation : Fournir de l’air frais.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Huile minérale

Identification

- N° CAS : 8042-47-5
- N° EINECS : 232-455-8

Concentration :from 50.0 to 80.0

Dangers :

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Butane

Identification

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : 203-448-7

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Propane

Identification

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : 200-827-9

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 Dioxyde de carbone

Identification

- N° CAS : 124-38-9
- N° EINECS : 204-696-9

Concentration :less or equal to 5.0

Dangers :

- H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 5000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 9131.0 - VLE-15min (ppm) : 30000.0 - VLE-15min (mg/m³) : 54784.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°238 - Dioxyde de carbone

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Matériau : nitrile • Temps de protection : > 480 min • Épaisseur : 0,35 mm
Yeux | Lunettes / écrans faciaux Non requis dans les conditions d’utilisation normales.
Peau | -
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres Non requis dans les conditions d’utilisation normales.
Corps | Vêtements de protection / combinaisons Pas pertinent (aucune protection vestimentaire requise).

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Assurer une ventilation adéquate.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Ne pas exposer la bombe aérosol aux rayons directs du soleil ou à des températures supérieures à 50 °C. - Entreposer dans le récipient original. - Entreposer à une température au-dessus du point de congélation. Incompatibilités à éviter - Éviter le contact avec des agents d’oxydation.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Lubrifiant pour chaînes, fils et câbles. Lubrifiant.