```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit forever-acetonejodok |
| Company | FOREVER PRODUCTS N.V. |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **forever-acetonejodok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : forever-acetonejodok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **forever-acetonejodok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | FOREVER PRODUCTS N.V. |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | fluide              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Solvant.         |
| Date FDS          | 2018-08-30    |

<br>
La FDS date du 2018-08-30. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">EUH066</span> L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P101</span> En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

  - <span class="chip chip-p">P102</span> Tenir hors de portée des enfants.

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P271</span> Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P312</span> P312

  - <span class="chip chip-p">P405</span> Garder sous clef.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : 3
  - RID : 3
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : 3
  - IATA : 3
  - UN : 1090


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Retirer les vêtements imprégnés.
Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon.
Si une irritation apparaît ou si la contamination est étendue et prolongée, consulter un médecin.

eyes : Laver immédiatement et abondamment à l’eau, en écartant les paupières, pendant plusieurs minutes.
Si une irritation persiste, consulter un ophtalmologiste.

ingestion : Garder la victime au repos.
Ne pas faire vomir.
Rincer la bouche avec de l’eau.
Consulter un médecin en montrant l’étiquette.

inhalation : Transporter la victime à l’air libre.
Si les symptômes persistent, consulter un médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Acétone

**Identification**  

- N° CAS : 67-64-1
- N° EINECS : 200-662-2

**Concentration** :greater or equal to 98.5

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 246.0 - VLE-8h (mg/m³) : 594.0 - VLE-15min (ppm) : 492.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1187.0|

#### Propriétés



[Fiche n°3 - Acétone](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1-3, 26-28]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | - Gants de protection appropriés, résistants aux agents chimiques, conformes à la norme NF EN 374.<br>- Type de gants conseillé : caoutchouc butyle (copolymère isobutylène‑isoprène).<br>- Temps de pénétration : ≥ 4 h.<br>- Épaisseur des gants : 0,5 mm.|
| Yeux                 | - Lunettes de sécurité à protection intégrale ou écran facial.|
| Peau                 | - Gants de protection appropriés, résistants aux agents chimiques, conformes à la norme NF EN 374.<br>- Type de gants conseillé : caoutchouc butyle (copolymère isobutylène‑isoprène).<br>- Temps de pénétration : ≥ 4 h.<br>- Épaisseur des gants : 0,5 mm.|
| Système respiratoire | - En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.<br>- Filtres anti‑gaz et vapeurs (filtres combinés) conformes à la norme NF EN 14387.<br>- Type de filtre : AX (marron).|
| Corps                | - Vêtements de protection appropriés (combinaisons, tabliers, etc.) conçus pour résister aux solvants.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Utiliser le produit dans des zones bien ventilées. - Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d’ignition, et posséder un équipement électrique protégé. - Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d’étincelles et de flammes nues.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conserver le récipient fermé dans un endroit bien ventilé. Tenir éloigné de toute source d’ignition, de chaleur et des matières incompatibles (voir chapitre 10). Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Solvant. |
