# galvanisant-oks2511ok

date : 2018-11-15

language_code : fr

name : galvanisant-oks2511ok

ph : Non applicable

## euh_codes

## expositions

code: H222 exposition: danger: ▼M4 text: Aérosol extrêmement inflammable.

code: H229 exposition: danger: ▼M4 text: Pressurised container: May burst if heated

code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

code: H373 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after repeated exposure text: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

code: H400 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Très toxique pour les organismes aquatiques.

code: H410 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## h_codes

H222, H229, H315, H319, H373, H400, H410

## information

## p_codes

P210, P211, P251, P260, P273, P391, P410+P412

## precautions

code: P210 text: P210

code: P211 text: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

code: P251 text: P251

code: P260 text: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

code: P273 text: Éviter le rejet dans l’environnement.

code: P391 text: Recueillir le produit répandu.

code: P410+P412 text: Protéger du rayonnement solaire.

age : 7

## body

skin : • Enlever immédiatement tout vêtement souillé. • Laver abondamment la zone touchée avec de l’eau et du savon. • Faire immédiatement appel à une assistance médicale si une irritation persiste. • Laver les vêtements avant de les remettre. • Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser.

eyes : • Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d’eau, y compris sous les paupières. • Continuer le rinçage pendant au moins 10 minutes. • Demander conseil à un médecin.

ingestion : • Amener la victime à l’air libre. • Maintenir l’appareil respiratoire dégagé. • Ne PAS faire vomir. • Appeler un médecin. • Se rincer la bouche à l’eau.

inhalation : • Déplacer la personne à l’air frais. • Si des signes ou symptômes persistent, demander une assistance médicale. • Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud. • En cas d’inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin. • Maintenir l’appareil respiratoire dégagé. • Réaliser une respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d’arrêt respiratoire.

## company

name : OKS Spezialschmierstoffe GmbH

## fire

water : False

foam : False

powder : True

co2 : False

other : -

## labellings

explosive : False

flammable : True

oxidising : False

gaz : False

corrosive : False

acute : False

health : True

serious : True

hazardous : True

warning : Danger

## protection

skin : -

eyes : **Lunettes de sécurité** – Protection latérale conforme à la norme **EN 166** Utilisées pour protéger les yeux contre les vapeurs, brouillards ou éclaboussures.

respiratory : **Masque respiratoire / filtre** – Utiliser une protection respiratoire adéquate **sauf en présence d’une ventilation locale par aspiration** ou si l’exposition est démontrée dans les limites préconisées par les directives d’exposition.

hands : **Gants de protection** – Matériau : **caoutchouc nitrile**

clothing : -

## stability

stability : Stable dans des conditions normales

reaction : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d’utilisation.

## state

state : aérosol (gaz)

form : aérosol (gaz propulseur + solvant), poudre fine

## storage

safe_handling : - Ne pas utiliser dans des zones qui n'ont pas une ventilation adéquate. - Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation. - En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. - Éviter le contact avec la peau et les yeux. - Éviter le contact avec la peau et les vêtements. - Ne pas ingérer. - Ne pas utiliser des outils qui peuvent provoquer des étincelles. - Conserver à l'écart du feu, des étincelles et des surfaces chaudes. - Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail. - Se laver les mains et le visage avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit. - Éviter le contact avec les yeux, la bouche et la peau. - Ces instructions de sécurité s'appliquent aussi aux emballages vides qui peuvent contenir encore des résidus du produit. - Récipient sous pression : à protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. - Ne pas percer ou brûler même après usage.

safe_storage : - L’aérosol est pressurisé ; il doit être stocké à l’écart de la lumière directe du soleil et à une température ne dépassant pas 50 °C. - Il ne doit pas être ouvert à la force ni jeté dans un feu, même après usage. - Le spray ne doit pas être dirigé contre des flammes ou des objets chauffés à haute température (rouge). - Les récipients sous pression doivent être protégés contre les rayons solaires et ne pas être exposés à des températures supérieures à 50 °C. - Il ne faut pas percer ou brûler les récipients, même après usage. - Le stockage doit respecter les législations nationales spécifiques applicables.

specific_end_use : Produit de préservation de corrosion.

## transport

ADR : 2

RID : pas disponible

ADN : pas disponible

IMDG : 2.1

IATA : 2.1

UN : 1950

## Validations

### Product

name : Product

role : Check if the product is compliant with all the validators

#### information

No information available

#### missing_codes

overall_result : INVALID

reference_data : None

result : INVALID

### ProductLoad

name : ProductLoad

role : Check if the product information has been retrieved correctly

#### information

WARNING : Substances without CAS or EC numbers are omitted

#### missing_codes

reference_data : None

result : UNKNOWN

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H222 : code: H222 exposition: danger: ▼M4 text: Aérosol extrêmement inflammable.

H229 : code: H229 exposition: danger: ▼M4 text: Pressurised container: May burst if heated

H315 : code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

H319 : code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H373 : code: H373 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after repeated exposure text: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 : code: H400 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : code: H410 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS08, GHS07, GHS09, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Precautionary

name : Precautionary

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

P210 : code: P210 text: P210

P211 : code: P211 text: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

P251 : code: P251 text: P251

P260 : code: P260 text: Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P273 : code: P273 text: Éviter le rejet dans l’environnement.

P391 : code: P391 text: Recueillir le produit répandu.

P410+P412 : code: P410+P412 text: Protéger du rayonnement solaire.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### PCode

name : PCode

role : Check if the P-codes of a product are valid based on its H-codes

#### information

Reference Codes : P210, P211, P251, P260, P264, P273, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P314, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362 + P364, P391, P410 + P412, P501

Actual Codes : P210, P211, P251, P260, P273, P391, P410+P412

Codes in both sets : P210, P211, P251, P260, P273, P391

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : P264, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P314, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362 + P364, P410 + P412, P501

#### missing_codes

P264, P280, P302 + P352, P305 + P351 + P338, P314, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362 + P364, P410 + P412, P501

reference_data : None

result : INVALID

### Classification

name : Classification

role : Check the classification of a product based on its pH and substances concentrations

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : VALID

## Zinc en poudre

cas : 7440-66-6

name : Zinc en poudre

### h_codes

H400, H410, H250, H260

concentrations : greater or equal to 25.0 and strictly less than 30.0

ec : None

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H250, H260, H400, H410

Actual Codes : H400, H410

Codes in both sets : H400, H410

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : H250, H260

WARNING : Added Missing Codes ['H250', 'H260'] to Zinc en poudre

###### New codes are now

H400, H410, H250, H260

#### missing_codes

H250, H260

result : INVALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Zinc en poudre

h_code : H400

###### categories

code : E1

section : E

label : E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1

threshold_low : 100.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : Zinc en poudre

h_code : H410

###### categories

code : E1

section : E

label : E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1

threshold_low : 100.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : Zinc en poudre

h_code : H250

###### categories

code : P7

section : P

label : P7 LIQUIDES ET SOLIDES PYROPHORIQUES Liquides pyrophoriques, catégorie 1 Solides pyrophoriques, catégorie 1

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : Zinc en poudre

h_code : H260

###### categories

code : O2

section : O

label : O2 Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1

threshold_low : 100.0

threshold_high : 500.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H400 : code: H400 exposition: danger: Aquatic Acute text: Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : code: H410 exposition: danger: Aquatic Chronic text: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H250 : code: H250 exposition: danger: Pyr. Sol. text: S’enflamme spontanément au contact de l’air.

H260 : code: H260 exposition: danger: Water-react. text: Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS09, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°75 - Zinc et composés minéraux

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[2, 5, 7], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Xylène

cas : 1330-20-7

name : Xylène

### h_codes

H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373

concentrations : greater or equal to 10.0 and strictly less than 20.0

ec : None

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H226, H312, H315, H332

Actual Codes : H226, H304, H312, H315, H319, H332, H335, H373

Codes in both sets : H226, H312, H315, H332

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

regulation : REACH Annex XVII (restrictions)

substance : Xylène

entries : 1

#### missing_codes

result : REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 50.0

vle-mg-m3 : 221.0

vle-courte-ppm : 100.0

vle-courte-mg-m3 : 442.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Xylène

h_code : H226

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H226 : code: H226 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Aspiration toxicity label elements text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312 : code: H312 exposition: dermal danger: Acute Tox. text: Nocif par contact cutané.

H315 : code: H315 exposition: skin danger: Skin Irrit. text: Provoque une irritation cutanée.

H319 : code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 : code: H332 exposition: inhalation danger: Acute Tox. text: Nocif par inhalation.

H335 : code: H335 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut irriter les voies respiratoires.

H373 : code: H373 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after repeated exposure text: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Warning

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°77 - Xylènes

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_77

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[22-24], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Propane

cas : 74-98-6

name : Propane

### h_codes

H220, H280

concentrations : greater or equal to 10.0 and strictly less than 20.0

ec : None

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H220

Actual Codes : H220, H280

Codes in both sets : H220

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 1000.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Propane

h_code : H220

###### categories

code : P2

section : P

label : P2 GAZ INFLAMMABLES Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H220 : code: H220 exposition: danger: Flam. Gas text: Gaz extrêmement inflammable.

H280 : code: H280 exposition: danger: Label elements for gases under pressure text: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS04, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for Propane

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Isobutane

cas : 75-28-5

name : Isobutane

### h_codes

H220

concentrations : greater or equal to 1.0 and strictly less than 10.0

ec : None

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H220

Actual Codes : H220

Codes in both sets : H220

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-courte-ppm : 980.0

vle-courte-mg-m3 : 2370.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Isobutane

h_code : H220

###### categories

code : P2

section : P

label : P2 GAZ INFLAMMABLES Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H220 : code: H220 exposition: danger: Flam. Gas text: Gaz extrêmement inflammable.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS04, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for Isobutane

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Butane

cas : 106-97-8

name : Butane

### h_codes

H220, H280

concentrations : greater or equal to 30.0 and strictly less than 50.0

ec : None

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H220

Actual Codes : H220, H280

Codes in both sets : H220

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-courte-ppm : 980.0

vle-courte-mg-m3 : 2370.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Butane

h_code : H220

###### categories

code : P2

section : P

label : P2 GAZ INFLAMMABLES Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H220 : code: H220 exposition: danger: Flam. Gas text: Gaz extrêmement inflammable.

H280 : code: H280 exposition: danger: Label elements for gases under pressure text: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS04, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for Butane

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Éthylbenzène

cas : 100-41-4

name : Éthylbenzène

### h_codes

H226, H304, H225, H332, H373

concentrations : greater or equal to 1.0 and strictly less than 10.0

ec : None

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H225, H304, H332, H373

Actual Codes : H226, H304

Codes in both sets : H304

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : H225, H332, H373

WARNING : Added Missing Codes ['H225', 'H332', 'H373'] to Éthylbenzène

###### New codes are now

H226, H304, H225, H332, H373

#### missing_codes

H225, H332, H373

result : INVALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

regulation : REACH Annex XVII (restrictions)

substance : Éthylbenzène

entries : 1

#### missing_codes

result : REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 20.0

vle-mg-m3 : 87.0

vle-courte-ppm : 125.0

vle-courte-mg-m3 : 551.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Éthylbenzène

h_code : H226

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : Éthylbenzène

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H226 : code: H226 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Asp. Tox. text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H332 : code: H332 exposition: inhalation danger: Acute Tox. text: Nocif par inhalation.

H373 : code: H373 exposition: danger: STOT RE text: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS08, GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°266 - Ethylbenzène

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[4, 5, 7], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Acétone

cas : 67-64-1

name : Acétone

### h_codes

H225, H319, H336

concentrations : greater or equal to 1.0 and strictly less than 10.0

ec : None

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H225, H319, H336

Actual Codes : H225, H319, H336

Codes in both sets : H225, H319, H336

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 246.0

vle-mg-m3 : 594.0

vle-courte-ppm : 492.0

vle-courte-mg-m3 : 1187.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Acétone

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: eye danger: Eye Irrit. text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°3 - Acétone

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[1-3, 26-28], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

cas : 108-65-6

name : Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

### h_codes

H226, H304, H412

concentrations : greater or equal to 1.0 and strictly less than 10.0

ec : None

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H226

Actual Codes : H226, H304, H412

Codes in both sets : H226

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 50.0

vle-mg-m3 : 275.0

vle-courte-ppm : 100.0

vle-courte-mg-m3 : 550.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

h_code : H226

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H226 : code: H226 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Aspiration toxicity label elements text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H412 : code: H412 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02

signal_word : Warning

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°221 - 1-Méthoxy-2-propanol et son acétate

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[1, 2, 14], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Acétate de n-butyl

cas : 123-86-4

name : Acétate de n-butyl

### h_codes

H226, H336

concentrations : greater or equal to 1.0 and strictly less than 10.0

ec : None

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H226, H336

Actual Codes : H226, H336

Codes in both sets : H226, H336

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 50.0

vle-mg-m3 : 238.0

vle-courte-ppm : 150.0

vle-courte-mg-m3 : 712.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Acétate de n-butyl

h_code : H226

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H226 : code: H226 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs inflammables.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Warning

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°31 - Acétate de n-butyle

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_31

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[3, 6], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED