```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit galvanisant-oks2511ok |
| Company | OKS Spezialschmierstoffe GmbH |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **galvanisant-oks2511ok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : galvanisant-oks2511ok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **galvanisant-oks2511ok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | OKS Spezialschmierstoffe GmbH |
| État physique     | aérosol (gaz)             |
| Forme            | aérosol (gaz propulseur + solvant), poudre fine              |
| pH                |  Non applicable     |
| Usage             | Produit de préservation de corrosion.         |
| Date FDS          | 2018-11-15    |

<br>
La FDS date du 2018-11-15. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Zinc en poudre devrait être classée H250 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Zinc en poudre devrait être classée H260 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Éthylbenzène devrait être classée H225 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Éthylbenzène devrait être classée H332 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Éthylbenzène devrait être classée H373 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>
<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>
<span class="sgh-picto">![Danger pour l'environnement](templates/SGH09.png){width=2cm}<br>Danger pour l'environnement</span>
</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H222</span> Aérosol extrêmement inflammable.

  - <span class="chip chip-h">H229</span> Pressurised container: May burst if heated

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H373</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P211</span> Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

  - <span class="chip chip-p">P251</span> P251

  - <span class="chip chip-p">P260</span> Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P273</span> Éviter le rejet dans l’environnement.

  - <span class="chip chip-p">P391</span> Recueillir le produit répandu.

  - <span class="chip chip-p">P410+P412</span> Protéger du rayonnement solaire.


**Transport** :

  - ADR : 2
  - RID : pas disponible
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : 2.1
  - IATA : 2.1
  - UN : 1950


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
• Laver abondamment la zone touchée avec de l’eau et du savon.
• Faire immédiatement appel à une assistance médicale si une irritation persiste.
• Laver les vêtements avant de les remettre.
• Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser.

eyes : • Rincer immédiatement les yeux avec beaucoup d’eau, y compris sous les paupières.
• Continuer le rinçage pendant au moins 10 minutes.
• Demander conseil à un médecin.

ingestion : • Amener la victime à l’air libre.
• Maintenir l’appareil respiratoire dégagé.
• Ne PAS faire vomir.
• Appeler un médecin.
• Se rincer la bouche à l’eau.

inhalation : • Déplacer la personne à l’air frais.
• Si des signes ou symptômes persistent, demander une assistance médicale.
• Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud.
• En cas d’inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.
• Maintenir l’appareil respiratoire dégagé.
• Réaliser une respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d’arrêt respiratoire.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Zinc en poudre

**Identification**  

- N° CAS : 7440-66-6
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 25.0 to 30.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  - <span class="chip chip-h">H250</span> S’enflamme spontanément au contact de l’air.

  - <span class="chip chip-h">H260</span> Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°75 - Zinc et composés minéraux](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[2, 5, 7]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_75&section=bibliographieAuteurs)



### Xylène

**Identification**  

- N° CAS : 1330-20-7
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 10.0 to 20.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H312</span> Nocif par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H373</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Oui|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : 221.0 - VLE-15min (ppm) : 100.0 - VLE-15min (mg/m³) : 442.0|

#### Propriétés



[Fiche n°77 - Xylènes](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_77)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_77&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_77&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_77&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[22-24]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_77&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_77&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_77&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_77&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_77&section=bibliographieAuteurs)



### Propane

**Identification**  

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 10.0 to 20.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.

  - <span class="chip chip-h">H280</span> Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 1000.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Isobutane

**Identification**  

- N° CAS : 75-28-5
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 1.0 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Butane

**Identification**  

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 30.0 to 50.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.

  - <span class="chip chip-h">H280</span> Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Éthylbenzène

**Identification**  

- N° CAS : 100-41-4
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 1.0 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.

  - <span class="chip chip-h">H373</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Oui|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 87.0 - VLE-15min (ppm) : 125.0 - VLE-15min (mg/m³) : 551.0|

#### Propriétés



[Fiche n°266 - Ethylbenzène](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[4, 5, 7]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_266&section=bibliographieAuteurs)



### Acétone

**Identification**  

- N° CAS : 67-64-1
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 1.0 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 246.0 - VLE-8h (mg/m³) : 594.0 - VLE-15min (ppm) : 492.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1187.0|

#### Propriétés



[Fiche n°3 - Acétone](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1-3, 26-28]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_3&section=bibliographieAuteurs)



### Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

**Identification**  

- N° CAS : 108-65-6
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 1.0 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : 275.0 - VLE-15min (ppm) : 100.0 - VLE-15min (mg/m³) : 550.0|

#### Propriétés



[Fiche n°221 - 1-Méthoxy-2-propanol et son acétate](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1, 2, 14]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=bibliographieAuteurs)



### Acétate de n-butyl

**Identification**  

- N° CAS : 123-86-4
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 1.0 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : 238.0 - VLE-15min (ppm) : 150.0 - VLE-15min (mg/m³) : 712.0|

#### Propriétés



[Fiche n°31 - Acétate de n-butyle](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_31)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_31&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_31&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_31&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[3, 6]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_31&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_31&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_31&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_31&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_31&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection – Matériau : caoutchouc nitrile <br>– Indice de protection : classe 1 <br>– Conformité : doivent satisfaire aux spécifications de la Directive EU 89/686/CEE et au standard EN 374 (qui en dérive) Le texte ne précise pas l’épaisseur ni le temps de pénétration; ces paramètres doivent être mesurés dans chaque cas d’utilisation.|
| Yeux                 | Lunettes de sécurité – Protection latérale conforme à la norme EN 166 Utilisées pour protéger les yeux contre les vapeurs, brouillards ou éclaboussures.|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | Masque respiratoire / filtre – Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d’une ventilation locale par aspiration ou si l’exposition est démontrée dans les limites préconisées par les directives d’exposition. <br>– Filtre recommandé : Gaz biologique et type de vapeur à faible ébullition (AX) Le type de masque (ex. à cartouche, à respirateur à air comprimé, etc.) n’est pas spécifié, mais le filtre AX doit être utilisé.|
| Corps                | -|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Ne pas utiliser dans des zones qui n'ont pas une ventilation adéquate.  - Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.  - En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié.  - Éviter le contact avec la peau et les yeux.  - Éviter le contact avec la peau et les vêtements.  - Ne pas ingérer.  - Ne pas utiliser des outils qui peuvent provoquer des étincelles.  - Conserver à l'écart du feu, des étincelles et des surfaces chaudes.  - Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.  - Se laver les mains et le visage avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.  - Éviter le contact avec les yeux, la bouche et la peau.  - Ces instructions de sécurité s'appliquent aussi aux emballages vides qui peuvent contenir encore des résidus du produit.  - Récipient sous pression : à protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.  - Ne pas percer ou brûler même après usage.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - L’aérosol est pressurisé ; il doit être stocké à l’écart de la lumière directe du soleil et à une température ne dépassant pas 50 °C.  - Il ne doit pas être ouvert à la force ni jeté dans un feu, même après usage.  - Le spray ne doit pas être dirigé contre des flammes ou des objets chauffés à haute température (rouge).  - Les récipients sous pression doivent être protégés contre les rayons solaires et ne pas être exposés à des températures supérieures à 50 °C.  - Il ne faut pas percer ou brûler les récipients, même après usage.  - Le stockage doit respecter les législations nationales spécifiques applicables.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Produit de préservation de corrosion. |
