Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit griffon-kolmatrosieresok
Company | Bison International
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit griffon-kolmatrosieresok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : griffon-kolmatrosieresok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit griffon-kolmatrosieresok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Bison International
État physique | pâteuse
Forme | consistance de pâte
pH | Non disponible
Usage | Agent d’étanchéité.
Date FDS | 2018-02-10

La FDS date du 2018-02-10. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : -

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : - En règle générale, le produit n’irrite pas la peau. (Aucune mesure particulière n’est requise.)

eyes : - Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l’eau courante en écartant bien les paupières. - Si les troubles persistent, consulter un médecin.

ingestion : - Ne pas faire vomir. - Demander d’urgence une assistance médicale.

inhalation : - Donner de l’air frais. - Assister à la respiration si nécessaire. - Tenir le malade au chaud. - En cas de troubles persistants, consulter un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 pumice

Identification

- N° CAS : 1332-09-8
- N° EINECS : 603-719-3

Concentration :from 25.0 to 50.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 cement Portland, produits chimiques

Identification

- N° CAS : 65997-15-1
- N° EINECS : 266-043-4

Concentration :less or equal to 1.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 1.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Naphthenic acids, zinc salts

Identification

- N° CAS : 12001-85-3
- N° EINECS : 234-409-2

Concentration :less or equal to 1.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 oxyde de zinc

Identification

- N° CAS : 1314-13-2
- N° EINECS : 215-222-5

Concentration :less or equal to 1.0

Dangers :

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 2.0 - VLE-15min (mg/m³) : 10.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°75 - Zinc et composés minéraux

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 5, 7]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.5 N-1-naphthylaniline

Identification

- N° CAS : 90-30-2
- N° EINECS : 201-983-0

Concentration :less or equal to 1.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Matériau : caoutchouc nitrile. • Épaisseur recommandée : > 0,12 mm. • Temps de pénétration : doit être déterminé par le fabricant des gants et respecter un minimum de 10 minutes (selon la norme EN 374 section 3, taux 1).
Yeux | Lunettes de protection hermétiques Utiliser des lunettes hermétiques pour éviter tout contact avec les yeux.
Peau | Gants de protection • Matériau : caoutchouc nitrile. • Épaisseur recommandée : > 0,12 mm. • Temps de pénétration : doit être déterminé par le fabricant des gants et respecter un minimum de 10 minutes (selon la norme EN 374 section 3, taux 1).
Système respiratoire | Protection respiratoire Non nécessaire (la section indique que la protection respiratoire n’est pas requise).
Corps | Vêtements de protection / combinaisons Aucun vêtement spécifique n’est mentionné dans la section 8.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Veiller à une bonne ventilation/aspersion du poste de travail.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr (incluant incompatibilités éventuelles) - Aucun exigence particulière concernant les lieux ou les conteneurs de stockage. - Pas de nécessité de stockage commun. - Les emballages doivent être tenus hermétiquement fermés. - Aucune incompatibilité spécifique n’est mentionnée.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Agent d’étanchéité.