```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit griffon-t88rosieresok |
| Company | Bison QESH |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **griffon-t88rosieresok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : griffon-t88rosieresok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **griffon-t88rosieresok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Bison QESH |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | Liquide              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Emploi de la substance / de la préparation : Colle.         |
| Date FDS          | 2018-02-10    |

<br>
La FDS date du 2018-02-10. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">EUH066</span> L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P101</span> En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

  - <span class="chip chip-p">P102</span> Tenir hors de portée des enfants.

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P261</span> Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P370+P378</span> En cas d’incendie:

  - <span class="chip chip-p">P403+P233</span> Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : Classe 3 (Liquides inflammables)
  - RID : -
  - ADN : Classe 3 (Liquides inflammables)
  - IMDG : Classe 3 (Liquides inflammables)
  - IATA : Classe 3 (Liquides inflammables)
  - UN : 1133


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : - En règle générale, le produit n’irrite pas la peau.

eyes : - Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l’eau courante en écartant bien les paupières.
- Si les troubles persistent, consulter un médecin.

ingestion : - Ne pas faire vomir.
- Demander d’urgence une assistance médicale.

inhalation : - Donner de l’air frais.
- Consulter un médecin en cas de troubles.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Butanone

**Identification**  

- N° CAS : 78-93-3
- N° EINECS : 201-159-0

**Concentration** :from 50.0 to 100.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 600.0 - VLE-15min (ppm) : 300.0 - VLE-15min (mg/m³) : 900.0|

#### Propriétés



[Fiche n°14 - Butanone ou Méthyléthylcétone](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_14)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_14&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_14&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_14&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[5, 6, 9, 10, 21-23]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_14&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_14&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_14&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_14&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_14&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants • Matériau : Butylcaoutchouc (butyl rubber). <br>• Épaisseur : > 0,7 mm. <br>• Temps de pénétration : doit être d’au moins 120 minutes (selon la norme EN 374 section 3, taux 4). <br>• Critère de sélection : le matériau doit être imperméable et résistant au produit, et la résistance doit être vérifiée avant utilisation.|
| Yeux                 | Protection des yeux • Type : Lunettes de protection hermétiques (visière ou écran facial complet).|
| Peau                 | Gants • Matériau : Butylcaoutchouc (butyl rubber). <br>• Épaisseur : > 0,7 mm. <br>• Temps de pénétration : doit être d’au moins 120 minutes (selon la norme EN 374 section 3, taux 4). <br>• Critère de sélection : le matériau doit être imperméable et résistant au produit, et la résistance doit être vérifiée avant utilisation.|
| Système respiratoire | Protection respiratoire • Appareil : Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante. <br>• Filtre recommandé : Filtre A (pour une utilisation momentanée).|
| Corps                | Protection du corps • Vêtement : Vêtement de protection résistant aux solvants (combinaison ou tenue adaptée).|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. - Éviter la formation d'aérosols. - Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air). - Tenir à l'abri des sources d'inflammation – ne pas fumer. - Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Stocker dans un endroit frais. - Tenir les emballages hermétiquement fermés. - Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Emploi de la substance / de la préparation : Colle. |
