# griffon-t88rosieresok

date : 2018-02-10

language_code : fr

name : griffon-t88rosieresok

ph : Non disponible

## euh_codes

EUH066

## expositions

code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

code: EUH066 exposition: danger: text: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

## h_codes

H225, H319, H336

## information

## p_codes

P101, P102, P210, P261, P370+P378, P403+P233, P501

## precautions

code: P101 text: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

code: P102 text: Tenir hors de portée des enfants.

code: P210 text: P210

code: P261 text: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

code: P370+P378 text: En cas d’incendie:

code: P403+P233 text: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

age : 8

## body

skin : - En règle générale, le produit n’irrite pas la peau.

eyes : - Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l’eau courante en écartant bien les paupières. - Si les troubles persistent, consulter un médecin.

ingestion : - Ne pas faire vomir. - Demander d’urgence une assistance médicale.

inhalation : - Donner de l’air frais. - Consulter un médecin en cas de troubles.

## company

name : Bison QESH

## fire

water : True

foam : True

powder : True

co2 : True

other : -

## labellings

explosive : False

flammable : True

oxidising : False

gaz : False

corrosive : False

acute : False

health : True

serious : False

hazardous : False

warning : Danger

## protection

skin : **Gants** • **Matériau** : Butylcaoutchouc (butyl rubber). 0,7 mm.

eyes : **Protection des yeux** • **Type** : Lunettes de protection hermétiques (visière ou écran facial complet).

respiratory : **Protection respiratoire** • **Appareil** : Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

hands : **Gants** • **Matériau** : Butylcaoutchouc (butyl rubber). 0,7 mm.

clothing : **Protection du corps** • **Vêtement** : Vêtement de protection résistant aux solvants (combinaison ou tenue adaptée).

## stability

stability : Pas de décomposition en cas d’usage conforme.

reaction : Danger de formation de produits pyrolysés toxiques.

## state

state : liquide

form : Liquide

## storage

safe_handling : - Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. - Éviter la formation d'aérosols. - Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l'air). - Tenir à l'abri des sources d'inflammation – ne pas fumer. - Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

safe_storage : - Stocker dans un endroit frais. - Tenir les emballages hermétiquement fermés. - Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

specific_end_use : Emploi de la substance / de la préparation : Colle.

## transport

ADR : Classe 3 (Liquides inflammables)

RID : -

ADN : Classe 3 (Liquides inflammables)

IMDG : Classe 3 (Liquides inflammables)

IATA : Classe 3 (Liquides inflammables)

UN : 1133

## Validations

### Product

name : Product

role : Check if the product is compliant with all the validators

#### information

No information available

#### missing_codes

overall_result : INVALID

reference_data : None

result : INVALID

### ProductLoad

name : ProductLoad

role : Check if the product information has been retrieved correctly

#### information

WARNING : Substances without CAS or EC numbers are omitted

#### missing_codes

reference_data : None

result : UNKNOWN

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 : code: EUH066 exposition: danger: text: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Precautionary

name : Precautionary

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

P101 : code: P101 text: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102 : code: P102 text: Tenir hors de portée des enfants.

P210 : code: P210 text: P210

P261 : code: P261 text: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P370+P378 : code: P370+P378 text: En cas d’incendie:

P403+P233 : code: P403+P233 text: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501 : code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### PCode

name : PCode

role : Check if the P-codes of a product are valid based on its H-codes

#### information

Reference Codes : P210, P233, P240, P241, P242, P243, P261, P264, P271, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P233, P403 + P235, P405, P501

Actual Codes : P101, P102, P210, P261, P370+P378, P403+P233, P501

Codes in both sets : P210, P261, P501

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : P233, P240, P241, P242, P243, P264, P271, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P233, P403 + P235, P405

#### missing_codes

P233, P240, P241, P242, P243, P264, P271, P280, P303 + P361 + P353, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P233, P403 + P235, P405

reference_data : None

result : INVALID

### Classification

name : Classification

role : Check the classification of a product based on its pH and substances concentrations

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : VALID

## Butanone

cas : 78-93-3

ec : 201-159-0

name : Butanone

### h_codes

H225, H319, H336

concentrations : greater or equal to 50.0 and less or equal to 100.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H225, H319, H336

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 200.0

vle-mg-m3 : 600.0

vle-courte-ppm : 300.0

vle-courte-mg-m3 : 900.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Butanone

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: eye danger: Eye Irrit. text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°14 - Butanone ou Méthyléthylcétone

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_14

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[5, 6, 9, 10, 21-23], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED