Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit griffon-t88rosieresok
Company | Bison QESH
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit griffon-t88rosieresok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : griffon-t88rosieresok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit griffon-t88rosieresok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Bison QESH
État physique | liquide
Forme | Liquide
pH | Non disponible
Usage | Emploi de la substance / de la préparation : Colle.
Date FDS | 2018-02-10

La FDS date du 2018-02-10. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- EUH066 L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P210 P210

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P370+P378 En cas d’incendie:

- P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : Classe 3 (Liquides inflammables)
- RID : -
- ADN : Classe 3 (Liquides inflammables)
- IMDG : Classe 3 (Liquides inflammables)
- IATA : Classe 3 (Liquides inflammables)
- UN : 1133

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : - En règle générale, le produit n’irrite pas la peau.

eyes : - Rincer les yeux pendant plusieurs minutes sous l’eau courante en écartant bien les paupières. - Si les troubles persistent, consulter un médecin.

ingestion : - Ne pas faire vomir. - Demander d’urgence une assistance médicale.

inhalation : - Donner de l’air frais. - Consulter un médecin en cas de troubles.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Butanone

Identification

- N° CAS : 78-93-3
- N° EINECS : 201-159-0

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 600.0 - VLE-15min (ppm) : 300.0 - VLE-15min (mg/m³) : 900.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°14 - Butanone ou Méthyléthylcétone

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[5, 6, 9, 10, 21-23]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Matériau : Butylcaoutchouc (butyl rubber). • Épaisseur : > 0,7 mm. • Temps de pénétration : doit être d’au moins 120 minutes (selon la norme EN 374 section 3, taux 4). • Critère de sélection : le matériau doit être imperméable et résistant au produit, et la résistance doit être vérifiée avant utilisation.
Yeux | Protection des yeux • Type : Lunettes de protection hermétiques (visière ou écran facial complet).
Peau | Gants • Matériau : Butylcaoutchouc (butyl rubber). • Épaisseur : > 0,7 mm. • Temps de pénétration : doit être d’au moins 120 minutes (selon la norme EN 374 section 3, taux 4). • Critère de sélection : le matériau doit être imperméable et résistant au produit, et la résistance doit être vérifiée avant utilisation.
Système respiratoire | Protection respiratoire • Appareil : Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante. • Filtre recommandé : Filtre A (pour une utilisation momentanée).
Corps | Protection du corps • Vêtement : Vêtement de protection résistant aux solvants (combinaison ou tenue adaptée).

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. - Éviter la formation d’aérosols. - Veiller à une bonne aération du local, même au niveau du sol (les vapeurs sont plus lourdes que l’air). - Tenir à l’abri des sources d’inflammation – ne pas fumer. - Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Stocker dans un endroit frais. - Tenir les emballages hermétiquement fermés. - Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Emploi de la substance / de la préparation : Colle.