Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit groupev33-saturateursx602hainok
Company | Groupe V33
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit groupev33-saturateursx602hainok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : groupev33-saturateursx602hainok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit groupev33-saturateursx602hainok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Groupe V33
État physique | liquide
Forme | visqueux
pH | 8.50
Usage | Produit d’entretien du bois.
Date FDS | 2018-09-04

La FDS date du 2018-09-04. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

- EUH208 Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence :

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : pas disponible
- RID : pas disponible
- ADN : pas disponible
- IMDG : pas disponible
- IATA : pas disponible
- UN : pas disponible

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : - En cas de contact, consulter un médecin si une manifestation allergique apparaît.

eyes : - Laver abondamment les yeux avec de l’eau douce et propre pendant 15 min en maintenant les paupières écartées.

ingestion : - Si l’ingestion est peu importante (pas plus d’une gorgée) : rincer la bouche avec de l’eau et consulter un médecin.
- Ne pas faire vomir.
- Garder le patient au repos.
- En cas d’ingestion accidentelle, appeler un médecin pour évaluer la nécessité d’une surveillance ou d’un traitement hospitalier, en montrant l’étiquette.

inhalation : - En cas d’inhalation, consulter un médecin si des symptômes persistent.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Propylene glycol monomethyl ether

Identification

- N° CAS : 107-98-2
- N° EINECS : 203-539-1

Concentration :from 0.0 to 2.5

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : 184.0 - VLE-15min (ppm) : 100.0 - VLE-15min (mg/m³) : 369.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°221 - 1-Méthoxy-2-propanol et son acétate

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1, 2, 14]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOLE

Identification

- N° CAS : 2634-33-5
- N° EINECS : 400-830-7

Concentration :from 0.0 to 2.5

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H330 Fatal if inhaled.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°243 - 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[7-9]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 BENZISOTHIAZOLINONE

Identification

- N° CAS : 2634-33-5
- N° EINECS : 220-120-9

Concentration :from 0.0 to 2.5

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H330 Fatal if inhaled.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°243 - 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[7-9]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Gants résistants aux agents chimiques. • Conformes à la norme NF EN 374 (gants imperméables). • Choix du type en fonction de l’application: – Latex naturel – Caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR) – PVC (Polychlorure de vinyle) – Caoutchouc butyle (Copolymère isobutylène-isoprène). • Les gants doivent être sélectionnés selon la durée d’utilisation, les autres produits chimiques présents, les protections physiques requises (coupure, piqûre, thermique) et la dextérité nécessaire.
Yeux | Lunettes / écrans faciaux • Porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN 166. • Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide (protection contre les éclaboussures).
Peau | Gants de protection • Gants résistants aux agents chimiques. • Conformes à la norme NF EN 374 (gants imperméables). • Choix du type en fonction de l’application: – Latex naturel – Caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR) – PVC (Polychlorure de vinyle) – Caoutchouc butyle (Copolymère isobutylène-isoprène). • Les gants doivent être sélectionnés selon la durée d’utilisation, les autres produits chimiques présents, les protections physiques requises (coupure, piqûre, thermique) et la dextérité nécessaire.
Système respiratoire | Aucune information spécifique sur les masques respiratoires ou filtres n’est fournie dans la section 8.
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. • Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. • Les vêtements de protection doivent être conservés propres et à l’écart de la zone de travail.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Se laver les mains après chaque utilisation. - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. - Manipuler dans des zones bien ventilées (prévention des incendies). - Interdire l’accès aux personnes non autorisées. - Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. - Refermer soigneusement les emballages entamés et les conserver en position verticale. - Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver hors de la portée des enfants. - Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. - Le sol des locaux doit être imperméable et former une cuvette de rétention afin qu’en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre à l’extérieur. - Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Produit d’entretien du bois.