```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit groupev33-saturateursx602hainok |
| Company | Groupe V33 |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **groupev33-saturateursx602hainok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : groupev33-saturateursx602hainok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **groupev33-saturateursx602hainok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Groupe V33 |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | visqueux              |
| pH                |  8.50     |
| Usage             | Produit d’entretien du bois.         |
| Date FDS          | 2018-09-04    |

<br>
La FDS date du 2018-09-04. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Not Applicable

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">









</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">EUH208</span> Contient (nom de la substance sensibilisante). Peut produire une réaction allergique.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P102</span> Tenir hors de portée des enfants.

  - <span class="chip chip-p">P271</span> Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : pas disponible
  - RID : pas disponible
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : pas disponible
  - IATA : pas disponible
  - UN : pas disponible


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : - En cas de contact, consulter un médecin si une manifestation allergique apparaît.

eyes : - Laver abondamment les yeux avec de l’eau douce et propre pendant 15 min en maintenant les paupières écartées.

ingestion : - Si l’ingestion est peu importante (pas plus d’une gorgée) : rincer la bouche avec de l’eau et consulter un médecin. <br> - Ne pas faire vomir. <br> - Garder le patient au repos. <br> - En cas d’ingestion accidentelle, appeler un médecin pour évaluer la nécessité d’une surveillance ou d’un traitement hospitalier, en montrant l’étiquette.

inhalation : - En cas d’inhalation, consulter un médecin si des symptômes persistent.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Propylene glycol monomethyl ether

**Identification**  

- N° CAS : 107-98-2
- N° EINECS : 203-539-1

**Concentration** :from 0.0 to 2.5

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : 184.0 - VLE-15min (ppm) : 100.0 - VLE-15min (mg/m³) : 369.0|

#### Propriétés



[Fiche n°221 - 1-Méthoxy-2-propanol et son acétate](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1, 2, 14]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_221&section=bibliographieAuteurs)



### HYDROXYPHENYL BENZOTRIAZOLE

**Identification**  

- N° CAS : 2634-33-5
- N° EINECS : 400-830-7

**Concentration** :from 0.0 to 2.5

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H330</span> Fatal if inhaled.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°243 - 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[7-9]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=bibliographieAuteurs)



### BENZISOTHIAZOLINONE

**Identification**  

- N° CAS : 2634-33-5
- N° EINECS : 220-120-9

**Concentration** :from 0.0 to 2.5

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H330</span> Fatal if inhaled.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°243 - 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[7-9]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_243&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection • Gants résistants aux agents chimiques. • Conformes à la norme NF EN 374 (gants imperméables). • Choix du type en fonction de l’application: – Latex naturel – Caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR) – PVC (Polychlorure de vinyle) – Caoutchouc butyle (Copolymère isobutylène-isoprène). • Les gants doivent être sélectionnés selon la durée d’utilisation, les autres produits chimiques présents, les protections physiques requises (coupure, piqûre, thermique) et la dextérité nécessaire.|
| Yeux                 | Lunettes / écrans faciaux • Porter des lunettes de sécurité conformes à la norme NF EN 166. • Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide (protection contre les éclaboussures).|
| Peau                 | Gants de protection • Gants résistants aux agents chimiques. • Conformes à la norme NF EN 374 (gants imperméables). • Choix du type en fonction de l’application: – Latex naturel – Caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR) – PVC (Polychlorure de vinyle) – Caoutchouc butyle (Copolymère isobutylène-isoprène). • Les gants doivent être sélectionnés selon la durée d’utilisation, les autres produits chimiques présents, les protections physiques requises (coupure, piqûre, thermique) et la dextérité nécessaire.|
| Système respiratoire | *Aucune information spécifique sur les masques respiratoires ou filtres n’est fournie dans la section 8.*|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons • Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé. • Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées doivent être lavées. • Les vêtements de protection doivent être conservés propres et à l’écart de la zone de travail.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Se laver les mains après chaque utilisation. - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos. - Manipuler dans des zones bien ventilées (prévention des incendies). - Interdire l'accès aux personnes non autorisées. - Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. - Refermer soigneusement les emballages entamés et les conserver en position verticale. - Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Conserver hors de la portée des enfants. - Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé. - Le sol des locaux doit être imperméable et former une cuvette de rétention afin qu’en cas de déversement accidentel, le liquide ne puisse se répandre à l’extérieur. - Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Produit d’entretien du bois. |
