```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit hcla28llnok |
| Company | BRENNTAG |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **hcla28llnok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : hcla28llnok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **hcla28llnok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | BRENNTAG |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | -              |
| pH                |  <1     |
| Usage             | Usage(s) identifié(s) : Voir le tableau sur la première page de l'annexe.         |
| Date FDS          | 2016-01-27    |

<br>
La FDS date du 2016-01-27. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>

<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.



**Conseils de prudence** :


**Transport** :

  - ADR : 8
  - RID : 8
  - ADN : 8
  - IMDG : 8
  - IATA : 8
  - UN : 1789


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Enlever les vêtements et chaussures contaminés pendant le rinçage.
• Rincer la peau immédiatement et abondamment à l’eau (éviter de se doucher).
• Consulter un médecin ou se rendre à l’hôpital.

eyes : • Rincer immédiatement, longuement et abondamment (au moins 15 min.) à l’eau.
• Enlever les verres de contact après avoir rincé les yeux pendant quelque temps.
• Consulter immédiatement un ophtalmologue.
• Continuer à rincer ou dégoutter l’œil pendant le transport.

ingestion : • NE PAS FAIRE VOMIR.
• Rincer la bouche à l’eau.
• Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

inhalation : • Amener la victime à l’air frais.
• Tenir le patient au calme dans une position demi‑assise.
• Si la victime ne respire plus ou de façon irrégulière, pratiquer la respiration artificielle.
• Emmener le patient immédiatement à l’hôpital.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Acide chlorhydrique

**Identification**  

- N° CAS : 7647-01-0
- N° EINECS : 231-595-7

**Concentration** :greater or equal to 25.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H335</span> Peut irriter les voies respiratoires.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 5.0 - VLE-8h (mg/m³) : 8.0 - VLE-15min (ppm) : 10.0 - VLE-15min (mg/m³) : 15.0|

#### Propriétés



[Fiche n°13 - Chlorure d'hydrogène (ou acide chlorhydrique) et solutions aqueuses](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[34-36]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_13&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection • Matériau : caoutchouc butylique • Épaisseur : 0,7 mm • Durée de rupture : > 480 min (8 h) Gants conformes à la norme EN 374.|
| Yeux                 | Lunettes / écran facial • Lunettes de sécurité fermées ou écran facial Protection contre les éclaboussures et les vapeurs corrosives.|
| Peau                 | Gants de protection • Matériau : caoutchouc butylique • Épaisseur : 0,7 mm • Durée de rupture : > 480 min (8 h) Gants conformes à la norme EN 374.|
| Système respiratoire | Masque respiratoire • Type : masque respiratoire à gaz CE-agréé • Filtre : combinaison type B/E/P2 Protection contre l’inhalation de vapeurs corrosives.|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaison • Vêtements de protection résistant à la corrosion Conçus pour éviter le contact direct avec la peau.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - HYGIÈNE STRICTE !  - Éviter toute inhalation de vapeurs et le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.  - Porter l’équipement individuel de protection recommandé (voir section 8).  - Éviter le réchauffage, le giclement et la formation de vapeurs, lors de la vidange, du transvasement, de la dilution ou de la dissolution du produit.  - En diluant, toujours verser la solution acide sur l’eau, jamais vice‑versa.  - Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.  - Des rince‑oil et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de toute source possible d’exposition.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | - Conserver uniquement dans le récipient d’origine bien fermé.  - Stocker dans un endroit bien ventilé, frais et obscur.  - Tous les produits dangereux doivent être placés sur un bac récepteur ou être entonnés.  - Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. |
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Usage(s) identifié(s) : Voir le tableau sur la première page de l'annexe. |
