```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit chloreactif |
| Company | Stéarinerie et Savonnerie de Nîmes |
| Date    | 2026-04-30 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.7.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **chloreactif**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : chloreactif

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **chloreactif**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Stéarinerie et Savonnerie de Nîmes |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | fluide              |
| pH                |  12.5     |
| Usage             | Information not available in document.         |
| Date FDS          | 2022-12-08    |

<br>
La FDS date du 2022-12-08. Elle a donc 3 an(s).
La FDS ayant plus de 3 ans, il est _recommandé_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>



<span class="sgh-picto">![Danger pour l'environnement](templates/SGH09.png){width=2cm}<br>Danger pour l'environnement</span>
</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P101</span> En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

  - <span class="chip chip-p">P102</span> Tenir hors de portée des enfants.

  - <span class="chip chip-p">P103</span> Lire l’étiquette avant utilisation.

  - <span class="chip chip-p">P260</span> Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P273</span> Éviter le rejet dans l’environnement.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P301+P330+P331</span> EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310

  - <span class="chip chip-p">P390</span> Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.

  - <span class="chip chip-p">P405</span> Garder sous clef.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : 8
  - RID : 8
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : 8
  - IATA : 8
  - UN : 1791


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
• Prendre garde aux résidus pouvant rester entre la peau et les vêtements, la montre, les chaussures, etc.
• Si la zone contaminée est étendue ou si des lésions cutanées apparaissent, consulter un médecin ou transférer en milieu hospitalier.
• Laver immédiatement et abondamment à l’eau.

eyes : • Laver abondamment avec de l’eau douce et propre pendant 15 min en maintenant les paupières écartées.
• En tout état, adresser systématiquement le sujet chez un ophtalmologiste, en lui montrant l’étiquette.

ingestion : • Ne rien faire absorber par la bouche.
• Rincer la bouche avec de l’eau (seulement si la personne est consciente).
• Appeler immédiatement un médecin ou un centre anti‑poison.
• Transporter immédiatement la victime à l’hôpital.

inhalation : • Amener la personne à l’air libre.
• Fournir oxygène ou respiration artificielle si nécessaire.
• Laisser la victime allongée en position de repos, la couvrir et la garder au chaud.
• Appeler immédiatement un médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### HYPOCHLORITE DE SODIUM, SOLUTION CL ACTIF

**Identification**  

- N° CAS : 7681-52-9
- N° EINECS : 231-668-3

**Concentration** :from 5.0 to 11.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°157 - Eaux et extraits de Javel, Hypochlorite de sodium en solution](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1-3]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection • Matériaux conseillés :   – Latex naturel  – PVC (Polychlorure de vinyle)  – Néoprène® (Polychloroprène)  – Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR)  – Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène) • Norme : EN ISO 374-1 • Sélection à faire en fonction de l’application, de la durée d’utilisation et des risques physiques (coupe, piqûre, chaleur, dextérité requise)|
| Yeux                 | Protection des yeux / du visage • Goggles de protection latérale conformes à la norme NF EN 166 • En cas de danger accru, écran facial (visière) pour protection du visage • Les lunettes correctrices ne constituent pas une protection • Les porteurs de lentilles de contact doivent porter des verres correcteurs pendant l’exposition|
| Peau                 | Gants de protection • Matériaux conseillés :   – Latex naturel  – PVC (Polychlorure de vinyle)  – Néoprène® (Polychloroprène)  – Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR)  – Caoutchouc Butyle (Copolymère isobutylène-isoprène) • Norme : EN ISO 374-1 • Sélection à faire en fonction de l’application, de la durée d’utilisation et des risques physiques (coupe, piqûre, chaleur, dextérité requise)|
| Système respiratoire | Protection respiratoire • En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié • Lorsque les concentrations dépassent les limites d’exposition, porter un appareil respiratoire isolant • Appareils à cartouche/filtre : type BP3 • Appareil respiratoire combiné vapeurs/particules (norme EN 141) • En cas de masques à cartouche insuffisants, utiliser un respirateur à air ou autonome en milieu confiné (si oxygène insuffisant ou émanations importantes)|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons • En cas de fortes projections : vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN 14605/A1 • En cas de risque d’éclaboussures : vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN 13034/A1 • Porter un tablier et des bottes appropriés • Les vêtements doivent être maintenus en bon état, nettoyés après usage et lavés régulièrement|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Se laver les mains après chaque utilisation. - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - Enlever les vêtements contaminés et l’équipement de protection avant d’entrer dans une zone de restauration. - Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante. - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. - Assurer une ventilation adéquate. - Conserver à l’écart des produits incompatibles. - Ne pas surchauffer, afin d’éviter une décomposition thermique. - Manipuler dans des zones bien ventilées. - Interdire l’accès aux personnes non autorisées. - Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. - Ne pas respirer les vapeurs. - Prévoir une aspiration des vapeurs à la source, ainsi qu’une ventilation générale des locaux. - Prévoir également des appareils de protection respiratoires pour certains travaux de courte durée, à caractère exceptionnel, ou pour des interventions d’urgence.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions de stockage sûr : - Ne pas stocker avec des aliments.  - Ne pas stocker avec des acides.  - Protéger contre la lumière.  - Protéger de la chaleur et du rayonnement direct du soleil.  - Conserver hors de la portée des enfants.  - Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.  - Conserver au frais et au sec dans un emballage hermétiquement fermé.  - Stocker dans un bac de rétention.  - Conserver à l’écart des produits incompatibles.  - Température de stockage : entre 0 °C et 25 °C (au-delà, la déperdition du chlore actif est accélérée).  - Utiliser le produit dans les 5 mois (voir date limite d’utilisation sur l’emballage).  - Emballage : toujours conserver dans des emballages du même matériau que l’origine (polyéthylène, verre, PVC, polyester stratifié).  - Matériaux de conditionnement inappropriés : métaux.  Incompatibilités : - Acides.  - Métaux (cuivre, nickel, fer, monel, etc.).  - Matières organiques.  - Sels métalliques.  - Produits qui peuvent réagir violemment (ex. méthanol, solutions d’ammoniaque, amines).|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Information not available in document. |
