Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit 718305_loctite_sf_7800
Company | Henkel Belgium N.V.
Date | 2026-04-30
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.7.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit 718305_loctite_sf_7800.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : 718305_loctite_sf_7800

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit 718305_loctite_sf_7800, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Henkel Belgium N.V.
État physique | liquide
Forme | -
pH | Non disponible
Usage | Utilisation prévue : Galvanisant zinc (protection)
Date FDS | 2023-01-29

La FDS date du 2023-01-29. Elle a donc 3 an(s). La FDS ayant plus de 3 ans, il est recommandé de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Poudre de zinc - poussière de zinc (stabilisé) devrait être classée H250 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Poudre de zinc - poussière de zinc (stabilisé) devrait être classée H260 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Aluminium en poudre (stabilisée) devrait être classée H250 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H229 Pressurised container: May burst if heated

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P210 P210

- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

- P251 P251

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : 2.1
- RID : 2.1
- ADN : 2.1
- IMDG : 2.1
- IATA : 2.1
- UN : 1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Rincer abondamment à l’eau courante et au savon. Consulter un médecin.

eyes : Rincer à l’eau courante pendant 10 minutes. Si nécessaire, consulter un médecin.

ingestion : Rincer la cavité buccale, boire 1 à 2 verres d’eau, ne pas provoquer de vomissement. Consulter un médecin.

inhalation : Amener la personne à l’air libre. Si les symptômes persistent, faire appel à un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 A cétone

Identification

- N° CAS : 67-64-1
- N° EINECS : 200-662-2

Concentration :from 25.0 to 50.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 246.0 - VLE-8h (mg/m³) : 594.0 - VLE-15min (ppm) : 492.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1187.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°3 - Acétone

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1-3, 26-28]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 Butane, n-

Identification

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : 203-448-7

Concentration :from 10.0 to 25.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

- H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Propane

Identification

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : 200-827-9

Concentration :from 10.0 to 25.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

- H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 Poudre de zinc - poussière de zinc (stabilisé)

Identification

- N° CAS : 7440-66-6
- N° EINECS : 231-175-3

Concentration :from 2.5 to 10.0

Dangers :

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- H250 S’enflamme spontanément au contact de l’air.

- H260 Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°75 - Zinc et composés minéraux

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 5, 7]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.5 Xylène - mélange d’isomères

Identification

- N° CAS : 1330-20-7
- N° EINECS : 215-535-7

Concentration :from 2.5 to 10.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H312 Nocif par contact cutané.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H332 Nocif par inhalation.

- H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : 221.0 - VLE-15min (ppm) : 100.0 - VLE-15min (mg/m³) : 442.0

#### 2.5.5.1 Propriétés

Fiche n°77 - Xylènes

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[22-24]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.6 Aluminium en poudre (stabilisée)

Identification

- N° CAS : 7429-90-5
- N° EINECS : 231-072-3

Concentration :from 1.5 to 3.0

Dangers :

- H228 Matière solide inflammable.

- H261 Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.

- H250 S’enflamme spontanément au contact de l’air.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.6.1 Propriétés

Fiche n°306 - Aluminium et ses composés minéraux

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[10-12, 14, 17, 22-25]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.7 Isobutane

Identification

- N° CAS : 75-28-5
- N° EINECS : 200-857-2

Concentration :from 2.5 to 10.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

- H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.7.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.8 Reaction mass of ethylbenzene and xylene

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 905-588-0

Concentration :from 1.0 to 2.5

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H312 Nocif par contact cutané.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H332 Nocif par inhalation.

- H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.8.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.9 bis(orthophosphate) de trizinc

Identification

- N° CAS : 7779-90-0
- N° EINECS : 231-944-3

Concentration :from 0.25 to 1.0

Dangers :

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.9.1 Propriétés

Fiche n°75 - Zinc et composés minéraux

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 5, 7]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.10 oxyde de zinc

Identification

- N° CAS : 1314-13-2
- N° EINECS : 215-222-5

Concentration :from 0.1 to 0.25

Dangers :

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 2.0 - VLE-15min (mg/m³) : 10.0

#### 2.5.10.1 Propriétés

Fiche n°75 - Zinc et composés minéraux

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 5, 7]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Gants de protection résistant aux produits chimiques (norme EN 374). • Matériau : caoutchouc nitrile (NBR). • Épaisseur : ≥ 0,4 mm. • Indice de protection :  – Pour un contact de courte durée ou des projections : indice ≥ 2 (plus de 30 min de perméation selon EN 374). • Remplacement recommandé dès qu’un signe d’usure apparaît.
Yeux | Lunettes / écrans faciaux • Lunettes de sécurité avec protections latérales ou lunettes de sécurité pour produits chimiques. • Conformité à la norme EN 166.
Peau | Gants de protection • Gants de protection résistant aux produits chimiques (norme EN 374). • Matériau : caoutchouc nitrile (NBR). • Épaisseur : ≥ 0,4 mm. • Indice de protection :  – Pour un contact de courte durée ou des projections : indice ≥ 2 (plus de 30 min de perméation selon EN 374). • Remplacement recommandé dès qu’un signe d’usure apparaît.
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Masque respiratoire avec cartouche de vapeur organique (type A, norme EN 14387). • Utilisation recommandée dans un endroit mal ventilé.
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Vêtements de protection appropriés. • Conformité à la norme EN 14605 en cas d’éclaboussures de liquide. • Conformité à la norme EN 13982 en cas d’exposition aux poussières.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Tenir à l’écart de sources d’inflammation – ne pas fumer. - Prévoir l’extraction des vapeurs afin d’éviter leur inhalation. - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. - Éviter le contact avec la peau et les yeux. - Voir le conseil à la section 8.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Pour les bidons pressurisés : protéger des rayons directs du soleil et des températures supérieures à 50 °C. - Stocker dans un endroit frais et sec. - Ne pas entreposer à proximité de sources de chaleur, de sources d’allumage ou d’une matière réactive. - Protéger contre la lumière solaire. - Se reporter à la fiche technique. - Ne pas stocker avec des denrées alimentaires.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Utilisation prévue : Galvanisant zinc (protection)