Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit loctite7063
Company | Henkel Belgium N.V.
Date | 2026-04-30
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.7.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit loctite7063.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : loctite7063

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit loctite7063, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Henkel Belgium N.V.
État physique | liquide
Forme | aérosol
pH | Non disponible
Usage | Produit pour le nettoyage industriel
Date FDS | 2022-05-05

La FDS date du 2022-05-05. Elle a donc 3 an(s). La FDS ayant plus de 3 ans, il est recommandé de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance n-hexane devrait être classée H361f*** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance n-hexane devrait être classée H372 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Hydrocarbures C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane est classée H361 et sa concentration (50.0–100.0%) dépasse le seuil de 3.0%. Le produit devrait donc être classé H361
- La substance cyclohexane est classée H361 et sa concentration (5.0–10.0%) dépasse le seuil de 3.0%. Le produit devrait donc être classé H361

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H229 Pressurised container: May burst if heated

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P210 P210

- P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

- P251 P251

- P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P273 Éviter le rejet dans l’environnement.

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : 2.1
- RID : 2.1
- ADN : 2.1
- IMDG : 2.1
- IATA : 2.1
- UN : 1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Rincer abondamment à l’eau courante et au savon. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

eyes : Rincer immédiatement à l’eau courante pendant 10 minutes. Consulter un médecin.

ingestion : Rincer l’intérieur de la bouche, boire 1 à 2 verres d’eau, ne pas faire vomir. Consulter un médecin.

inhalation : Aller immédiatement à l’air libre. Si les symptômes persistent, consulter un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Hydrocarbures C6-C7, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <5% n-hexane

Identification

- N° CAS : 92128-66-0
- N° EINECS : 921-024-6

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Alcool éthylique

Identification

- N° CAS : 64-17-5
- N° EINECS : 200-578-6

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°48 - Éthanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 9, 17-19]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 Méthylal

Identification

- N° CAS : 109-87-5
- N° EINECS : 203-714-2

Concentration :from 10.0 to 20.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 3155.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°139 - Diméthoxyméthane

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 6, 7]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.4 cyclohexane

Identification

- N° CAS : 110-82-7
- N° EINECS : 203-806-2

Concentration :from 5.0 to 10.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 100.0 - VLE-8h (mg/m³) : 350.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°17 - Cyclohexane

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.5 n-hexane

Identification

- N° CAS : 110-54-3
- N° EINECS : 203-777-6

Concentration :from 1.0 to 3.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 72.0

#### 2.5.5.1 Propriétés

Fiche n°113 - Hexane

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[18-20]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.6 Dioxyde de carbone

Identification

- N° CAS : 124-38-9
- N° EINECS : 204-696-9

Concentration :from 5.0 to 10.0

Dangers :

- H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 5000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 9131.0 - VLE-15min (ppm) : 30000.0 - VLE-15min (mg/m³) : 54784.0

#### 2.5.6.1 Propriétés

Fiche n°238 - Dioxyde de carbone

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Matériau: caoutchouc nitrile (NBR) • Épaisseur: ≥ 0,4 mm d’épaisseur de couche • Indice de protection: – Pour un contact de courte durée ou des projections: indice ≥ 2 (≥ 30 min de temps de perméation selon EN 374) – Pour un contact direct et plus long: indice 6 (≥ 480 min de temps de perméation selon EN 374)
Yeux | Lunettes / écrans faciaux • Lunettes de sécurité avec protections latérales • Alternativement, lunettes de sécurité pour produits chimiques • Conformité à la norme EN 166
Peau | Gants de protection • Matériau: caoutchouc nitrile (NBR) • Épaisseur: ≥ 0,4 mm d’épaisseur de couche • Indice de protection: – Pour un contact de courte durée ou des projections: indice ≥ 2 (≥ 30 min de temps de perméation selon EN 374) – Pour un contact direct et plus long: indice 6 (≥ 480 min de temps de perméation selon EN 374)
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Masque respiratoire avec cartouche de vapeur organique (écartouche) • En cas de dégagement de vapeurs/aérosols pouvant être inhalés: filtre A-P2 • Utilisation d’un appareil respiratoire autonome recommandé en cas d’incendie
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Vêtements de protection appropriés • Conformité à la norme EN 14605 en cas d’éclaboussures de liquide • Conformité à la norme EN 13982 en cas d’exposition aux poussières

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Tenir à l’écart de sources d’inflammation – ne pas fumer. - Prévoir l’extraction des vapeurs afin d’éviter leur inhalation. - Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. - Éviter le contact avec la peau et les yeux. - Voir le conseil à la section 8. - Mesures d’hygiène : se laver les mains avant chaque pause et après le travail, ne pas manger, boire ou fumer pendant le travail.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités : - Veiller à une bonne ventilation/aspiration. - Se reporter à la Fiche Technique.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Produit pour le nettoyage industriel