Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit sd_5604-msds-fr
Company | SICOMIN Composites
Date | 2026-04-30
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.7.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit sd_5604-msds-fr.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : sd_5604-msds-fr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit sd_5604-msds-fr, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | SICOMIN Composites
État physique | liquide
Forme | visqueux
pH | Non disponible
Usage | Adhésif ; durcisseur pour systèmes adhésifs.
Date FDS | 2017-06-08

La FDS date du 2017-06-08. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance ALCOOL BENZYLIQUE devrait être classée H317 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance ALCOOL ETHYLIQUE devrait être classée H225 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance 2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance 2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL devrait être classée H315 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance 2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL devrait être classée H319 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H301 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H311 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H331 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H341 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H373** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance PHENOL devrait être classée H312 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance PHENOL devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance PHENOL devrait être classée H317 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance PHENOL devrait être classée H412 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Nocif / Irritant
Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

- P264 Se laver … soigneusement après manipulation.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

Transport :

- ADR : Classe 8
- RID : Classe 8
- ADN : -
- IMDG : Classe 8
- IATA : Classe 2°
- UN : 2735

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Contact avec la peau • Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. • Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon ou un nettoyant connu. • En cas de manifestation allergique ou de lésions cutanées étendues, consulter un médecin ou se faire transférer en milieu hospitalier.

eyes : Contact avec les yeux • Laver abondamment avec de l’eau douce et propre pendant 15 min en maintenant les paupières écartées. • Enlever les lentilles de contact si la victime en porte. • Continuer à rincer et consulter un médecin si les symptômes persistent.

ingestion : Ingestion • Ne pas faire absorber par la bouche. • Si l’ingestion est peu importante (pas plus d’une gorgée), rincer la bouche avec de l’eau et consulter un médecin. • En cas d’ingestion importante, appeler immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette.

inhalation : Inhalation • Transporter la personne vers un air libre et la garder au chaud et au repos. • Ne pas faire absorber par la bouche. • Si la personne est inconsciente mais respire, la placer en position latérale de sécurité et appeler une ambulance.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 AMIDES, FROM TALL-OIL FATTY ACIDS AND TETRAETHYLENEPENTAMINE

Identification

- N° CAS : 68155-17-9
- N° EINECS : 268-945-3

Concentration :from 10.0 to 25.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 ACIDES GRAS, INSATURÉS EN C18, PRODUITS DE RÉACTION DE DIMÈRES, OLIGOMÈRES AVEC DES ACIDES GRAS DE TALL OIL ET DE TRIÉTHYLÉNÉTÉRAMINE

Identification

- N° CAS : 68082-29-1
- N° EINECS : 500-191-5

Concentration :from 10.0 to 25.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 ALCOOL BENZYLIQUE

Identification

- N° CAS : 100-51-6
- N° EINECS : 202-859-9

Concentration :from 10.0 to 25.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H332 Nocif par inhalation.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°170 - Alcool benzylique

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1-4, 11-13]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.4 COPOLYMER OF BENZENAMINE AND FORMALDEHYDE, HYDROGENATED

Identification

- N° CAS : 135108-88-2
- N° EINECS : 603-894-6

Concentration :from 10.0 to 25.0

Dangers :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.5 FORMALDEHYDE, POLYMER WITH 1,3-BENZENEDIMETHANAMINE AND PHENOL

Identification

- N° CAS : 57214-10-5
- N° EINECS : 500-137-0

Concentration :from 2.5 to 10.0

Dangers :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.6 HUILE DE PIN

Identification

- N° CAS : 8002-09-3
- N° EINECS : None

Concentration :from 2.5 to 10.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.6.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.7 ALCOOL ETHYLIQUE

Identification

- N° CAS : 64-17-5
- N° EINECS : 200-578-6

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0

#### 2.5.7.1 Propriétés

Fiche n°48 - Éthanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 9, 17-19]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.8 2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL

Identification

- N° CAS : 90-72-2
- N° EINECS : 202-013-9

Concentration :Unbounded range

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.8.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.9 PHENOL

Identification

- N° CAS : 1477-55-0
- N° EINECS : 216-032-5

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (mg/m³) : 0.1

#### 2.5.9.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.10 M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE)

Identification

- N° CAS : 108-95-2
- N° EINECS : 203-632-7

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

- H301 Toxique en cas d’ingestion.

- H311 Toxique par contact cutané.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H331 Toxique par inhalation.

- H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques.

- H373** Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 2.0 - VLE-8h (mg/m³) : 8.0 - VLE-15min (ppm) : 4.0 - VLE-15min (mg/m³) : 16.0

#### 2.5.10.1 Propriétés

Fiche n°15 - Phénol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 14-16]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.11 PHENOL

Identification

- N° CAS : 112-24-3
- N° EINECS : 203-950-6

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

- H312 Nocif par contact cutané.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.11.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.12 TRIETHYLENETETRAMINE TETA

Identification

- N° CAS : 90640-66-7
- N° EINECS : 292-587-7

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.12.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.13 AMINES, POLYÉTHYLÉNEPOLY- FRACTION TÉTRAÉTHYLÉNENPENTAMINE

Identification

- N° CAS : 90640-67-8
- N° EINECS : 203-950-6

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.13.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Gants de protection résistants aux agents chimiques. • Matériaux conseillés :  – Caoutchouc nitrile (copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR).  – Caoutchouc butyle (copolymère isobutylène-isoprène). • Caractéristiques recommandées : gants imperméables conformes à la norme NF EN 374.
Yeux | Protection des yeux / du visage • Lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN 166 (conçues contre les projections de liquide). • En cas de danger accru, écran facial (visière) à porter.
Peau | Gants • Gants de protection résistants aux agents chimiques. • Matériaux conseillés :  – Caoutchouc nitrile (copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR).  – Caoutchouc butyle (copolymère isobutylène-isoprène). • Caractéristiques recommandées : gants imperméables conformes à la norme NF EN 374.
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Masque avec cartouche de type A, B, E, K ou P (filtre combiné anti-gaz et vapeurs). • Conforme à la norme NF EN 14387.
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN 14605 (pour projections fortes). • Vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN 13034 (pour éclaboussures). • Tablier et bottes de protection appropriés.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Se laver les mains après chaque utilisation. - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante. - Interdire l’accès aux personnes non autorisées. - Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. - Éviter l’exposition – se procurer les instructions spéciales avant utilisation. - Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Aucune donnée n’est disponible.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Adhésif ; durcisseur pour systèmes adhésifs.