```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit sd_5604-msds-fr |
| Company | SICOMIN Composites |
| Date    | 2026-04-30 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.7.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **sd_5604-msds-fr**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : sd_5604-msds-fr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **sd_5604-msds-fr**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | SICOMIN Composites |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | visqueux              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Adhésif ; durcisseur pour systèmes adhésifs.         |
| Date FDS          | 2017-06-08    |

<br>
La FDS date du 2017-06-08. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance ALCOOL BENZYLIQUE devrait être classée H317 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance ALCOOL ETHYLIQUE devrait être classée H225 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance 2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL devrait être classée H302 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance 2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL devrait être classée H315 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance 2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL devrait être classée H319 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H301 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H311 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H331 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H341 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE) devrait être classée H373** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance PHENOL devrait être classée H312 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance PHENOL devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance PHENOL devrait être classée H317 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance PHENOL devrait être classée H412 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>

<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>
<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>

</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H373</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P264</span> Se laver … soigneusement après manipulation.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310


**Transport** :

  - ADR : Classe 8
  - RID : Classe 8
  - ADN : -
  - IMDG : Classe 8
  - IATA : Classe 2°
  - UN : 2735


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Contact avec la peau
• Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé.
• Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon ou un nettoyant connu.
• En cas de manifestation allergique ou de lésions cutanées étendues, consulter un médecin ou se faire transférer en milieu hospitalier.

eyes : Contact avec les yeux
• Laver abondamment avec de l’eau douce et propre pendant 15 min en maintenant les paupières écartées.
• Enlever les lentilles de contact si la victime en porte.
• Continuer à rincer et consulter un médecin si les symptômes persistent.

ingestion : Ingestion
• Ne pas faire absorber par la bouche.
• Si l’ingestion est peu importante (pas plus d’une gorgée), rincer la bouche avec de l’eau et consulter un médecin.
• En cas d’ingestion importante, appeler immédiatement un médecin et lui montrer l’étiquette.

inhalation : Inhalation
• Transporter la personne vers un air libre et la garder au chaud et au repos.
• Ne pas faire absorber par la bouche.
• Si la personne est inconsciente mais respire, la placer en position latérale de sécurité et appeler une ambulance.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### AMIDES, FROM TALL-OIL FATTY ACIDS AND TETRAETHYLENEPENTAMINE

**Identification**  

- N° CAS : 68155-17-9
- N° EINECS : 268-945-3

**Concentration** :from 10.0 to 25.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### ACIDES GRAS, INSATURÉS EN C18, PRODUITS DE RÉACTION DE DIMÈRES, OLIGOMÈRES AVEC DES ACIDES GRAS DE TALL OIL ET DE TRIÉTHYLÉNÉTÉRAMINE

**Identification**  

- N° CAS : 68082-29-1
- N° EINECS : 500-191-5

**Concentration** :from 10.0 to 25.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### ALCOOL BENZYLIQUE

**Identification**  

- N° CAS : 100-51-6
- N° EINECS : 202-859-9

**Concentration** :from 10.0 to 25.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°170 - Alcool benzylique](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_170)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_170&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_170&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_170&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1-4, 11-13]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_170&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_170&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_170&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_170&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_170&section=bibliographieAuteurs)



### COPOLYMER OF BENZENAMINE AND FORMALDEHYDE, HYDROGENATED

**Identification**  

- N° CAS : 135108-88-2
- N° EINECS : 603-894-6

**Concentration** :from 10.0 to 25.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H373</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### FORMALDEHYDE, POLYMER WITH 1,3-BENZENEDIMETHANAMINE AND PHENOL

**Identification**  

- N° CAS : 57214-10-5
- N° EINECS : 500-137-0

**Concentration** :from 2.5 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### HUILE DE PIN

**Identification**  

- N° CAS : 8002-09-3
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 2.5 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### ALCOOL ETHYLIQUE

**Identification**  

- N° CAS : 64-17-5
- N° EINECS : 200-578-6

**Concentration** :from 0.0 to 0.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Oui|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0|

#### Propriétés



[Fiche n°48 - Éthanol](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[2, 9, 17-19]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48&section=bibliographieAuteurs)



### 2,4,6-TRIS(DIMETHYLAMINOMETHYL) PHENOL

**Identification**  

- N° CAS : 90-72-2
- N° EINECS : 202-013-9

**Concentration** :Unbounded range

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### PHENOL

**Identification**  

- N° CAS : 1477-55-0
- N° EINECS : 216-032-5

**Concentration** :from 0.0 to 0.0

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (mg/m³) : 0.1|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### M-PHENYLENEBIS (METHYLAMINE)

**Identification**  

- N° CAS : 108-95-2
- N° EINECS : 203-632-7

**Concentration** :from 0.0 to 0.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H301</span> Toxique en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H311</span> Toxique par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H331</span> Toxique par inhalation.

  - <span class="chip chip-h">H341</span> Susceptible d’induire des anomalies génétiques.

  - <span class="chip chip-h">H373**</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Oui|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 2.0 - VLE-8h (mg/m³) : 8.0 - VLE-15min (ppm) : 4.0 - VLE-15min (mg/m³) : 16.0|

#### Propriétés



[Fiche n°15 - Phénol](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_15)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_15&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_15&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_15&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[3, 14-16]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_15&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_15&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_15&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_15&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_15&section=bibliographieAuteurs)



### PHENOL

**Identification**  

- N° CAS : 112-24-3
- N° EINECS : 203-950-6

**Concentration** :from 0.0 to 0.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H312</span> Nocif par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### TRIETHYLENETETRAMINE TETA

**Identification**  

- N° CAS : 90640-66-7
- N° EINECS : 292-587-7

**Concentration** :from 0.0 to 0.0

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### AMINES, POLYÉTHYLÉNEPOLY- FRACTION TÉTRAÉTHYLÉNENPENTAMINE

**Identification**  

- N° CAS : 90640-67-8
- N° EINECS : 203-950-6

**Concentration** :from 0.0 to 0.0

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants • Gants de protection résistants aux agents chimiques. • Matériaux conseillés :   – Caoutchouc nitrile (copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR).  – Caoutchouc butyle (copolymère isobutylène-isoprène). • Caractéristiques recommandées : gants imperméables conformes à la norme NF EN 374.|
| Yeux                 | Protection des yeux / du visage • Lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN 166 (conçues contre les projections de liquide). • En cas de danger accru, écran facial (visière) à porter.|
| Peau                 | Gants • Gants de protection résistants aux agents chimiques. • Matériaux conseillés :   – Caoutchouc nitrile (copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR).  – Caoutchouc butyle (copolymère isobutylène-isoprène). • Caractéristiques recommandées : gants imperméables conformes à la norme NF EN 374.|
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Masque avec cartouche de type A, B, E, K ou P (filtre combiné anti-gaz et vapeurs). • Conforme à la norme NF EN 14387.|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons • Vêtements de protection chimique étanches aux liquides (type 3) conformes à la norme NF EN 14605 (pour projections fortes). • Vêtements de protection chimique (type 6) conformes à la norme NF EN 13034 (pour éclaboussures). • Tablier et bottes de protection appropriés.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Se laver les mains après chaque utilisation. - Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation. - Prévoir des douches de sécurité et des fontaines oculaires dans les ateliers où le mélange est manipulé de façon constante. - Interdire l’accès aux personnes non autorisées. - Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail. - Éviter l’exposition – se procurer les instructions spéciales avant utilisation. - Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Aucune donnée n’est disponible.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Adhésif ; durcisseur pour systèmes adhésifs. |
