```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit siliconespray |
| Company | Bison International |
| Date    | 2026-04-30 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.7.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **siliconespray**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : siliconespray

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **siliconespray**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Bison International |
| État physique     | aérosol             |
| Forme            | produit sous forme d’aérosol              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Produit lubrifiant.         |
| Date FDS          | 2022-11-29    |

<br>
La FDS date du 2022-11-29. Elle a donc 3 an(s).
La FDS ayant plus de 3 ans, il est _recommandé_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance naphta lourd (pétrole), hydrotraité devrait être classée H340 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance naphta lourd (pétrole), hydrotraité devrait être classée H350 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance naphta léger (pétrole), hydrotraité devrait être classée H340 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance naphta léger (pétrole), hydrotraité devrait être classée H350 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance n-hexane devrait être classée H361f*** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance n-hexane devrait être classée H372 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  

- La substance naphta lourd (pétrole), hydrotraité est classée H340 et sa concentration (10.0–25.0%) dépasse le seuil de 0.1%. Le produit devrait donc être classé H340  
- La substance naphta lourd (pétrole), hydrotraité est classée H350 et sa concentration (10.0–25.0%) dépasse le seuil de 0.1%. Le produit devrait donc être classé H350  
- La substance naphta léger (pétrole), hydrotraité est classée H340 et sa concentration (2.5–10.0%) dépasse le seuil de 0.1%. Le produit devrait donc être classé H340  
- La substance naphta léger (pétrole), hydrotraité est classée H350 et sa concentration (2.5–10.0%) dépasse le seuil de 0.1%. Le produit devrait donc être classé H350  
- La substance n-hexane est classée H361f et sa concentration (5.0%) dépasse le seuil de 3.0%. Le produit devrait donc être classé H361f


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>
<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>

</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H229</span> Pressurised container: May burst if heated

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P101</span> En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

  - <span class="chip chip-p">P102</span> Tenir hors de portée des enfants.

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P211</span> Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

  - <span class="chip chip-p">P251</span> P251

  - <span class="chip chip-p">P261</span> Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P273</span> Éviter le rejet dans l’environnement.

  - <span class="chip chip-p">P410+P412</span> Protéger du rayonnement solaire.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : Classe 2 5F Gaz
  - RID : -
  - ADN : Classe 2 5F Gaz
  - IMDG : Classe 2.1 Gaz
  - IATA : Classe 2.1 Gaz
  - UN : 1950


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Laver immédiatement la zone touchée à l’eau et au savon, puis bien rincer.

eyes : Rincer les yeux à l’eau courante pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

ingestion : Si les troubles persistent, consulter un médecin.

inhalation : En cas d’inconscience, coucher la personne et la transporter en position latérale stable.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### n-Butane

**Identification**  

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : 203-448-7

**Concentration** :from 25.0 to 50.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.

  - <span class="chip chip-h">H280</span> Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### propane

**Identification**  

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : 200-827-9

**Concentration** :from 10.0 to 25.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.

  - <span class="chip chip-h">H280</span> Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 1000.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### naphta lourd (pétrole), hydrotraité

**Identification**  

- N° CAS : 64742-48-9
- N° EINECS : 927-241-2

**Concentration** :from 10.0 to 25.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  - <span class="chip chip-h">H340</span> Peut induire des anomalies génétiques.

  - <span class="chip chip-h">H350</span> Peut provoquer le cancer.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Oui|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°325 - Solvants aliphatiques en C9-C20 désaromatisés](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_325)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_325&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_325&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_325&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[12-14]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_325&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_325&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_325&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_325&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_325&section=bibliographieAuteurs)



### pentane

**Identification**  

- N° CAS : 109-66-0
- N° EINECS : 203-692-4

**Concentration** :from 2.5 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 600.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1800.0 - VLE-15min (ppm) : 750.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2250.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### naphta léger (pétrole), hydrotraité

**Identification**  

- N° CAS : 64742-49-0
- N° EINECS : 931-254-9, 926-605-8

**Concentration** :from 2.5 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  - <span class="chip chip-h">H340</span> Peut induire des anomalies génétiques.

  - <span class="chip chip-h">H350</span> Peut provoquer le cancer.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Oui|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°322 - Solvants aliphatiques en C5-C9](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[10-12]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=bibliographieAuteurs)



### isobutane

**Identification**  

- N° CAS : 75-28-5
- N° EINECS : 200-857-2

**Concentration** :from 2.5 to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.

  - <span class="chip chip-h">H280</span> Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### n-hexane

**Identification**  

- N° CAS : 110-54-3
- N° EINECS : 203-777-6

**Concentration** :greater or equal to 5.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H373</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  - <span class="chip chip-h">H372</span> Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 72.0|

#### Propriétés



[Fiche n°113 - Hexane](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_113)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_113&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_113&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_113&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[18-20]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_113&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_113&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_113&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_113&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_113&section=bibliographieAuteurs)



### cyclohexane

**Identification**  

- N° CAS : 110-82-7
- N° EINECS : 203-806-2

**Concentration** :from 0.25 to 1.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Oui|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 100.0 - VLE-8h (mg/m³) : 350.0|

#### Propriétés



[Fiche n°17 - Cyclohexane](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_17)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_17&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_17&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_17&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_17&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_17&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_17&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_17&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_17&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection • Matériau : caoutchouc nitrile.<br>• Épaisseur recommandée : > 0,12 mm.<br>• Temps de pénétration : au moins 10 minutes (selon la norme EN 374 section 3, taux 1).|
| Yeux                 | Protection des yeux / du visage Pas nécessaire (section 8 indique « Pas nécessaire »).|
| Peau                 | Gants de protection • Matériau : caoutchouc nitrile.<br>• Épaisseur recommandée : > 0,12 mm.<br>• Temps de pénétration : au moins 10 minutes (selon la norme EN 374 section 3, taux 1).|
| Système respiratoire | Protection respiratoire • Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.<br>• Filtre recommandé pour une utilisation momentanée : Filtre AX.|
| Corps                | Protection du corps / vêtements de protection Utiliser une tenue de protection (combinaison ou vêtements de protection appropriés).|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. - Tenir le produit à l’abri des sources d’inflammation ; ne pas fumer. - Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. - Tenir les emballages hermétiquement fermés. - Ne pas percer ou brûler le récipient, même après usage.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions de stockage sûr (Rubrique 7.2) - Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression. - Tenir les emballages hermétiquement fermés. - Classe de stockage : 2 B.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Produit lubrifiant. |
