# siliconespray

date : 2022-11-29

language_code : fr

name : siliconespray

ph : Non disponible

## euh_codes

## expositions

code: H229 exposition: danger: ▼M4 text: Pressurised container: May burst if heated

code: H304 exposition: danger: Aspiration toxicity label elements text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

code: H412 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## h_codes

H222, H229, H304, H315, H336, H412

## information

## p_codes

P101, P102, P210, P211, P251, P261, P273, P410+P412, P501

## precautions

code: P101 text: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

code: P102 text: Tenir hors de portée des enfants.

code: P210 text: P210

code: P211 text: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

code: P251 text: P251

code: P261 text: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

code: P273 text: Éviter le rejet dans l’environnement.

code: P410+P412 text: Protéger du rayonnement solaire.

code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

age : 3

## body

skin : Laver immédiatement la zone touchée à l’eau et au savon, puis bien rincer.

eyes : Rincer les yeux à l’eau courante pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

ingestion : Si les troubles persistent, consulter un médecin.

inhalation : En cas d’inconscience, coucher la personne et la transporter en position latérale stable.

## company

name : Bison International

## fire

water : True

foam : False

powder : True

co2 : True

other : Mousse résistante à l’alcool (pour les foyers importants)

## labellings

explosive : False

flammable : True

oxidising : False

gaz : False

corrosive : False

acute : False

health : True

serious : True

hazardous : False

warning : Danger

## protection

skin : **Gants de protection** • Matériau : caoutchouc nitrile. 0,12 mm.

eyes : **Protection des yeux / du visage** Pas nécessaire (section 8 indique « Pas nécessaire »).

respiratory : **Protection respiratoire** • Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

hands : **Gants de protection** • Matériau : caoutchouc nitrile. 0,12 mm.

clothing : **Protection du corps / vêtements de protection** Utiliser une tenue de protection (combinaison ou vêtements de protection appropriés).

## stability

stability : Pas de décomposition thermique en cas d’usage conforme.

reaction : Danger de formation de produits pyrolysés toxiques.

## state

state : **aérosol**

form : produit sous forme d’aérosol

## storage

safe_handling : - Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. - Tenir le produit à l’abri des sources d’inflammation ; ne pas fumer. - Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. - Tenir les emballages hermétiquement fermés. - Ne pas percer ou brûler le récipient, même après usage.

safe_storage : **Conditions de stockage sûr (Rubrique 7.2)** - Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression. - Tenir les emballages hermétiquement fermés. - Classe de stockage : 2 B.

specific_end_use : Produit lubrifiant.

## transport

ADR : Classe 2 5F Gaz

RID : -

ADN : Classe 2 5F Gaz

IMDG : Classe 2.1 Gaz

IATA : Classe 2.1 Gaz

UN : 1950

## Validations

### Product

name : Product

role : Check if the product is compliant with all the validators

#### information

No information available

#### missing_codes

overall_result : INVALID

reference_data : None

result : INVALID

### ProductLoad

name : ProductLoad

role : Check if the product information has been retrieved correctly

#### information

WARNING : Substances without CAS or EC numbers are omitted

#### missing_codes

reference_data : None

result : UNKNOWN

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H229 : code: H229 exposition: danger: ▼M4 text: Pressurised container: May burst if heated

H304 : code: H304 exposition: danger: Aspiration toxicity label elements text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

H336 : code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412 : code: H412 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02, GHS07, GHS08

signal_word : Danger

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Precautionary

name : Precautionary

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

P101 : code: P101 text: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102 : code: P102 text: Tenir hors de portée des enfants.

P210 : code: P210 text: P210

P211 : code: P211 text: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

P251 : code: P251 text: P251

P261 : code: P261 text: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P273 : code: P273 text: Éviter le rejet dans l’environnement.

P410+P412 : code: P410+P412 text: Protéger du rayonnement solaire.

P501 : code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### PCode

name : PCode

role : Check if the P-codes of a product are valid based on its H-codes

#### information

Reference Codes : P210, P211, P251, P261, P264, P271, P280, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P312, P321, P331, P332 + P313, P362 + P364, P403 + P233, P405, P410 + P412, P501

Actual Codes : P101, P102, P210, P211, P251, P261, P273, P410+P412, P501

Codes in both sets : P210, P211, P251, P261, P501

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : P264, P271, P280, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P312, P321, P331, P332 + P313, P362 + P364, P403 + P233, P405, P410 + P412

#### missing_codes

P264, P271, P280, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P312, P321, P331, P332 + P313, P362 + P364, P403 + P233, P405, P410 + P412

reference_data : None

result : INVALID

### Classification

name : Classification

role : Check the classification of a product based on its pH and substances concentrations

#### information

reason : Si une substance a une classification H340 et est présente à une concentration >= 0,1 %, le produit doit être classé H340 (Mutagène).

substance_name : naphta lourd (pétrole), hydrotraité

substance_classification : H340

substance_concentration : 10.0–25.0%

rule_threshold : 0.1%

classification : Le produit doit avoir la classification supplémentaire ['H340'].

reason : Si une substance a une classification H350 et est présente à une concentration >= 0,1 %, le produit doit être classé H350 (Cancérogène).

substance_name : naphta lourd (pétrole), hydrotraité

substance_classification : H350

substance_concentration : 10.0–25.0%

rule_threshold : 0.1%

classification : Le produit doit avoir la classification supplémentaire ['H350'].

reason : Si une substance a une classification H340 et est présente à une concentration >= 0,1 %, le produit doit être classé H340 (Mutagène).

substance_name : naphta léger (pétrole), hydrotraité

substance_classification : H340

substance_concentration : 2.5–10.0%

rule_threshold : 0.1%

classification : Le produit doit avoir la classification supplémentaire ['H340'].

reason : Si une substance a une classification H350 et est présente à une concentration >= 0,1 %, le produit doit être classé H350 (Cancérogène).

substance_name : naphta léger (pétrole), hydrotraité

substance_classification : H350

substance_concentration : 2.5–10.0%

rule_threshold : 0.1%

classification : Le produit doit avoir la classification supplémentaire ['H350'].

reason : Si une substance a une classification H361f et est présente à une concentration >= 3,0 %, le produit doit être classé H361f (Toxique pour la reproduction).

substance_name : n-hexane

substance_classification : H361f

substance_concentration : 5.0%

rule_threshold : 3.0%

classification : Le produit doit avoir la classification supplémentaire ['H361f'].

#### missing_codes

H340, H350, H361f

reference_data : None

result : INVALID

## n-Butane

cas : 106-97-8

ec : 203-448-7

name : n-Butane

### h_codes

H220, H280

concentrations : greater or equal to 25.0 and less or equal to 50.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H220

Actual Codes : H220, H280

Codes in both sets : H220

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-courte-ppm : 980.0

vle-courte-mg-m3 : 2370.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : n-Butane

h_code : H220

###### categories

code : P2

section : P

label : P2 GAZ INFLAMMABLES Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H220 : code: H220 exposition: danger: Flam. Gas text: Gaz extrêmement inflammable.

H280 : code: H280 exposition: danger: Label elements for gases under pressure text: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS04, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for n-Butane

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## propane

cas : 74-98-6

ec : 200-827-9

name : propane

### h_codes

H220, H280

concentrations : greater or equal to 10.0 and less or equal to 25.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H220

Actual Codes : H220, H280

Codes in both sets : H220

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 1000.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : propane

h_code : H220

###### categories

code : P2

section : P

label : P2 GAZ INFLAMMABLES Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H220 : code: H220 exposition: danger: Flam. Gas text: Gaz extrêmement inflammable.

H280 : code: H280 exposition: danger: Label elements for gases under pressure text: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS04, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for propane

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## naphta lourd (pétrole), hydrotraité

cas : 64742-48-9

ec : 927-241-2

name : naphta lourd (pétrole), hydrotraité

### h_codes

H226, H304, H336, H412, H340, H350

concentrations : greater or equal to 10.0 and strictly less than 25.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H304, H340, H350

Actual Codes : H226, H304, H336, H412

Codes in both sets : H304

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : H340, H350

WARNING : Added Missing Codes ['H340', 'H350'] to naphta lourd (pétrole), hydrotraité

###### New codes are now

H226, H304, H336, H412, H340, H350

#### missing_codes

H340, H350

result : INVALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : naphta lourd (pétrole), hydrotraité

h_code : H226

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H226 : code: H226 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Asp. Tox. text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336 : code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H412 : code: H412 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H340 : code: H340 exposition: danger: Muta. text: Peut induire des anomalies génétiques.

H350 : code: H350 exposition: danger: Carc. text: Peut provoquer le cancer.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS08

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°325 - Solvants aliphatiques en C9-C20 désaromatisés

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_325

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[12-14], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

regulation : CMR

substance : naphta lourd (pétrole), hydrotraité

h_code : H340

regulation : CMR

substance : naphta lourd (pétrole), hydrotraité

h_code : H350

#### missing_codes

result : REGULATED

## pentane

cas : 109-66-0

ec : 203-692-4

name : pentane

### h_codes

H225, H304, H336, H411

concentrations : greater or equal to 2.5 and less or equal to 10.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H225, H304, H336, H411

Actual Codes : H225, H304, H336, H411

Codes in both sets : H225, H304, H336, H411

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 600.0

vle-mg-m3 : 1800.0

vle-courte-ppm : 750.0

vle-courte-mg-m3 : 2250.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : pentane

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : pentane

h_code : H411

###### categories

code : E2

section : E

label : E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2

threshold_low : 200.0

threshold_high : 500.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Asp. Tox. text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 : code: H411 exposition: danger: Aquatic Chronic text: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for pentane

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## naphta léger (pétrole), hydrotraité

cas : 64742-49-0

ec : 931-254-9, 926-605-8

name : naphta léger (pétrole), hydrotraité

### h_codes

H225, H304, H315, H336, H411, H340, H350

concentrations : greater or equal to 2.5 and strictly less than 10.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H304, H340, H350

Actual Codes : H225, H304, H315, H336, H411

Codes in both sets : H304

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : H340, H350

WARNING : Added Missing Codes ['H340', 'H350'] to naphta léger (pétrole), hydrotraité

###### New codes are now

H225, H304, H315, H336, H411, H340, H350

#### missing_codes

H340, H350

result : INVALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : naphta léger (pétrole), hydrotraité

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : naphta léger (pétrole), hydrotraité

h_code : H411

###### categories

code : E2

section : E

label : E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2

threshold_low : 200.0

threshold_high : 500.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Asp. Tox. text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

H336 : code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 : code: H411 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H340 : code: H340 exposition: danger: Muta. text: Peut induire des anomalies génétiques.

H350 : code: H350 exposition: danger: Carc. text: Peut provoquer le cancer.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS08

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°322 - Solvants aliphatiques en C5-C9

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[10-12], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

regulation : CMR

substance : naphta léger (pétrole), hydrotraité

h_code : H340

regulation : CMR

substance : naphta léger (pétrole), hydrotraité

h_code : H350

#### missing_codes

result : REGULATED

## isobutane

cas : 75-28-5

ec : 200-857-2

name : isobutane

### h_codes

H220, H280

concentrations : greater or equal to 2.5 and less or equal to 10.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H220

Actual Codes : H220, H280

Codes in both sets : H220

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-courte-ppm : 980.0

vle-courte-mg-m3 : 2370.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : isobutane

h_code : H220

###### categories

code : P2

section : P

label : P2 GAZ INFLAMMABLES Gaz inflammables, catégorie 1 ou 2

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H220 : code: H220 exposition: danger: Flam. Gas text: Gaz extrêmement inflammable.

H280 : code: H280 exposition: danger: Label elements for gases under pressure text: Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS04, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for isobutane

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## n-hexane

cas : 110-54-3

ec : 203-777-6

name : n-hexane

### h_codes

H225, H304, H315, H336, H361f, H373, H411, H361f*, H372

concentrations : greater or equal to 5.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H225, H304, H315, H336, H361f***, H372, H411

Actual Codes : H225, H304, H315, H336, H361f, H373, H411

Codes in both sets : H225, H304, H315, H336, H411

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : H361f***, H372

WARNING : Added Missing Codes ['H361f***', 'H372'] to n-hexane

###### New codes are now

H225, H304, H315, H336, H361f, H373, H411, H361f*, H372

#### missing_codes

H361f*, H372

result : INVALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 20.0

vle-mg-m3 : 72.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : n-hexane

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : n-hexane

h_code : H411

###### categories

code : E2

section : E

label : E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2

threshold_low : 200.0

threshold_high : 500.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Asp. Tox. text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : code: H315 exposition: skin danger: Skin Irrit. text: Provoque une irritation cutanée.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 : code: H373 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after repeated exposure text: Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 : code: H411 exposition: danger: Aquatic Chronic text: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

H372 : code: H372 exposition: danger: STOT RE text: Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°113 - Hexane

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_113

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[18-20], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## cyclohexane

cas : 110-82-7

ec : 203-806-2

name : cyclohexane

### h_codes

H225, H304, H315, H336, H400, H410

concentrations : greater or equal to 0.25 and strictly less than 1.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H225, H304, H315, H336, H400, H410

Actual Codes : H225, H304, H315, H336, H400, H410

Codes in both sets : H225, H304, H315, H336, H400, H410

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

regulation : REACH Annex XVII (restrictions)

substance : cyclohexane

entries : 1

#### missing_codes

result : REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 100.0

vle-mg-m3 : 350.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : cyclohexane

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : cyclohexane

h_code : H400

###### categories

code : E1

section : E

label : E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1

threshold_low : 100.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : cyclohexane

h_code : H410

###### categories

code : E1

section : E

label : E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1

threshold_low : 100.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Asp. Tox. text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : code: H315 exposition: skin danger: Skin Irrit. text: Provoque une irritation cutanée.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H400 : code: H400 exposition: danger: Aquatic Acute text: Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : code: H410 exposition: danger: Aquatic Chronic text: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02, GHS07, GHS08, GHS09

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°17 - Cyclohexane

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_17

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion, Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED