```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit 3m-aerosolscotch1609tubok |
| Company | 3M France |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **3m-aerosolscotch1609tubok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : 3m-aerosolscotch1609tubok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **3m-aerosolscotch1609tubok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | 3M France |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | aerosol (en suspension dans l’air)              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Lubrifiant Silicone         |
| Date FDS          | 2016-05-17    |

<br>
La FDS date du 2016-05-17. Elle a donc 9 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Naphta léger (pétrole), hydrotraité devrait être classée H340 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Naphta léger (pétrole), hydrotraité devrait être classée H350 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Naphta léger (pétrole), hydrotraité est classée H340 et sa concentration (None–10.0%) dépasse le seuil de 0.1 %. Le produit devrait donc être classé H340  
- La substance Naphta léger (pétrole), hydrotraité est classée H350 et sa concentration (None–10.0%) dépasse le seuil de 0.1 %. Le produit devrait donc être classé H350


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Not Applicable

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">









</div>


**Mentions de danger** :



**Conseils de prudence** :


**Transport** :

  - ADR : classe 5F
  - RID : classe 5F
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : classe 2.1
  - IATA : classe 2.1
  - UN : UN1950


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Rincer la peau gelée avec de l’eau tiède.
Ne pas frotter la zone affectée.
Consulter un médecin.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Consulter un médecin.

ingestion : Rincer la bouche.
En cas de malaise, consulter un médecin.

inhalation : Transporter la personne à l’air frais.
Consulter un médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Butane

**Identification**  

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 60.0 to 90.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.

  - <span class="chip chip-h">H280</span> Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Poly(diméthylsiloxane)

**Identification**  

- N° CAS : 63148-62-9
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 5.0 to 20.0

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Naphta léger (pétrole), hydrotraité

**Identification**  

- N° CAS : 64742-49-0
- N° EINECS : None

**Concentration** :less or equal to 10.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H340</span> Peut induire des anomalies génétiques.

  - <span class="chip chip-h">H350</span> Peut provoquer le cancer.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Oui|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°322 - Solvants aliphatiques en C5-C9](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[10-12]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants / protection de la peau / des mains • Matériau : caoutchouc nitrile.<br>• Épaisseur : *pas de données disponibles*.<br>• Temps de pénétration : *pas de données disponibles*.|
| Yeux                 | Protection des yeux / du visage • Écran total.<br>• Lunettes de protection ouvertes.|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Demi‑masque respiratoire ou masque complet pour vapeurs organiques.<br>• Demi‑masque respiratoire ou masque complet avec adduction d’air.|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons – Aucun vêtement ou combinaison spécifique n’est mentionné dans la section 8.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Éviter l’inhalation des vapeurs pendant la polymérisation.   - Ne pas utiliser en espace confiné ou insuffisamment aéré.   - Tenir hors de portée des enfants.   - Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.   - Ne pas fumer.   - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.   - Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage.   - Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols.   - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.   - Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation.   - Se laver soigneusement après manipulation.   - Éviter tout contact avec des agents oxydants (par ex. chlore, l’acide chromique, etc.).|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Stocker dans un endroit bien ventilé.   Maintenir le récipient fermé de manière étanche.   Protéger du rayonnement solaire.   Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F.   Stocker à l’écart de la chaleur.   Stocker à l’écart des acides.   Stocker à l’écart des agents oxydants.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Lubrifiant Silicone |
