Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit 3m-aerosolscotch1609tubok
Company | 3M France
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit 3m-aerosolscotch1609tubok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : 3m-aerosolscotch1609tubok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit 3m-aerosolscotch1609tubok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | 3M France
État physique | liquide
Forme | aerosol (en suspension dans l’air)
pH | Non disponible
Usage | Lubrifiant Silicone
Date FDS | 2016-05-17

La FDS date du 2016-05-17. Elle a donc 9 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Naphta léger (pétrole), hydrotraité devrait être classée H340 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Naphta léger (pétrole), hydrotraité devrait être classée H350 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Naphta léger (pétrole), hydrotraité est classée H340 et sa concentration (None–10.0%) dépasse le seuil de 0.1 %. Le produit devrait donc être classé H340
- La substance Naphta léger (pétrole), hydrotraité est classée H350 et sa concentration (None–10.0%) dépasse le seuil de 0.1 %. Le produit devrait donc être classé H350

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : classe 5F
- RID : classe 5F
- ADN : pas disponible
- IMDG : classe 2.1
- IATA : classe 2.1
- UN : UN1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Rincer la peau gelée avec de l’eau tiède. Ne pas frotter la zone affectée. Consulter un médecin.

eyes : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Consulter un médecin.

ingestion : Rincer la bouche. En cas de malaise, consulter un médecin.

inhalation : Transporter la personne à l’air frais. Consulter un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Butane

Identification

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : None

Concentration :from 60.0 to 90.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

- H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Poly(diméthylsiloxane)

Identification

- N° CAS : 63148-62-9
- N° EINECS : None

Concentration :from 5.0 to 20.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Naphta léger (pétrole), hydrotraité

Identification

- N° CAS : 64742-49-0
- N° EINECS : None

Concentration :less or equal to 10.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H340 Peut induire des anomalies génétiques.

- H350 Peut provoquer le cancer.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°322 - Solvants aliphatiques en C5-C9

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants / protection de la peau / des mains • Matériau : caoutchouc nitrile. • Épaisseur : pas de données disponibles. • Temps de pénétration : pas de données disponibles.
Yeux | Protection des yeux / du visage • Écran total. • Lunettes de protection ouvertes.
Peau | -
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Demi‑masque respiratoire ou masque complet pour vapeurs organiques. • Demi‑masque respiratoire ou masque complet avec adduction d’air.
Corps | Vêtements de protection / combinaisons – Aucun vêtement ou combinaison spécifique n’est mentionné dans la section 8.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Éviter l’inhalation des vapeurs pendant la polymérisation. - Ne pas utiliser en espace confiné ou insuffisamment aéré. - Tenir hors de portée des enfants. - Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition. - Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. - Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols. - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. - Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l’utilisation. - Se laver soigneusement après manipulation. - Éviter tout contact avec des agents oxydants (par ex. chlore, l’acide chromique, etc.).
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C / 122 °F. Stocker à l’écart de la chaleur. Stocker à l’écart des acides. Stocker à l’écart des agents oxydants.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Lubrifiant Silicone