# arecaltopcleanwaterloo-llnok

date : 2017-10-27

language_code : fr

name : arecaltopcleanwaterloo-llnok

ph : Non disponible

## euh_codes

## expositions

code: H222 exposition: danger: ▼M4 text: Aérosol extrêmement inflammable.

code: H229 exposition: danger: ▼M4 text: Pressurised container: May burst if heated

code: H304 exposition: danger: Aspiration toxicity label elements text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

code: H317 exposition: danger: Respiratory or skin sensitisation label elements text: Peut provoquer une allergie cutanée.

code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

code: H411 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

## h_codes

H222, H229, H304, H315, H317, H336, H411

## information

## p_codes

P210, P211, P251, P261, P271, P273, P280, P410+P412, P501

## precautions

code: P210 text: P210

code: P211 text: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

code: P251 text: P251

code: P261 text: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

code: P271 text: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

code: P273 text: Éviter le rejet dans l’environnement.

code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

code: P410+P412 text: Protéger du rayonnement solaire.

code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

age : 8

## body

skin : - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. - Laver immédiatement la zone touchée à l’eau et au savon. - En cas d’irritation persistante, consulter un médecin.

eyes : - Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. - Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. - Si l’irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

ingestion : - Appeler aussitôt un médecin. - Ne pas faire vomir.

inhalation : - Assurer un apport d’air frais. - En cas de malaises, se rendre chez le médecin.

## company

name : Reca Belux S.A.-N.V.

## fire

water : True

foam : True

powder : True

co2 : True

other : -

## labellings

explosive : False

flammable : True

oxidising : False

gaz : False

corrosive : False

acute : False

health : True

serious : True

hazardous : False

warning : Danger

## protection

skin : -

eyes : **Lunettes de protection** Lunettes à protection complète, adaptées à la manipulation de produits chimiques. EN 166:2001

respiratory : -

hands : **Gants de protection** Gants en caoutchouc butyle d’épaisseur : 0,7 mm. Résistance à la pénétration > 480 min (durée de perçage). EN 374‑1/2/‑3

clothing : **Vêtements de protection / combinaisons** Non indispensable sous des conditions normales (aucune combinaison spécifique mentionnée).

## stability

stability : Le produit est stable dans des conditions environnementales normales (température ambiante).

reaction : Il réagit au contact avec des agents d’oxydation. Il peut former des mélanges inflammables avec l’air lorsqu’il est chauffé au-dessus du point d’éclair ou lorsqu’il est pulvérisé ou nébulisé. En raison de sa pression de vapeur élevée, il existe un risque d’éclatement des récipients en cas d’augmentation de température.

## state

state : aérosol

form : liquide dispersé en suspension

## storage

safe_handling : - Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. - Utiliser un appareillage résistant aux solvants. - Tenir à l’écart de sources d’inflammation. - Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. - Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas fumer. - Ne pas manger, boire, fumer, priser sur le lieu de travail. - Avant les pauses et avant de quitter le travail, se laver les mains. - Protéger la peau en appliquant une pommade. - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

safe_storage : **Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités :** - Prévoir un sol étanche et résistant aux solvants. - Empêcher les infiltrations dans le sol. - Ne pas stocker avec des agents oxydants. - Conserver les récipients dans un endroit bien ventilé. - Stocker au frais ; l’échauffement entraîne une augmentation de la pression avec risque d’éclatement. - Récipient sous pression : à protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

specific_end_use : Produit de nettoyage.

## transport

ADR : 2

RID : 2

ADN : 2

IMDG : 2.1

IATA : 2.1

UN : 1950

## Validations

### Product

name : Product

role : Check if the product is compliant with all the validators

#### information

No information available

#### missing_codes

overall_result : INVALID

reference_data : None

result : INVALID

### ProductLoad

name : ProductLoad

role : Check if the product information has been retrieved correctly

#### information

WARNING : Substances without CAS or EC numbers are omitted

#### missing_codes

reference_data : None

result : UNKNOWN

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H222 : code: H222 exposition: danger: ▼M4 text: Aérosol extrêmement inflammable.

H229 : code: H229 exposition: danger: ▼M4 text: Pressurised container: May burst if heated

H304 : code: H304 exposition: danger: Aspiration toxicity label elements text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

H317 : code: H317 exposition: danger: Respiratory or skin sensitisation label elements text: Peut provoquer une allergie cutanée.

H336 : code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 : code: H411 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS08, GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Precautionary

name : Precautionary

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

P210 : code: P210 text: P210

P211 : code: P211 text: Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

P251 : code: P251 text: P251

P261 : code: P261 text: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P271 : code: P271 text: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P273 : code: P273 text: Éviter le rejet dans l’environnement.

P280 : code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P410+P412 : code: P410+P412 text: Protéger du rayonnement solaire.

P501 : code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### PCode

name : PCode

role : Check if the P-codes of a product are valid based on its H-codes

#### information

Reference Codes : P210, P211, P251, P261, P264, P271, P272, P280, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P312, P321, P331, P332 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P403 + P233, P405, P410 + P412, P501

Actual Codes : P210, P211, P251, P261, P271, P273, P280, P410+P412, P501

Codes in both sets : P210, P211, P251, P261, P271, P280, P501

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : P264, P272, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P312, P321, P331, P332 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P403 + P233, P405, P410 + P412

#### missing_codes

P264, P272, P301 + P310, P302 + P352, P304 + P340, P312, P321, P331, P332 + P313, P333 + P313, P362 + P364, P403 + P233, P405, P410 + P412

reference_data : None

result : INVALID

### Classification

name : Classification

role : Check the classification of a product based on its pH and substances concentrations

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : VALID

## Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 5% n-hexane

ec : 921-024-6

name : Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 5% n-hexane

### h_codes

H225, H304, H315, H336, H411

cas : None

concentrations : greater or equal to 25.0 and strictly less than 50.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H225, H304, H315, H336, H411

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 5% n-hexane

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 5% n-hexane

h_code : H411

###### categories

code : E2

section : E

label : E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2

threshold_low : 200.0

threshold_high : 500.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Aspiration toxicity label elements text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

H336 : code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 : code: H411 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS08, GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 5% n-hexane

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Hydrocarbures, C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques

ec : 927-510-4

name : Hydrocarbures, C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques

### h_codes

H225, H304, H315, H336, H411

cas : None

concentrations : greater or equal to 25.0 and strictly less than 50.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H225, H304, H315, H336, H411

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Hydrocarbures, C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : Hydrocarbures, C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques

h_code : H411

###### categories

code : E2

section : E

label : E2 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie chronique 2

threshold_low : 200.0

threshold_high : 500.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Aspiration toxicity label elements text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

H336 : code: H336 exposition: danger: Label elements for specific target organ toxicity after single exposure text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 : code: H411 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS08, GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for Hydrocarbures, C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Orangé doux, Extrait

cas : 8028-48-6

ec : 232-433-8

name : Orangé doux, Extrait

### h_codes

H226, H304, H315, H317, H400, H410

concentrations : greater or equal to 5.0 and strictly less than 15.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H226, H304, H315, H317, H400, H410

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

regulation : RPB

substance : Orangé doux, Extrait

entries : 1

#### missing_codes

result : REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Orangé doux, Extrait

h_code : H226

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : Orangé doux, Extrait

h_code : H400

###### categories

code : E1

section : E

label : E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1

threshold_low : 100.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

regulation : SEVESO

substance : Orangé doux, Extrait

h_code : H410

###### categories

code : E1

section : E

label : E1 Danger pour l'environnement aquatique dans la catégorie aiguë 1 ou chronique 1

threshold_low : 100.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H226 : code: H226 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs inflammables.

H304 : code: H304 exposition: danger: Aspiration toxicity label elements text: Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 : code: H315 exposition: danger: 3.2.4.

Hazard Communication text: Provoque une irritation cutanée.

H317 : code: H317 exposition: danger: Respiratory or skin sensitisation label elements text: Peut provoquer une allergie cutanée.

H400 : code: H400 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 : code: H410 exposition: danger: 4.1.4. Hazard communication text: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS08, GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

WARNING : No INRS data found for Orangé doux, Extrait

#### missing_codes

result : NOT_AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Propane-2-ol

cas : 67-63-0

ec : 200-661-7

name : Propane-2-ol

### h_codes

H225, H319, H336

concentrations : greater or equal to 1.0 and strictly less than 5.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H225, H319, H336

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 200.0

vle-mg-m3 : 500.0

vle-courte-ppm : 400.0

vle-courte-mg-m3 : 1000.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

regulation : RPB

substance : Propane-2-ol

entries : 3

#### missing_codes

result : REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Propane-2-ol

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: eye danger: Eye Irrit. text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS07, GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°66 - Propan-2-ol

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[16-18], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Dioxyde de carbone

cas : 124-38-9

ec : 204-696-9

name : Dioxyde de carbone

### h_codes

H281

concentrations : greater or equal to 1.0 and strictly less than 5.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes :

Actual Codes : H281

Codes in both sets :

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 5000.0

vle-mg-m3 : 9131.0

vle-courte-ppm : 30000.0

vle-courte-mg-m3 : 54784.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

regulation : RPB

substance : Dioxyde de carbone

entries : 4

#### missing_codes

result : REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H281 : code: H281 exposition: danger: Label elements for gases under pressure text: Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS04

signal_word : Warning

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°238 - Dioxyde de carbone

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion, Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED