```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit arecaltopcleanwaterloo-llnok |
| Company | Reca Belux S.A.-N.V. |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **arecaltopcleanwaterloo-llnok**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : arecaltopcleanwaterloo-llnok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **arecaltopcleanwaterloo-llnok**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Reca Belux S.A.-N.V. |
| État physique     | aérosol             |
| Forme            | liquide dispersé en suspension              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Produit de nettoyage.         |
| Date FDS          | 2017-10-27    |

<br>
La FDS date du 2017-10-27. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>
<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>

</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H222</span> Aérosol extrêmement inflammable.

  - <span class="chip chip-h">H229</span> Pressurised container: May burst if heated

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P211</span> Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

  - <span class="chip chip-p">P251</span> P251

  - <span class="chip chip-p">P261</span> Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P271</span> Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

  - <span class="chip chip-p">P273</span> Éviter le rejet dans l’environnement.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P410+P412</span> Protéger du rayonnement solaire.

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : 2
  - RID : 2
  - ADN : 2
  - IMDG : 2.1
  - IATA : 2.1
  - UN : 1950


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- Laver immédiatement la zone touchée à l’eau et au savon.
- En cas d’irritation persistante, consulter un médecin.

eyes : - Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
- Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
- Si l’irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

ingestion : - Appeler aussitôt un médecin.
- Ne pas faire vomir.

inhalation : - Assurer un apport d’air frais.
- En cas de malaises, se rendre chez le médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Hydrocarbures, C6-C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 5% n-hexane

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 921-024-6

**Concentration** :from 25.0 to 50.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Hydrocarbures, C7, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : 927-510-4

**Concentration** :from 25.0 to 50.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Orangé doux, Extrait

**Identification**  

- N° CAS : 8028-48-6
- N° EINECS : 232-433-8

**Concentration** :from 5.0 to 15.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Propane-2-ol

**Identification**  

- N° CAS : 67-63-0
- N° EINECS : 200-661-7

**Concentration** :from 1.0 to 5.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 500.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1000.0|

#### Propriétés



[Fiche n°66 - Propan-2-ol](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[16-18]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66&section=bibliographieAuteurs)



### Dioxyde de carbone

**Identification**  

- N° CAS : 124-38-9
- N° EINECS : 204-696-9

**Concentration** :from 1.0 to 5.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H281</span> Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 5000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 9131.0 - VLE-15min (ppm) : 30000.0 - VLE-15min (mg/m³) : 54784.0|

#### Propriétés



[Fiche n°238 - Dioxyde de carbone](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_238&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection Gants en caoutchouc butyle d’épaisseur : 0,7 mm. Résistance à la pénétration > 480 min (durée de perçage). EN 374‑1/2/‑3|
| Yeux                 | Lunettes de protection Lunettes à protection complète, adaptées à la manipulation de produits chimiques. EN 166:2001|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | -|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons Non indispensable sous des conditions normales (aucune combinaison spécifique mentionnée).|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Utiliser uniquement dans des zones bien ventilées. - Utiliser un appareillage résistant aux solvants. - Tenir à l’écart de sources d’inflammation. - Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. - Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas fumer. - Ne pas manger, boire, fumer, priser sur le lieu de travail. - Avant les pauses et avant de quitter le travail, se laver les mains. - Protéger la peau en appliquant une pommade. - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités : - Prévoir un sol étanche et résistant aux solvants. - Empêcher les infiltrations dans le sol. - Ne pas stocker avec des agents oxydants. - Conserver les récipients dans un endroit bien ventilé. - Stocker au frais ; l’échauffement entraîne une augmentation de la pression avec risque d’éclatement. - Récipient sous pression : à protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Produit de nettoyage. |
