```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-np1aerosolgrez |
| Company | NCH Belgium Inc. |
| Date    | 2026-04-02 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **certified-np1aerosolgrez**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : certified-np1aerosolgrez

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **certified-np1aerosolgrez**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | NCH Belgium Inc. |
| État physique     | liquide (visqueux)             |
| Forme            | liquide (visqueux)              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Lubrifiant et Protecteur         |
| Date FDS          | 2019-01-21    |

<br>
La FDS date du 2019-01-21. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Danger

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H222</span> Aérosol extrêmement inflammable.

  - <span class="chip chip-h">H229</span> Pressurised container: May burst if heated

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  - <span class="chip chip-h">EUH066</span> L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P211</span> Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

  - <span class="chip chip-p">P251</span> P251

  - <span class="chip chip-p">P260</span> Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P271</span> Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

  - <span class="chip chip-p">P273</span> Éviter le rejet dans l’environnement.

  - <span class="chip chip-p">P302+P352</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

  - <span class="chip chip-p">P312</span> P312

  - <span class="chip chip-p">P391</span> Recueillir le produit répandu.

  - <span class="chip chip-p">P410+P412</span> Protéger du rayonnement solaire.


**Transport** :

  - ADR : 2.1
  - RID : 2.1
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : 2.1
  - IATA : 2.1
  - UN : UN1950


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Contact avec la peau | • Laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon.<br>• Enlever les vêtements contaminés et les chaussures.<br>• Faire appel à une assistance médicale si une irritation persiste.

eyes : Contact avec les yeux | • Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes.<br>• Faire appel à une assistance médicale si une irritation persiste.

ingestion : Ingestion | • Se rincer la bouche à l’eau.<br>• Ne pas faire vomir.<br>• Consulter un médecin.

inhalation : Inhalation | • Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.<br>• En cas d’exposition à de fortes concentrations d’aérosols, aller à l’air libre.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### HYDROCARBONS, C7, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS

**Identification**  

- N° CAS : 64742-49-0
- N° EINECS : 927-510-4

**Concentration** :from 50.0 to 100.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H225</span> Liquide et vapeurs très inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H304</span> Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H336</span> Peut provoquer somnolence ou vertiges.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°322 - Solvants aliphatiques en C5-C9](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[10-12]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_322&section=bibliographieAuteurs)



### PETROLATUM (PETROLEUM) CLAY-TREATED

**Identification**  

- N° CAS : 100684-33-1
- N° EINECS : 309-706-6

**Concentration** :from 10.0 to 20.0

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### PROPANE

**Identification**  

- N° CAS : 74-98-6
- N° EINECS : 200-827-9

**Concentration** :from 10.0 to 20.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 1000.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### BUTANE

**Identification**  

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : 203-448-7

**Concentration** :from 10.0 to 20.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H220</span> Gaz extrêmement inflammable.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection • Conformité à la norme EN 374. • Types de gants suggérés :  – Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle).  – Caoutchouc fluoré.  – Alcool de polyvinyle. • La conformité et la durabilité d’un gant dépendent de facteurs d’utilisation tels que la fréquence et la durée de contact, la résistance à la température et aux agents chimiques. • Pour la durée d’utilisation des gants, se référer aux recommandations du fabricant.|
| Yeux                 | Lunettes de sécurité • Utiliser des lunettes de sécurité si la méthode d’utilisation peut entraîner un contact oculaire. • Approuvé selon la norme EN 166.|
| Peau                 | Gants de protection • Conformité à la norme EN 374. • Types de gants suggérés :  – Gants résistants aux solvants (caoutchouc butyle).  – Caoutchouc fluoré.  – Alcool de polyvinyle. • La conformité et la durabilité d’un gant dépendent de facteurs d’utilisation tels que la fréquence et la durée de contact, la résistance à la température et aux agents chimiques. • Pour la durée d’utilisation des gants, se référer aux recommandations du fabricant.|
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Lorsque la ventilation du local est insuffisante, porter un équipement de protection respiratoire. • Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d’exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. • Conforme à EN 14387 (vapeurs organiques).|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons Aucun vêtement ou combinaison spécifique n’est mentionné dans la section 8.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.  - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.  - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation.  - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques.  - Assurer une ventilation adéquate.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités - Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.  - Stocker conformément à la réglementation locale.  - Pour de raisons de sécurité en cas d'incendie, les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées.  - Récipient sous pression.  - A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.  - Tenir à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'inflammation.  - Matières incompatibles : oxydants forts.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Lubrifiant et Protecteur |
