Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit certified-shine-m-upaerosol103620v1tubize-jodoigneok
Company | NCH Belgium Inc.
Date | 2026-04-02
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit certified-shine-m-upaerosol103620v1tubize-jodoigneok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : certified-shine-m-upaerosol103620v1tubize-jodoigneok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit certified-shine-m-upaerosol103620v1tubize-jodoigneok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | NCH Belgium Inc.
État physique | liquide
Forme | -
pH | 9.5
Usage | Nettoyant ; polissant.
Date FDS | 2019-01-21

La FDS date du 2019-01-21. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H229 Pressurised container: May burst if heated

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P251 P251

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P410+P412 Protéger du rayonnement solaire.

Transport :

- ADR : 2.2
- RID : 2.2
- ADN : pas disponible
- IMDG : 2.2
- IATA : 2.2
- UN : UN1950

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : - Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. - Retirer les vêtements et chaussures contaminés. - Faire appel à une assistance médicale si une irritation persiste.

eyes : - Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes. - Faire appel à une assistance médicale si une irritation persiste.

ingestion : - Se rincer la bouche à l’eau. - En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et montrer l’emballage ou l’étiquette.

inhalation : Non précisé dans le document.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 BUTANE

Identification

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : 203-448-7

Concentration :from 5.0 to 10.0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 AMMONIA SOLUTION

Identification

- N° CAS : 1336-21-6
- N° EINECS : 215-647-6

Concentration :from 1.0 to 3.0

Dangers :

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°16 - Ammoniac et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants de protection • Conformité: norme EN 374. • Types suggérés: – Caoutchouc nitrile (épaisseur 0,4 mm) – PVC (épaisseur 0,7 mm) – Néoprène (épaisseur 0,4 mm) • Durabilité et résistance à la température et aux agents chimiques: dépend de la fréquence et de la durée d’utilisation, ainsi que de la température et des agents chimiques rencontrés. • Temps d’utilisation: se référer aux recommandations du fabricant pour chaque type de gant.
Yeux | Protection des yeux • Lunettes de sécurité conformes à la norme EN 166. • Utilisation recommandée si la méthode d’utilisation peut entraîner un contact oculaire.
Peau | Gants de protection • Conformité: norme EN 374. • Types suggérés: – Caoutchouc nitrile (épaisseur 0,4 mm) – PVC (épaisseur 0,7 mm) – Néoprène (épaisseur 0,4 mm) • Durabilité et résistance à la température et aux agents chimiques: dépend de la fréquence et de la durée d’utilisation, ainsi que de la température et des agents chimiques rencontrés. • Temps d’utilisation: se référer aux recommandations du fabricant pour chaque type de gant.
Système respiratoire | Protection respiratoire • Masques ou équipements respiratoires appropriés et agréés, conformes à la norme EN 14387 (vapeurs organiques). • À porter lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures aux limites d’exposition, ou lorsque la ventilation du local est insuffisante.
Corps | N/A

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard. - Assurer une ventilation adéquate. - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions de stockage sûr : - Les bidons doivent être entreposés séparément, dans des enceintes fermées. - Le récipient est sous pression. - Le produit doit être protégé contre les rayons solaires et ne doit pas être exposé à une température supérieure à 50 °C.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Nettoyant ; polissant.