# candicar-antigellaveglace-20c

date : 2020-02-27

language_code : fr

name : candicar-antigellaveglace-20c

ph : 7.00

## euh_codes

## expositions

code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

## h_codes

H225, H319

## information

## p_codes

P101, P102, P103, P210, P264, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P337+P313, P403+P235, P501

## precautions

code: P101 text: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

code: P102 text: Tenir hors de portée des enfants.

code: P103 text: Lire l’étiquette avant utilisation.

code: P210 text: P210

code: P264 text: Se laver … soigneusement après manipulation.

code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

code: P303+P361+P353 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

code: P305+P351+P338 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

code: P337+P313 text: Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

code: P403+P235 text: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

age : 6

## body

skin : – Enlever immédiatement les vêtements contaminés. – Laver soigneusement la peau avec de l’eau et du savon (ou un nettoyant connu).

eyes : – Rincer abondamment les yeux avec de l’eau douce et propre pendant 15 minutes en maintenant les paupières écartées. – Si une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle apparaît, consulter un ophtalmologiste.

ingestion : – Si l’ingestion est peu importante (pas plus d’une gorgée) : rincer la bouche avec de l’eau et consulter un médecin. – Ne pas faire vomir. – Garder le patient au repos et consulter un médecin en montrant l’étiquette. – En cas d’ingestion accidentelle, appeler un médecin pour évaluer la nécessité d’une surveillance ou d’un traitement hospitalier.

inhalation : – Pas de mesures spécifiques indiquées dans le document.

## company

name : Candicar Europe S.A.

## fire

water : True

foam : True

powder : True

co2 : True

other : -

## labellings

explosive : False

flammable : True

oxidising : False

gaz : False

corrosive : False

acute : False

health : True

serious : False

hazardous : False

warning : Danger

## protection

skin : - Utiliser des gants de protection appropriés, **résistants aux agents chimiques**, conformes à la norme **NF EN 374**. - Choisir le type de gant en fonction de l’application et de la durée d’utilisation. - Gants conseillés : **Caoutchouc nitrile (NBR)**, copolymère butadiène‑acrylonitrile. - Caractéristiques recommandées : **gants imperméables** conformes à la norme **NF EN 374**.

eyes : - Porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme **NF EN 166**. - Utiliser des protections oculaires conques (coniques) contre les projections de liquide. - En cas de danger accru, prévoir un **écran facial** pour la protection du visage.

respiratory : - Aucune information spécifique sur les masques ou filtres n’est fournie dans le texte.

hands : - Utiliser des gants de protection appropriés, **résistants aux agents chimiques**, conformes à la norme **NF EN 374**. - Choisir le type de gant en fonction de l’application et de la durée d’utilisation. - Gants conseillés : **Caoutchouc nitrile (NBR)**, copolymère butadiène‑acrylonitrile. - Caractéristiques recommandées : **gants imperméables** conformes à la norme **NF EN 374**.

clothing : - Le personnel portera un **vêtement de travail** régulièrement lavé.

## stability

stability : Le mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées dans la rubrique 7

reaction : Aucune donnée n’est disponible

## state

state : liquide

form : fluide

## storage

safe_handling : **Précautions à prendre pour une manipulation sans danger :** - Se laver les mains après chaque utilisation.
- Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
- Manipuler dans des zones bien ventilées.
- Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l’air et éviter les concentrations de vapeurs supérieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle.
- Éviter l’accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre.
- Mettre toujours à la terre lors des transvasements, porter des chaussures et des vêtements antistatiques et réaliser les sols en matériau non‑conducteur.
- Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d’ignition, et posséder un équipement électrique protégé.
- Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d’étincelles et de flammes nues.
- Ne pas utiliser d’outils pouvant provoquer des étincelles.
- Ne pas fumer.
- Interdire l’accès aux personnes non autorisées.
- Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.
- Pour la protection individuelle, se référer à la rubrique 8.

safe_storage : Aucune donnée n'est disponible.

specific_end_use : Produit pour l'automobile.

## transport

ADR : 3

RID : 3

ADN : 3

IMDG : 3

IATA : 3

UN : 1993

## Validations

### Product

name : Product

role : Check if the product is compliant with all the validators

#### information

No information available

#### missing_codes

overall_result : INVALID

reference_data : None

result : INVALID

### ProductLoad

name : ProductLoad

role : Check if the product information has been retrieved correctly

#### information

WARNING : Substances without CAS or EC numbers are omitted

#### missing_codes

reference_data : None

result : UNKNOWN

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Label elements for flammable liquids text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02, GHS07

signal_word : Danger

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### Precautionary

name : Precautionary

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

P101 : code: P101 text: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

P102 : code: P102 text: Tenir hors de portée des enfants.

P103 : code: P103 text: Lire l’étiquette avant utilisation.

P210 : code: P210 text: P210

P264 : code: P264 text: Se laver … soigneusement après manipulation.

P280 : code: P280 text: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353 : code: P303+P361+P353 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

P305+P351+P338 : code: P305+P351+P338 text: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P337+P313 : code: P337+P313 text: Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P403+P235 : code: P403+P235 text: Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501 : code: P501 text: Éliminer le contenu/récipient dans …

#### missing_codes

reference_data : None

result : AVAILABLE

### PCode

name : PCode

role : Check if the P-codes of a product are valid based on its H-codes

#### information

Reference Codes : P210, P233, P240, P241, P242, P243, P264, P280, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P235, P501

Actual Codes : P101, P102, P103, P210, P264, P280, P303+P361+P353, P305+P351+P338, P337+P313, P403+P235, P501

Codes in both sets : P210, P264, P280, P501

reason : The result is invalid because there are codes in the reference data but not in the actual data

Missing Codes : P233, P240, P241, P242, P243, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P235

#### missing_codes

P233, P240, P241, P242, P243, P303 + P361 + P353, P305 + P351 + P338, P337 + P313, P370 + P378, P403 + P235

reference_data : None

result : INVALID

### Classification

name : Classification

role : Check the classification of a product based on its pH and substances concentrations

#### information

No information available

#### missing_codes

reference_data : None

result : VALID

## Ethanol

cas : 64-17-5

ec : 200-578-6

name : Ethanol

### h_codes

H225, H319

concentrations : greater or equal to 50.0 and less or equal to 81.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H225

Actual Codes : H225, H319

Codes in both sets : H225

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

regulation : REACH Annex XVII (restrictions)

substance : Ethanol

entries : 1

#### missing_codes

result : REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 1000.0

vle-mg-m3 : 1907.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

regulation : RPB

substance : Ethanol

entries : 4

#### missing_codes

result : REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Ethanol

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: danger: 3.3.4.

Hazard Communication text: Provoque une sévère irritation des yeux.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°48 - Éthanol

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_48

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[2, 9, 17-19], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

## Propan-2-ol

cas : 67-63-0

ec : 200-661-7

name : Propan-2-ol

### h_codes

H225, H319, H336

concentrations : strictly greater than 0.0 and strictly less than 0.0

## Validations

### HazardStatement

name : HazardStatement

role : Check if the H-codes of a substance are valid based on its CAS number by comparing them to a reference data set from ECHA CLH

#### information

Reference Codes : H225, H319, H336

Actual Codes : H225, H319, H336

Codes in both sets : H225, H319, H336

reason : The result is valid because all codes from the reference data are found in the actual data

#### missing_codes

result : VALID

### POP

name : POP

role : Check if the product must be compliant with the POP regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED

### REACH

name : REACH

role : Check if the product must be compliant with the REACH regulations according to REACH Annex XVII and XIV

#### information

regulation : REACH Annex XVII (restrictions)

substance : Propan-2-ol

entries : 1

#### missing_codes

result : REGULATED

### COBET

name : COBET

role : Check if the product must be compliant with the COBET regulations

#### information

vle-ppm : 200.0

vle-mg-m3 : 500.0

vle-courte-ppm : 400.0

vle-courte-mg-m3 : 1000.0

#### missing_codes

result : REGULATED

### RPB

name : RPB

role : Check if the product must be compliant with the RPB regulations

#### information

regulation : RPB

substance : Propan-2-ol

entries : 3

#### missing_codes

result : REGULATED

### SEVESO

name : SEVESO

role : Check if the product must be compliant with the CEVESO regulations

#### information

regulation : SEVESO

substance : Propan-2-ol

h_code : H225

###### categories

code : P5a

section : P

label : P5a LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables, catégorie 1, ou — liquides inflammables de catégorie 2 ou 3, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, ou — autres liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 60 °C, maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition (voir note 12)

threshold_low : 10.0

threshold_high : 50.0

unit : tonnes

code : P5b

section : P

label : P5b LIQUIDES INFLAMMABLES — Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs, ou — autres liquides ayant un point d'éclair inférieur ou égal à 60 °C, dont les conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée, peuvent représenter des dangers d'accidents majeurs (voir note 12)

threshold_low : 50.0

threshold_high : 200.0

unit : tonnes

code : P5c

section : P

label : P5c LIQUIDES INFLAMMABLES Liquides inflammables de catégorie 2 ou 3 non couverts par les catégories P5a et P5b

threshold_low : 5000.0

threshold_high : 50000.0

unit : tonnes

#### missing_codes

result : REGULATED

### Exposure

name : Exposure

role : Checks the Substance exposure and labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

H225 : code: H225 exposition: danger: Flam. Liq. text: Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : code: H319 exposition: eye danger: Eye Irrit. text: Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 : code: H336 exposition: danger: STOT SE text: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### Labeling

name : Labeling

role : Checks the Substance labeling data. see https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65 see https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

#### information

###### pictograms

GHS02, GHS07

signal_word : Danger

#### missing_codes

result : AVAILABLE

### INRS

name : INRS

#### information

fiche : Fiche n°66 - Propan-2-ol

url : https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_66

###### sections

Généralités, Caractéristiques, VLEPMesurage, Incendie - Explosion[16-18], Pathologie - Toxicologie, Règlementation, Recommandations, Bibliographie

#### missing_codes

result : AVAILABLE

role : None

### CMR

name : CMR

role : Check if the product must be compliant with the CMR regulations

#### information

No information available

#### missing_codes

result : NOT_REGULATED