Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit de-icer-super-degivrant-pare-brise–40-crosok
Company | ICS CLEANERS
Date | 2026-04-07
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit de-icer-super-degivrant-pare-brise–40-crosok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : de-icer-super-degivrant-pare-brise–40-crosok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit de-icer-super-degivrant-pare-brise–40-crosok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | ICS CLEANERS
État physique | liquide
Forme | liquide
pH | 7,0
Usage | Dégivrant pare-brise.
Date FDS | 2016-01-19

La FDS date du 2016-01-19. Elle a donc 10 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

- P370+P378 En cas d’incendie:

- P403+P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : 3
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : 1170

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Retirer les vêtements souillés. • Rincer abondamment à l’eau claire. • Si nécessaire, consulter un médecin.

eyes : • Rincer longuement avec beaucoup d’eau. • Enlever les lentilles de contact si possible. • Continuer le rinçage. • Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

ingestion : • Laisser rincer la bouche. • NE PAS provoquer de vomissements. • Transporter immédiatement à l’hôpital.

inhalation : • Se tenir droit, respirer de l’air frais. • Repos. • Transporter immédiatement à l’hôpital.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 éthanol

Identification

- N° CAS : 64-17-5
- N° EINECS : 200-578-6

Concentration :greater or equal to 30.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°48 - Éthanol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 9, 17-19]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 Ethylèneglycol

Identification

- N° CAS : 107-21-1
- N° EINECS : 203-473-3

Concentration :less or equal to 5.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 52.0 - VLE-15min (ppm) : 40.0 - VLE-15min (mg/m³) : 104.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°25 - Éthylène-glycol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 Méthyléthylcétone

Identification

- N° CAS : 78-93-3
- N° EINECS : 201-159-0

Concentration :less or equal to 5.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 600.0 - VLE-15min (ppm) : 300.0 - VLE-15min (mg/m³) : 900.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°14 - Butanone ou Méthyléthylcétone

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[5, 6, 9, 10, 21-23]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.4 Alcool isopropylque

Identification

- N° CAS : 67-63-0
- N° EINECS : 200-661-7

Concentration :less or equal to 5.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 500.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1000.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°66 - Propan-2-ol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[16-18]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | - Matériau : butyl (norme EN 374) - Temps de passage : > 480 minutes (8 h) - Épaisseur : 0,7 mm
Yeux | - Lunettes de protection antipoussière bien ajustées - Garder un flacon rince-œil rempli d’eau pure à portée de main
Peau | - Matériau : butyl (norme EN 374) - Temps de passage : > 480 minutes (8 h) - Épaisseur : 0,7 mm
Système respiratoire | - Pas besoin de protection respiratoire en conditions normales - En cas d’exposition nocive, utiliser des masques antigaz de type ABEK (à utiliser éventuellement avec ventilation d’extraction suffisante)
Corps | - Vêtements imperméables - Le type de protection dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses sur le lieu de travail

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Traiter avec prudence afin d’éviter des fuites.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver dans un emballage bien fermé, dans un endroit fermé et bien ventilé, à l’abri du gel.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Dégivrant pare-brise.