Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit _propanefr
Company | Merck Life Science BV/SRL
Date | 2026-04-07
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **_propanefr**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : _propanefr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **_propanefr**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Merck Life Science BV/SRL
État physique | liquide
Forme | -
pH | Non disponible
Usage | Produit chimique pour la synthèse.
Date FDS | 2022-05-30

La FDS date du 2022-05-30. Elle a donc 3 an(s). La FDS ayant plus de 3 ans, il est recommandé de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

Erreur lors de la generation du resume: peer closed connection without sending complete message body (incomplete chunked read)

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Corrosif
Toxicité aiguë
Nocif / Irritant
Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H310 Mortel par contact cutané.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Conseils de prudence :

- P210 P210

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P301+P312 EN CAS D’INGESTION:

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P304+P340+P310 EN CAS D’INHALATION:

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Transport :

- ADR : 3 (6.1, 8)
- RID : 3 (6.1, 8)
- ADN : pas disponible
- IMDG : 3 (6.1, 8)
- IATA : 3 (6.1, 8)
- UN : 3286

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. • Rincer abondamment la peau à l’eau claire (ou se doucher). • Appeler immédiatement un médecin.

eyes : • Rincer abondamment les yeux à l’eau claire pendant plusieurs minutes. • Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. • Consulter immédiatement un ophtalmologiste.

ingestion : • Faire boire de l’eau (maximum 2 verres). • Éviter le vomissement (risque de perforation). • Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. • Ne pas tenter de neutraliser.

inhalation : • Faire respirer de l’air frais. • Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position confortable pour respirer. • Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Trimethylenediamine

Identification

- N° CAS : 109-76-2
- N° EINECS : 203-702-7

Concentration :less or equal to 100.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H310 Mortel par contact cutané.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Dipropylenetriamine

Identification

- N° CAS : 56-18-8
- N° EINECS : 200-261-2

Concentration :from 0.1 to 1.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H311 Toxique par contact cutané.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H330 Fatal if inhaled.

- H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques.

- H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Contact total (pour les éclaboussures) : gants en Viton® - Épaisseur minimale : 0,7 mm - Délai de rupture : 480 min - Matériau testé : Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Taille M) • Contact éclaboussures : gants en caoutchouc nitrile - Épaisseur minimale : 0,4 mm - Délai de rupture : 60 min - Matériau testé : Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Taille M)
Yeux | Protection des yeux / du visage
Peau | Contact total (pour les éclaboussures) : gants en Viton® - Épaisseur minimale : 0,7 mm - Délai de rupture : 480 min - Matériau testé : Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Taille M) • Contact éclaboussures : gants en caoutchouc nitrile - Épaisseur minimale : 0,4 mm - Délai de rupture : 60 min - Matériau testé : Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Taille M)
Système respiratoire | Protection respiratoire
Corps | Protection du corps

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Travailler sous une hotte. - Ne pas inhaler la substance/le mélange. - Éviter les vapeurs/les aérosols. - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. - Enlever immédiatement tout vêtement souillé. - Protection préventive de la peau. - Se laver les mains et le visage après le travail.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conditions d’un stockage sûr (et incompatibilités éventuelles) - Pas de récipients en métal. - Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. - Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition. - Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées. - Température de stockage recommandée : voir l’étiquette du produit. - Classe de stockage (Allemagne) (TRGS 510) : 3 — Liquides inflammables.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Produit chimique pour la synthèse.