```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit _propanefr |
| Company | Merck Life Science BV/SRL |
| Date    | 2026-04-07 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **_propanefr**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : _propanefr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **_propanefr**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Merck Life Science BV/SRL |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | -              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Produit chimique pour la synthèse.         |
| Date FDS          | 2022-05-30    |

<br>
La FDS date du 2022-05-30. Elle a donc 3 an(s).
La FDS ayant plus de 3 ans, il est _recommandé_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

Erreur lors de la generation du resume: peer closed connection without sending complete message body (incomplete chunked read)


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>


<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>
<span class="sgh-picto">![Toxicité aiguë](templates/SGH06.png){width=2cm}<br>Toxicité aiguë</span>
<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>
<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>

</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H310</span> Mortel par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H334</span> Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P301+P312</span> EN CAS D’INGESTION:

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

  - <span class="chip chip-p">P304+P340+P310</span> EN CAS D’INHALATION:

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.


**Transport** :

  - ADR : 3 (6.1, 8)
  - RID : 3 (6.1, 8)
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : 3 (6.1, 8)
  - IATA : 3 (6.1, 8)
  - UN : 3286


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
• Rincer abondamment la peau à l’eau claire (ou se doucher).
• Appeler immédiatement un médecin.

eyes : • Rincer abondamment les yeux à l’eau claire pendant plusieurs minutes.
• Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées.
• Consulter immédiatement un ophtalmologiste.

ingestion : • Faire boire de l’eau (maximum 2 verres).
• Éviter le vomissement (risque de perforation).
• Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.
• Ne pas tenter de neutraliser.

inhalation : • Faire respirer de l’air frais.
• Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position confortable pour respirer.
• Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Trimethylenediamine

**Identification**  

- N° CAS : 109-76-2
- N° EINECS : 203-702-7

**Concentration** :less or equal to 100.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H310</span> Mortel par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H334</span> Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Dipropylenetriamine

**Identification**  

- N° CAS : 56-18-8
- N° EINECS : 200-261-2

**Concentration** :from 0.1 to 1.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H311</span> Toxique par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H330</span> Fatal if inhaled.

  - <span class="chip chip-h">H341</span> Susceptible d’induire des anomalies génétiques.

  - <span class="chip chip-h">H373</span> Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Oui|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Contact total (pour les éclaboussures) : gants en Viton® <br> - Épaisseur minimale : 0,7 mm <br> - Délai de rupture : 480 min <br> - Matériau testé : Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Taille M) <br>• Contact éclaboussures : gants en caoutchouc nitrile <br> - Épaisseur minimale : 0,4 mm <br> - Délai de rupture : 60 min <br> - Matériau testé : Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Taille M)|
| Yeux                 | Protection des yeux / du visage | Lunettes de sécurité à protection intégrale, testées et approuvées selon les normes gouvernementales en vigueur (NIOSH US ou EN 166 EU). |
| Peau                 | Contact total (pour les éclaboussures) : gants en Viton® <br> - Épaisseur minimale : 0,7 mm <br> - Délai de rupture : 480 min <br> - Matériau testé : Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Taille M) <br>• Contact éclaboussures : gants en caoutchouc nitrile <br> - Épaisseur minimale : 0,4 mm <br> - Délai de rupture : 60 min <br> - Matériau testé : Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Taille M)|
| Système respiratoire | Protection respiratoire | Masque respiratoire avec filtre recommandé : Filtre A (type de filtre à particules). L’entrepreneur doit s’assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions du fabricant et correctement documentés. |
| Corps                | Protection du corps | Tenue de protection antistatique ignifuge. |

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : - Travailler sous une hotte. - Ne pas inhaler la substance/le mélange. - Éviter les vapeurs/les aérosols. - Tenir à l’abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’inflammation. - Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. - Enlever immédiatement tout vêtement souillé. - Protection préventive de la peau. - Se laver les mains et le visage après le travail.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions d’un stockage sûr (et incompatibilités éventuelles)  - Pas de récipients en métal. - Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré. - Tenir à l’écart de la chaleur et des sources d’ignition. - Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées. - Température de stockage recommandée : voir l’étiquette du produit. - Classe de stockage (Allemagne) (TRGS 510) : 3 — Liquides inflammables.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Produit chimique pour la synthèse. |
