Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit aspen4nl
Company | -
Date | 2026-04-07
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit aspen4nl.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : aspen4nl

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit aspen4nl, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | -
État physique |
Forme |
pH | Pas trouvé
Usage | Please provide the text you would like me to translate into French.
Date FDS | 2026-04-07

La FDS date du 2026-04-07. Elle a donc 0 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- Substance Isomerat should be classified H340 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Isomerat should be classified H350 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzene should be classified H225 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzene should be classified H304 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzene should be classified H315 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzene should be classified H319 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzene should be classified H340 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzene should be classified H350 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzene should be classified H372** according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-hexaan should be classified H225 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-hexaan should be classified H304 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-hexaan should be classified H315 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-hexaan should be classified H336 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-hexaan should be classified H361f*** according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-hexaan should be classified H372 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-hexaan should be classified H411 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-heptaan should be classified H225 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-heptaan should be classified H304 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-heptaan should be classified H315 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-heptaan should be classified H336 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-heptaan should be classified H400 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance n-heptaan should be classified H410 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzine (NL) should be classified H225 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzine (NL) should be classified H304 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzine (NL) should be classified H315 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzine (NL) should be classified H319 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzine (NL) should be classified H340 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzine (NL) should be classified H350 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Benzine (NL) should be classified H372** according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Tolueen (NL) should be classified H225 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Tolueen (NL) should be classified H304 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Tolueen (NL) should be classified H315 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Tolueen (NL) should be classified H336 according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Tolueen (NL) should be classified H361d*** according to the latest ECHA harmonised classifications
- Substance Tolueen (NL) should be classified H373** according to the latest ECHA harmonised classifications

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant
Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H224 Liquides et vapeurs extrêmement inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H413 Peut-être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

Conseils de prudence :

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P210 P210

- P260 Ne respirez pas la poussière/la fumée/les gaz/le brouillard/les vapeurs/les aérosols.

- P262 Évitez tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.

- P301+P310 EN CAS D’INGESTION :

- P331 NE PAS faire vomir.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : Please provide the text you would like me to translate into French.
- RID : Please provide the text you would like me to translate into French.
- ADN : Please provide the text you would like me to translate into French.
- IMDG : Please provide the text you would like me to translate into French.
- IATA : Please provide the text you would like me to translate into French.
- UN : Please provide the text you would like me to translate into French.

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

peau : Please provide the text you would like me to translate into French.

yeux : Please provide the text you would like me to translate into French.

ingestion : Please provide the text you would like me to translate into French.

inhalation : Please provide the text you would like me to translate into French.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Alkylate

Identification

- N° CAS : 68527-27-5, 664741-64-6
- N° EINECS : None

Concentration :de 85,0 à 95,0

Dangers :

- H224 Liquides et vapeurs extrêmement inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H411 Toxic for aquatic organisms, it causes long-term harmful effects.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Isomerat

Identification

- N° CAS : 64741-70-4
- N° EINECS : None

Concentration :Gamme illimitée

Dangers :

- H224 Liquides et vapeurs extrêmement inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H411 Toxic for aquatic organisms, it causes long-term harmful effects.

- H340 Peut induire des anomalies génétiques.

- H350 Peut provoquer le cancer.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 n-Butaan (NL)

Identification

- N° CAS : 106-97-8
- N° EINECS : None

Concentration :de 0,0 à 0,0

Dangers :

- H220 Gaz extrêmement inflammable.

- H224 Liquides et vapeurs extrêmement inflammables.

- H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l’effet de la chaleur.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-15min (ppm) : 980.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2370.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 Isopentaan (NL)

Identification

- N° CAS : 78-78-4
- N° EINECS : None

Concentration :de 0,0 à 0,0

Dangers :

- H224 Liquides et vapeurs extrêmement inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H411 Toxic for aquatic organisms, it causes long-term harmful effects.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 600.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1800.0 - VLE-15min (ppm) : 750.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2250.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.5 Synthetische olie

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : None

Concentration :de 0,0 à 0,0

Dangers :

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H411 Toxic for aquatic organisms, it causes long-term harmful effects.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.6 Benzene

Identification

- N° CAS : 71-43-2
- N° EINECS : None

Concentration :de 0,0 à 0,0

Dangers :

- H225 Liquides et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H340 Peut induire des anomalies génétiques.

- H350 Peut provoquer le cancer.

- H372** Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1.0 - VLE-8h (mg/m³) : 3.25

#### 2.5.6.1 Propriétés

Fiche n°49 - Benzène

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 3]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.7 n-hexaan

Identification

- N° CAS : 110-54-3
- N° EINECS : None

Concentration :de 0,0 à 0,0

Dangers :

- H225 Liquides et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

- H411 Toxic for aquatic organisms, it causes long-term harmful effects.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 72.0

#### 2.5.7.1 Propriétés

Fiche n°113 - Hexane

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[18-20]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.8 n-heptaan

Identification

- N° CAS : 142-82-5
- N° EINECS : None

Concentration :de 0,0 à 0,0

Dangers :

- H225 Liquides et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Very toxic to aquatic organisms, causes long-term adverse effects.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 400.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1664.0 - VLE-15min (ppm) : 500.0 - VLE-15min (mg/m³) : 2085.0

#### 2.5.8.1 Propriétés

Fiche n°168 - Heptane

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.9 Benzine (NL)

Identification

- N° CAS : 71-43-2
- N° EINECS : None

Concentration :de 0,0 à 0,0

Dangers :

- H225 Liquides et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H340 Peut induire des anomalies génétiques.

- H350 Peut provoquer le cancer.

- H372** Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1.0 - VLE-8h (mg/m³) : 3.25

#### 2.5.9.1 Propriétés

Fiche n°49 - Benzène

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 3]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.10 Tolueen (NL)

Identification

- N° CAS : 108-88-3
- N° EINECS : None

Concentration :de 0,0 à 0,0

Dangers :

- H225 Liquides et vapeurs très inflammables.

- H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- H373** Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 77.0 - VLE-15min (ppm) : 100.0 - VLE-15min (mg/m³) : 384.0

#### 2.5.10.1 Propriétés

Fiche n°74 - Toluène

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 6, 17-19]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Please provide the text you would like me to translate into French.
Yeux | Please provide the text you would like me to translate into French.
Peau | Please provide the text you would like me to translate into French.
Système respiratoire | Please provide the text you would like me to translate into French.
Corps | Please provide the text you would like me to translate into French.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Please provide the text you would like me to translate into French.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Please provide the text you would like me to translate into French.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Please provide the text you would like me to translate into French.