Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit 1-387355sds_citigreenglassspray_fr
Company | CITICLEAN
Date | 2026-04-07
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit 1-387355sds_citigreenglassspray_fr.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : 1-387355sds_citigreenglassspray_fr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit 1-387355sds_citigreenglassspray_fr, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | CITICLEAN
État physique | liquide
Forme | -
pH | 8 (7,5 – 8,5)
Usage | L’utilisation prévue de ce produit est industrielle / professionnelle.
Date FDS | 2023-01-30

La FDS date du 2023-01-30. Elle a donc 3 an(s). La FDS ayant plus de 3 ans, il est recommandé de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Methylisothiazolinone devrait être classée H318 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : -

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Oter les vêtements touchés. Laver les parties exposées de la peau avec un savon doux et de l’eau. Rincer à l’eau chaude.

eyes : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent.

ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d’urgence un médecin.

inhalation : Permettre au sujet de respirer de l’air frais. Mettre la victime au repos.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Isopropyl alcohol

Identification

- N° CAS : 67-63-0
- N° EINECS : 200-661-7

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 500.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1000.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°66 - Propan-2-ol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[16-18]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 Methylchloroisothiazolinone

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : None

Concentration :from 0.0015 to 100.0

Dangers :

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Methylisothiazolinone

Identification

- N° CAS : 55965-84-9
- N° EINECS : None

Concentration :from 0.06 to 0.6

Dangers :

- H301 Toxique en cas d’ingestion.

- H310 Mortel par contact cutané.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H330 Fatal if inhaled.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Fiche n°290 - CMIT / MIT

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 5]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | porter des gants en cas de contact répété ou prolongé
Yeux | Protection oculaire ne s’impose que s’il y a un risque d’éclaboussures ou de projections de liquide.
Peau | Gants
Système respiratoire | -
Corps | -

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l’eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. - Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d’éviter la formation de vapeurs.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver uniquement dans le récipient d’origine. - Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. - Garder les conteneurs fermés lorsqu’ils ne sont pas utilisés. - Éloigner le produit des rayons directs du soleil. Incompatibilités : - Produits incompatibles : bases fortes, acides forts. - Matières incompatibles : sources d’inflammation, rayons directs du soleil.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | L’utilisation prévue de ce produit est industrielle / professionnelle.