```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit 17-296899fdsjavel |
| Company | FOREVER PRODUCTS N.V. |
| Date    | 2026-04-07 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **17-296899fdsjavel**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : 17-296899fdsjavel

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **17-296899fdsjavel**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | FOREVER PRODUCTS N.V. |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | fluide              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Détachant / blanchissant         |
| Date FDS          | 2020-10-05    |

<br>
La FDS date du 2020-10-05. Elle a donc 5 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>

<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>

<span class="sgh-picto">![Danger pour l'environnement](templates/SGH09.png){width=2cm}<br>Danger pour l'environnement</span>
</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P101</span> En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

  - <span class="chip chip-p">P102</span> Tenir hors de portée des enfants.

  - <span class="chip chip-p">P273</span> Éviter le rejet dans l’environnement.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P302+P352</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310

  - <span class="chip chip-p">P501</span> Éliminer le contenu/récipient dans …


**Transport** :

  - ADR : Classe 8
  - RID : Classe 8
  - ADN : -
  - IMDG : Classe 8
  - IATA : Classe 8
  - UN : 1791


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Retirer les vêtements imprégnés.
• Laver soigneusement la peau avec de l’eau.

eyes : • Laver immédiatement et abondamment à l’eau, en écartant les paupières, pendant plusieurs minutes.
• Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
• Continuer à rincer.

ingestion : • Faire immédiatement appel à un médecin et lui montrer l’étiquette.

inhalation : • Transporter la victime à l’air libre.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### HYPOCHLORITE DE SODIUM

**Identification**  

- N° CAS : 7681-52-9
- N° EINECS : 231-668-3

**Concentration** :less or equal to 5.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Oui |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°157 - Eaux et extraits de Javel, Hypochlorite de sodium en solution](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[1-3]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_157&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection appropriés, résistants aux agents chimiques, conformes à la norme EN ISO 374-1. Type recommandé : Caoutchouc nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile, NBR). Caractéristiques : <br>• Gants imperméables conformes à la norme EN ISO 374-2.<br>• Temps de pénétration > 480 min.<br>• Épaisseur 0,35 mm.|
| Yeux                 | Lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166. Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes à protection latérale conformes à la norme NF EN166.|
| Peau                 | -|
| Système respiratoire | Appareil de protection respiratoire pour opérations susceptibles d’exposer à des vapeurs du produit. Masque universel ABEK. Utiliser un appareil de protection respiratoire pour effectuer des opérations qui peuvent entraîner une exposition aux vapeurs du produit. Masque universel ABEK.|
| Corps                | Vêtements de protection appropriés (combinaisons ou vêtements de protection). Porter des vêtements de protection appropriés.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - En cas de dilution, ajouter le produit dans l’eau ; ne jamais verser l’eau dans le produit. - Utiliser le produit dans des zones bien ventilées.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions de stockage sûr : - Conserver le récipient fermé dans un endroit bien ventilé. - Stockage à l’abri du gel et de la lumière directe. - Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d’eau.  Incompatibilités à éviter : - Acides - Métaux - Matières comburantes (oxydants) - Matières organiques  Autres précautions : - Éviter l’exposition à la lumière. - Éviter les températures supérieures à 50 °C et les températures basses.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Détachant / blanchissant |
