```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit boma_fd-hipro-nettoie-tout_220058 |
| Company | BOMA |
| Date    | 2026-04-10 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **boma_fd-hipro-nettoie-tout_220058**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : boma_fd-hipro-nettoie-tout_220058

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **boma_fd-hipro-nettoie-tout_220058**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | BOMA |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | -              |
| pH                |  13,0     |
| Usage             | Détergent : peut être utilisé pour le nettoyage (suivi d’un rinçage à l’eau potable) de matériaux et d’objets pouvant se trouver au contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux.         |
| Date FDS          | 2024-02-01    |

<br>
La FDS date du 2024-02-01. Elle a donc 2 an(s).


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>




</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P260</span> Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P301+P330+P331</span> EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310

  - <span class="chip chip-p">P390</span> Absorber toute substance répandue pour éviter qu’elle attaque les matériaux environnants.


**Transport** :

  - ADR : 8
  - RID : -
  - ADN : -
  - IMDG : -
  - IATA : -
  - UN : 1824


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Retirer immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer abondamment la peau avec beaucoup d’eau.
Transporter immédiatement à l’hôpital.

eyes : Rincer d’abord longuement avec beaucoup d’eau.
Enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément.
Transporter immédiatement à l’hôpital.

ingestion : Laisser rincer la bouche.
Ne pas provoquer de vomissements.
Transporter immédiatement à l’hôpital.

inhalation : Faire asseoir la victime en position droite.
Apporter de l’air frais.
Laisser se reposer.
Transporter immédiatement à l’hôpital.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Hydroxyde de sodium

**Identification**  

- N° CAS : 1310-73-2
- N° EINECS : 215-185-5

**Concentration** :less or equal to 2.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (mg/m³) : 2.0|

#### Propriétés



[Fiche n°20 - Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[7, 8]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_20&section=bibliographieAuteurs)



### 2-butoxyéthanol

**Identification**  

- N° CAS : 111-76-2
- N° EINECS : 203-905-0

**Concentration** :less or equal to 5.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H331</span> Toxique par inhalation.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 20.0 - VLE-8h (mg/m³) : 98.0 - VLE-15min (ppm) : 50.0 - VLE-15min (mg/m³) : 246.0|

#### Propriétés



[Fiche n°76 - 2-Butoxyéthanol](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[3, 4]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_76&section=bibliographieAuteurs)



### Dodécylbenzènesulfonate de sodium

**Identification**  

- N° CAS : 68411-30-3
- N° EINECS : 270-115-0

**Concentration** :less or equal to 3.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H315</span> Provoque une irritation cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Cumolsulphonate de sodium

**Identification**  

- N° CAS : 15763-76-5
- N° EINECS : 239-854-6

**Concentration** :less or equal to 2.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.




## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants en nitrile (norme EN 374) Épaisseur : 0,35 mm Temps de rupture : > 480 minutes (8 h) Contrôle minutieux des gants avant usage Retirer les gants sans toucher l’extérieur avec les mains nues|
| Yeux                 | Lunettes de protection bien ajustées En cas d’utilisation de très importantes quantités de produit, porter un masque et une combinaison de protection|
| Peau                 | Gants en nitrile (norme EN 374) Épaisseur : 0,35 mm Temps de rupture : > 480 minutes (8 h) Contrôle minutieux des gants avant usage Retirer les gants sans toucher l’extérieur avec les mains nues|
| Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres (protection respiratoire) Utiliser avec ventilation d’extraction suffisante En cas de risques respiratoires, utiliser un masque épurateur Type : ABEK (conforme aux niveaux préjudiciables)|
| Corps                | Vêtements imperméables Combinaisons complètes (si très importantes quantités de produit) Type d’équipement dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | manipuler avec prudence afin d'éviter tout déversement|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conserver dans un contenant scellé dans une salle fermée et ventilée, à l'abri du gel. Aucun incompatibilité n’est mentionnée.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Détergent : peut être utilisé pour le nettoyage (suivi d’un rinçage à l’eau potable) de matériaux et d’objets pouvant se trouver au contact avec les denrées, produits et boissons pour l’alimentation de l’homme et des animaux. |
