Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit greenspeed_drain-blitz_4003096
Company | Greenspeed
Date | 2026-04-10
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit greenspeed_drain-blitz_4003096.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : greenspeed_drain-blitz_4003096

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit greenspeed_drain-blitz_4003096, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Greenspeed
État physique | Liquide
Forme | liquide
pH | 13,3
Usage | Déboucheur de canalisations
Date FDS | 2024-01-31

La FDS date du 2024-01-31. Elle a donc 2 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Mentions de danger :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence :

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P301+P330+P331 EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : 8
- RID : pas disponible
- ADN : pas disponible
- IMDG : pas disponible
- IATA : pas disponible
- UN : 182414.2

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Retirer immédiatement les vêtements contaminés. • Rincer abondamment la peau avec beaucoup d’eau. • Transporter immédiatement à l’hôpital.

eyes : • Rincer d’abord longuement avec beaucoup d’eau. • Enlever les lentilles de contact si cela est possible aisément. • Transporter immédiatement à l’hôpital.

ingestion : • Laisser rincer la bouche. • Ne pas provoquer de vomissements. • Transporter immédiatement à l’hôpital.

inhalation : • Faire asseoir la personne en position droite. • Apporter de l’air frais. • Laisser se reposer. • Transporter immédiatement à l’hôpital.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Hydroxyde de sodium

Identification

- N° CAS : 1310-73-2
- N° EINECS : 215-185-5

Concentration :less or equal to 20.0

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°20 - Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[7, 8]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Matériau : nitrile (norme EN 374) • Épaisseur : 0,35 mm • Délai de rupture : > 480 min (8 h) • Contrôle minutieux avant usage, retrait sans toucher l’extérieur, lavage et séchage des mains après utilisation
Yeux | - Pas de spécifications précises mentionnées dans la section 8 – aucune exigence détaillée fournie dans le document
Peau | Gants • Matériau : nitrile (norme EN 374) • Épaisseur : 0,35 mm • Délai de rupture : > 480 min (8 h) • Contrôle minutieux avant usage, retrait sans toucher l’extérieur, lavage et séchage des mains après utilisation
Système respiratoire | Masques respiratoires / filtres • Utiliser avec ventilation d’extraction suffisante • En cas de risques respiratoires, utiliser un masque épurateur • Type de protection recommandé : ABEK (conforme aux exigences de protection contre les niveaux préjudiciables)
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Vêtements imperméables • Le type d’équipement dépend de la concentration et de la quantité de substances dangereuses présentes sur le poste de travail

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | manipuler avec prudence afin d’éviter tout déversement
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver dans un contenant scellé, dans une salle fermée et ventilée, à l’abri du gel. Aucun incompatibilité n’est mentionnée.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Déboucheur de canalisations