```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit testentubedcotntmthodecolorimtrique0-150mglo2sansmercurelln |
| Company | HACH­LANGE­GmbH |
| Date    | 2026-04-09 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.6.0 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **testentubedcotntmthodecolorimtrique0-150mglo2sansmercurelln**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : testentubedcotntmthodecolorimtrique0-150mglo2sansmercurelln

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **testentubedcotntmthodecolorimtrique0-150mglo2sansmercurelln**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | HACH­LANGE­GmbH |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | poudre fine, poudre, grains, granulés, pastilles, liquide visqueux, pâte              |
| pH                |  < 1     |
| Usage             | Analyse de l'eau.         |
| Date FDS          | 2014-05-19    |

<br>
La FDS date du 2014-05-19. Elle a donc 11 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est _nécessaire_ de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H301 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H311 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H314 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H317 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H330 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H334 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H361f*** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H372** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H400 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA  
- La substance Trioxyde de chrome devrait être classée H410 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>



<span class="sgh-picto">![Danger pour l'environnement](templates/SGH09.png){width=2cm}<br>Danger pour l'environnement</span>
</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H290</span> Peut être corrosif pour les métaux.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P301+P330+P331</span> EN CAS D’INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P310</span> P310


**Transport** :

  - ADR : 9
  - RID : 9
  - ADN : pas disponible
  - IMDG : 9
  - IATA : 9
  - UN : UN 3316


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Laver immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes.
Un traitement médical immédiat est nécessaire car les effets corrosifs cutanés non traités donnent des blessures qui guérissent lentement et difficilement.
Montrer la fiche de données de sécurité au médecin traitant.

eyes : Bien rincer avec beaucoup d’eau pendant au moins 15 minutes.
Consulter un médecin et montrer la fiche de données de sécurité.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau puis boire beaucoup d’eau.
Ne PAS faire vomir.
Consulter un médecin et montrer la fiche de données de sécurité.

inhalation : Amener la victime à l’air libre.
Consulter un médecin et montrer la fiche de données de sécurité.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### Acide sulfurique

**Identification**  

- N° CAS : 7664-93-9
- N° EINECS : None

**Concentration** :from 84.0 to 100.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (mg/m³) : 0.2|

#### Propriétés



[Fiche n°30 - Acide sulfurique](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_30&section=bibliographieAuteurs)



### Eau

**Identification**  

- N° CAS : 7732-18-5
- N° EINECS : None

**Concentration** :less or equal to 5.0

**Dangers** :




**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Argent sulfate

**Identification**  

- N° CAS : 10294-26-5
- N° EINECS : None

**Concentration** :less or equal to 3.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### Trioxyde de chrome

**Identification**  

- N° CAS : 1333-82-0
- N° EINECS : None

**Concentration** :less or equal to 0.1

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H271</span> Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.

  - <span class="chip chip-h">H340</span> Peut induire des anomalies génétiques.

  - <span class="chip chip-h">H350</span> Peut provoquer le cancer.

  - <span class="chip chip-h">H301</span> Toxique en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H311</span> Toxique par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H317</span> Peut provoquer une allergie cutanée.

  - <span class="chip chip-h">H330</span> Fatal if inhaled.

  - <span class="chip chip-h">H334</span> Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

  - <span class="chip chip-h">H372**</span> Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

  - <span class="chip chip-h">H400</span> Très toxique pour les organismes aquatiques.

  - <span class="chip chip-h">H410</span> Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Oui|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Oui|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[Fiche n°1 - Trioxyde de chrome](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_1)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_1&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_1&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_1&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[4]](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_1&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_1&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_1&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_1&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_1&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.|
| Yeux                 | Lunettes de sécurité avec protections latérales.|
| Peau                 | Gants résistants aux produits chimiques faits de caoutchouc butyle ou de caoutchouc nitrile catégorie III conformément à EN 374.|
| Système respiratoire | Respirateur à utiliser en cas de formation d’aérosols ou de poussière. Type de filtre recommandé : Filtre ABEK.|
| Corps                | Aucun vêtement ou combinaison spécifique n’est mentionné dans la section 8.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | Utiliser seulement dans des zones bien ventilées ; ne pas inhaler les vapeurs/poussières. Utiliser un équipement de protection individuelle.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conditions de stockage sûr : - Conserver hermétiquement fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé. - Protéger de la lumière.  Incompatibilités potentielles : - Matières organiques - Bases - Métaux alcalins - Métaux - Ammoniaque - Agents réducteurs - Acide nitrique - Réagit violemment au contact de l'eau.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Analyse de l'eau. |
