Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit fds_bomafixecofloor9-5l
Company | BOMA
Date | 2026-04-14
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit fds_bomafixecofloor9-5l.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : fds_bomafixecofloor9-5l

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit fds_bomafixecofloor9-5l, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | BOMA
État physique | liquide
Forme | -
pH | 9,4
Usage | Détergent (AISE_SUMI_PW_4_1 // AISE_SUMI_PW_10_1 // AISE_SUMI_PW_19_1)
Date FDS | 2024-01-31

La FDS date du 2024-01-31. Elle a donc 2 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

Transport :

- ADR : pas disponible
- RID : pas disponible
- ADN : pas disponible
- IMDG : pas disponible
- IATA : pas disponible
- UN : pas disponible

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Rincer abondamment à l’eau.

eyes : Rincer d’abord avec beaucoup d’eau. Consulter un médecin si nécessaire.

ingestion : Rincer d’abord avec beaucoup d’eau. Consulter un médecin si nécessaire.

inhalation : En cas d’inconfort sévère ou persistant, déplacer la personne à l’air frais. Consulter un médecin si nécessaire.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one

Identification

- N° CAS : 2634-33-5
- N° EINECS : 220-120-9

Concentration :from 0.0 to 2.0

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H330 Fatal if inhaled.

- H332 Nocif par inhalation.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°243 - 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[7-9]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants en nitrile (EN 374) • Épaisseur : 0,35 mm • Délai de rupture : > 480 minutes • Contrôle minutieux des gants avant usage • Retirer les gants convenablement, sans toucher l’extérieur avec les mains nues • Laver et sécher les mains après retrait
Yeux | Garder un flacon d’eau pour bains oculaires à portée de main • Lunettes de protection bien ajustées • Si de très importantes quantités de produit sont utilisées, porter un masque et une combinaison de protection (voir section 8.2)
Peau | Gants en nitrile (EN 374) • Épaisseur : 0,35 mm • Délai de rupture : > 480 minutes • Contrôle minutieux des gants avant usage • Retirer les gants convenablement, sans toucher l’extérieur avec les mains nues • Laver et sécher les mains après retrait
Système respiratoire | Protection respiratoire Pas besoin de moyens de protection respiratoire en conditions normales. En cas d’exposition nocive, utiliser des masques antigaz du type ABEK. Ces masques peuvent être portés éventuellement avec une ventilation d’extraction suffisante.
Corps | Vêtements imperméables

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | Manipuler avec prudence afin d’éviter tout déversement.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver dans un contenant scellé, dans une salle fermée et ventilée, à l’abri du gel.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Détergent (AISE_SUMI_PW_4_1 // AISE_SUMI_PW_10_1 // AISE_SUMI_PW_19_1)