Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit fds_degreasergreenr
Company | Christeyns France S.A.
Date | 2026-04-14
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit fds_degreasergreenr.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : fds_degreasergreenr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit fds_degreasergreenr, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Christeyns France S.A.
État physique | liquide
Forme | -
pH | 12 – 13
Usage | NETTOYANT DÉGRAISSANT SURPUISANT POUR GRAISSES CUITES ET CARBONISÉES
Date FDS | 2018-05-31

La FDS date du 2018-05-31. Elle a donc 7 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Citral devrait être classée H315 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA
- La substance Citral devrait être classée H317 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Mentions de danger :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence :

- P234 Conserver uniquement dans le récipient d’origine.

- P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P304+P340 EN CAS D’INHALATION:

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P310 P310

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : -

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Enlever immédiatement tout vêtement contaminé. Laver abondamment la zone touchée à l’eau et consulter un médecin.

eyes : Laver immédiatement et abondamment les yeux à l’eau. Consulter un spécialiste.

ingestion : En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.

inhalation : En cas de malaise, consulter immédiatement un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Hydroxyde de sodium

Identification

- N° CAS : 1310-73-2
- N° EINECS : 215-185-5

Concentration :from 3.0 to 5.0

Dangers :

- H290 Peut être corrosif pour les métaux.

- H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°20 - Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[7, 8]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 Ether Méthylique du Dipropylèneglycol

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 252-104-2

Concentration :from 5.0 to 10.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Citral

Identification

- N° CAS : 5392-40-5
- N° EINECS : None

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 5.0 - VLE-8h (mg/m³) : 32.0

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 Benzyl acetate

Identification

- N° CAS : 140-11-4
- N° EINECS : None

Concentration :from 0.0 to 0.0

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 10.0 - VLE-8h (mg/m³) : 62.0

#### 2.5.4.1 Propriétés

Fiche n°284 - Acétate de benzyle

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[3, 10-12]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | - Matériau : PVC résistant chimiquement. - Norme : EN 374 ou équivalent. - Niveau de protection : minimum niveau 2. - Temps de pénétration : à déterminer avec le fabricant des gants (minimum : niveau 2).
Yeux | - Utiliser un appareil de protection des yeux et du visage (lunettes de sécurité ou écran facial).
Peau | - Matériau : PVC résistant chimiquement. - Norme : EN 374 ou équivalent. - Niveau de protection : minimum niveau 2. - Temps de pénétration : à déterminer avec le fabricant des gants (minimum : niveau 2).
Système respiratoire | - Aucun équipement de protection respiratoire individuel n’est normalement nécessaire.
Corps | - Type : vêtement de protection approprié minimum EN 13034. - Classe : type 6.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Avoir une douche, un bain oculaire et un point d’eau à proximité. - Ne pas respirer les aérosols. - Ne pas manger, boire ni fumer dans les endroits où l’on utilise le produit.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver dans l’emballage d’origine. - Température de stockage : 5 – 40 °C.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | NETTOYANT DÉGRAISSANT SURPUISANT POUR GRAISSES CUITES ET CARBONISÉES