Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit fds_dishtabsgreenr
Company | Christeyns France
Date | 2026-04-14
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit fds_dishtabsgreenr.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : fds_dishtabsgreenr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit fds_dishtabsgreenr, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Christeyns France
État physique | solide
Forme | pastilles (poudre fine, grains, granulés, liquide visqueux, pâte : non applicable)
pH | 10 – 11
Usage | Détergent pour lave‑vaisselle.
Date FDS | 2023-02-22

La FDS date du 2023-02-22. Elle a donc 3 an(s). La FDS ayant plus de 3 ans, il est recommandé de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance Acide citrique monohydrate devrait être classée H335 selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Transport :

- ADR : -
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : -

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Laver la peau avec beaucoup d’eau et de savon.

eyes : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, consulter un médecin.

ingestion : Se rincer la bouche à l’eau. Ne pas provoquer de vomissements. Appeler un médecin.

inhalation : Si difficulté à respirer, transporter la victime à l’extérieur. La maintenir au repos dans une position où elle peut respirer confortablement.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 carbonate de sodium

Identification

- N° CAS : 497-19-8
- N° EINECS : None

Concentration :from 10.0 to 30.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Sodium percarbonate

Identification

- N° CAS : 15630-89-4
- N° EINECS : None

Concentration :from 13.0 to 17.0

Dangers :

- H272 Peut aggraver un incendie; comburant.

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.3 Subtilisine

Identification

- N° CAS : 9014-01-1
- N° EINECS : None

Concentration :from 0.1 to 0.15

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H318 Provoque des lésions oculaires graves.

- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 6e-05

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.4 Acide citrique monohydrate

Identification

- N° CAS : 5949-29-1
- N° EINECS : None

Concentration :from 2.0 to 4.0

Dangers :

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.4.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.5 Oxirane,2-méthyl-,polymère avec oxirane,mono(2-propylheptyl)éther

Identification

- N° CAS : 166736-08-9
- N° EINECS : None

Concentration :from 1.0 to 3.0

Dangers :

- H315 Provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.5.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | - Matériau : PVC résistant chimiquement (selon la norme européenne EN 374 ou équivalent). - Épaisseur : non précisée dans le document. - Temps de pénétration : à déterminer avec le fabricant des gants. - Alternative : gants en caoutchouc nitrile.
Yeux | - Conformes à la norme ISO 16321‑1. - Protection oculaire contre les éclaboussures et les projections.
Peau | - Matériau : PVC résistant chimiquement (selon la norme européenne EN 374 ou équivalent). - Épaisseur : non précisée dans le document. - Temps de pénétration : à déterminer avec le fabricant des gants. - Alternative : gants en caoutchouc nitrile.
Système respiratoire | - Type : appareil respiratoire avec filtre combiné vapeurs/particules (EN 141). - Spécificité : protection individuelle spéciale – appareil de protection respiratoire à filtre A/P2 pour vapeurs organiques et poussières nocives. - Condition : aucun équipement de protection respiratoire individuel n’est normalement nécessaire, mais à porter en cas de ventilation insuffisante.
Corps | - Aucun vêtement de protection spécifique n’est requis selon le document.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Assurer une bonne ventilation du poste de travail. - Installer des rince‑œil de secours et des douches de sécurité à proximité de tout endroit où il y a risque d’exposition. - Porter un équipement de protection individuel. - Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver dans l’emballage d’origine, protéger du rayonnement solaire, conserver à température ambiante (5 – 35 °C) et stocker dans un endroit bien ventilé. Aucun incompatibilité n’est mentionnée.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Détergent pour lave‑vaisselle.