```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit nn-dimethylformamide |
| Company | Thermo Fisher Scientific |
| Date    | 2026-06-16 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.7.1 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **nn-dimethylformamide**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : nn-dimethylformamide

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **nn-dimethylformamide**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | Thermo Fisher Scientific |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | -              |
| pH                |  6-8     |
| Usage             |          |
| Date FDS          | 2023-10-13    |

<br>
La FDS date du 2023-10-13. Elle a donc 2 an(s).


## Erreurs de classification

### Produit


EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance N,N-Dimethylformamide devrait être classée H360D*** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l'ECHA.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">

<span class="sgh-picto">![Inflammable](templates/SGH02.png){width=2cm}<br>Inflammable</span>




<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>
<span class="sgh-picto">![Grave pour la santé](templates/SGH08.png){width=2cm}<br>Grave pour la santé</span>

</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H312</span> Nocif par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P116</span> P116

  - <span class="chip chip-p">P210</span> P210

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P303+P361+P353</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

  - <span class="chip chip-p">P304+P340</span> EN CAS D’INHALATION:

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

  - <span class="chip chip-p">P312</span> P312


**Transport** :

  - ADR : Classe 3, Groupe d'emballage III
  - RID : -
  - ADN : -
  - IMDG : Classe 3, Groupe d’emballage III
  - IATA : Classe 3, Groupe d’emballage III
  - UN : 2265


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes.
Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes.

eyes : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes.
Consulter un médecin.

ingestion : NE PAS faire vomir.
Consulter un médecin.

inhalation : Transporter la victime à l’air frais.
En cas de difficultés respiratoires, administrer de l’oxygène.
Consulter un médecin.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### N,N-Dimethylformamide

**Identification**  

- N° CAS : 68-12-2
- N° EINECS : 200-679-5

**Concentration** :greater or equal to 95.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H226</span> Liquide et vapeurs inflammables.

  - <span class="chip chip-h">H312</span> Nocif par contact cutané.

  - <span class="chip chip-h">H319</span> Provoque une sévère irritation des yeux.

  - <span class="chip chip-h">H332</span> Nocif par inhalation.

  - <span class="chip chip-h">H360D***</span> Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Oui|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Oui|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |VLE-8h (ppm) : 5.0 - VLE-8h (mg/m³) : 15.0 - VLE-15min (ppm) : 10.0 - VLE-15min (mg/m³) : 30.0|

#### Propriétés



[FICHEFévrier 2021Fiche n°69 - N,N-DiméthylformamideFiche présentant l'essentiel des données d'hygiène et de sécurité relatives à« N,N-Diméthylformamide »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_69)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_69&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_69&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_69&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion[2, 7, 9]](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_69&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_69&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_69&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_69&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_69&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants • Matériau :  – Caoutchouc butyle (type EN 374)  – Néoprène (type EN 374)  • Temps de pénétration :  – Caoutchouc butyle : > 480 min  – Néoprène : < 100 min  • Épaisseur :  – Caoutchouc butyle : 0.5 mm  – Néoprène : 0.45 mm  • Norme : EN 374 (testé sous EN 374‑3)|
| Yeux                 | Protection des yeux • Type : Lunettes de protection • Norme : EN 166 (légende « Protection des yeux » dans la section 8)|
| Peau                 | Gants • Matériau :  – Caoutchouc butyle (type EN 374)  – Néoprène (type EN 374)  • Temps de pénétration :  – Caoutchouc butyle : > 480 min  – Néoprène : < 100 min  • Épaisseur :  – Caoutchouc butyle : 0.5 mm  – Néoprène : 0.45 mm  • Norme : EN 374 (testé sous EN 374‑3)|
| Système respiratoire | Protection respiratoire • Utilisation : En cas de concentrations supérieures aux limites d’exposition • Appareils : – Pour utilisation à grande échelle / urgence : appareil respiratoire homologué NIOSH/MSHA ou norme européenne EN 136 – Pour utilisation en laboratoire : appareil respiratoire homologué NIOSH/MSHA ou norme européenne EN 149:2001 • Filtres recommandés : – Type A (gaz et vapeurs organiques) filtre marron conforme EN 14387 • Demi‑masques : – Valve filtrage EN 405 – Demi‑masque EN 140 + filtre FR 141 • Test d’adéquation : requis lorsqu’un PRE est utilisé|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons • Recommandation : Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée • Norme : Non spécifiée directement, mais mention de « Protection de la peau » et de l’obligation de porter des vêtements de protection|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. - Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. - Tenir à l’écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’ignition. - Ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles. - Utiliser des outils anti‑étincelles et des équipements antidéflagrants. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques.  Mesures d’hygiène:" - Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d’hygiène et de sécurité. - Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. - Se laver les mains avant les pauses et après le travail.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | N/A |
