Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit nn-dimethylformamide
Company | Thermo Fisher Scientific
Date | 2026-06-16
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.7.1

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit nn-dimethylformamide.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : nn-dimethylformamide

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit nn-dimethylformamide, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Thermo Fisher Scientific
État physique | liquide
Forme | -
pH | 6-8
Usage |
Date FDS | 2023-10-13

La FDS date du 2023-10-13. Elle a donc 2 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

EmilIA a identifié les erreurs de classification potentielles suivantes dans la FDS :

- La substance N,N-Dimethylformamide devrait être classée H360D*** selon les dernières classifications harmonisées publiées par l’ECHA.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant
Grave pour la santé

Mentions de danger :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H312 Nocif par contact cutané.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H332 Nocif par inhalation.

Conseils de prudence :

- P116 P116

- P210 P210

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):

- P304+P340 EN CAS D’INHALATION:

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P312 P312

Transport :

- ADR : Classe 3, Groupe d’emballage III
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : Classe 3, Groupe d’emballage III
- IATA : Classe 3, Groupe d’emballage III
- UN : 2265

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau pendant au moins 15 minutes. Consulter immédiatement un médecin en cas de symptômes.

eyes : Rincer immédiatement et abondamment à l’eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. Consulter un médecin.

ingestion : NE PAS faire vomir. Consulter un médecin.

inhalation : Transporter la victime à l’air frais. En cas de difficultés respiratoires, administrer de l’oxygène. Consulter un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 N,N-Dimethylformamide

Identification

- N° CAS : 68-12-2
- N° EINECS : 200-679-5

Concentration :greater or equal to 95.0

Dangers :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H312 Nocif par contact cutané.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H332 Nocif par inhalation.

- H360D*** Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Oui
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 5.0 - VLE-8h (mg/m³) : 15.0 - VLE-15min (ppm) : 10.0 - VLE-15min (mg/m³) : 30.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

FICHEFévrier 2021Fiche n°69 - N,N-DiméthylformamideFiche présentant l’essentiel des données d’hygiène et de sécurité relatives à« N,N-Diméthylformamide »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 7, 9]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Matériau : – Caoutchouc butyle (type EN 374) – Néoprène (type EN 374) • Temps de pénétration : – Caoutchouc butyle : > 480 min – Néoprène : < 100 min • Épaisseur : – Caoutchouc butyle : 0.5 mm – Néoprène : 0.45 mm • Norme : EN 374 (testé sous EN 374‑3)
Yeux | Protection des yeux • Type : Lunettes de protection • Norme : EN 166 (légende « Protection des yeux » dans la section 8)
Peau | Gants • Matériau : – Caoutchouc butyle (type EN 374) – Néoprène (type EN 374) • Temps de pénétration : – Caoutchouc butyle : > 480 min – Néoprène : < 100 min • Épaisseur : – Caoutchouc butyle : 0.5 mm – Néoprène : 0.45 mm • Norme : EN 374 (testé sous EN 374‑3)
Système respiratoire | Protection respiratoire • Utilisation : En cas de concentrations supérieures aux limites d’exposition • Appareils : – Pour utilisation à grande échelle / urgence : appareil respiratoire homologué NIOSH/MSHA ou norme européenne EN 136 – Pour utilisation en laboratoire : appareil respiratoire homologué NIOSH/MSHA ou norme européenne EN 149:2001 • Filtres recommandés : – Type A (gaz et vapeurs organiques) filtre marron conforme EN 14387 • Demi‑masques : – Valve filtrage EN 405 – Demi‑masque EN 140 + filtre FR 141 • Test d’adéquation : requis lorsqu’un PRE est utilisé
Corps | Vêtements de protection / combinaisons • Recommandation : Porter des vêtements et des gants de protection appropriés pour éviter toute exposition cutanée • Norme : Non spécifiée directement, mais mention de « Protection de la peau » et de l’obligation de porter des vêtements de protection

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Utiliser seulement sous une hotte contre les vapeurs de produits chimiques. - Porter un équipement de protection individuelle/un équipement de protection du visage. - Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. - Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. - Tenir à l’écart des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d’ignition. - Ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles. - Utiliser des outils anti‑étincelles et des équipements antidéflagrants. - Éviter l’accumulation de charges électrostatiques. Mesures d’hygiène:” - Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d’hygiène et de sécurité. - Conserver à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. - Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. - Retirer et laver les gants et vêtements contaminés, y compris leur doublure intérieure, avant réutilisation. - Se laver les mains avant les pauses et après le travail.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | Conserver les récipients bien fermés, au sec et dans un endroit frais et bien ventilé. Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | N/A