Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit enzyclear2_its_413031_02-12-20261350
Company | InterScience SAS
Date | 2026-07-06
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.7.1

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit enzyclear2_its_413031_02-12-20261350.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : enzyclear2_its_413031_02-12-20261350

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit enzyclear2_its_413031_02-12-20261350, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | InterScience SAS
État physique | Liquide
Forme | Pas une poudre fine, poudre, grains, granulés, pastilles ou pâte.
pH | 6 à 8
Usage | EnzyClear 2 est un détergent tri-enzymatique spécialement utilisé pour le nettoyage des équipements EasySpiral.
Date FDS | 2026-12-02

La FDS date du 2026-12-02. Elle a donc -1 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Not Applicable

Pictogrammes (SGH) :

Mentions de danger :

Conseils de prudence :

- P101 In case of consulting a doctor, keep the container or label handy.

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

Transport :

- ADR : Please provide the text you would like me to translate into French.
- RID : Please provide the text you would like me to translate into French.
- ADN : Please provide the text you would like me to translate into French.
- IMDG : Please provide the text you would like me to translate into French.
- IATA : Please provide the text you would like me to translate into French.
- UN : Please provide the text you would like me to translate into French.

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

peau : Enlevez les vêtements contaminés. Lavez immédiatement la zone touchée à l’eau et au savon, en rinçant abondamment. Si une irritation survient, consultez un médecin.

yeux : Rincez immédiatement les yeux à l’eau abondante, en soulevant les paupières supérieures et inférieures de temps en temps. Vérifiez la présence de lentilles de contact et retirez-les. Continuez le rinçage pendant au moins 10 minutes. Consultez un médecin si une irritation survient. Évitez d’utiliser un jet d’eau puissant pour éviter les dommages à la cornée ; consultez un médecin.

ingestion : Buvez beaucoup d’eau et fournissez de l’air frais. Appelez un médecin immédiatement. Consultez immédiatement un professionnel de la santé.

inhalation : Si la personne est inconsciente, placez-la dans une position latérale stable pour le transport. Consultez un médecin.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Subtilisin

Identification

- N° CAS : 9014-01-1
- N° EINECS : 232-752-2

Concentration :de 0,1 à 0,25

Dangers :

- H302 Nocif en cas d’ingestion.

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H318 Cause de graves lésions oculaires.

- H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

- H335 Peut irriter les voies respiratoires.

- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 6e-05

#### 2.5.1.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

### 2.5.2 Propane-1,2-diol

Identification

- N° CAS : 57-55-6
- N° EINECS : None

Concentration :Gamme illimitée

Dangers :

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.2.1 Propriétés

FICHEFévrier 2020Fiche n°226 - Propylène-glycolFiche présentant l’essentiel des données d’hygiène et de sécurité relatives à« Propylène-glycol »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[14-16]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Portez des gants appropriés conformes à la norme EN 374. • Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit. • Aucun matériau de gant spécifique n’est recommandé car les données sur le temps de pénétration sont manquantes ; par conséquent, l’utilisateur doit choisir un gant qui répond aux critères ci-dessus et convient à l’exposition prévue. • Si des données sur le temps de pénétration étaient disponibles, un temps de port maximal de 50 % du temps de pénétration serait conseillé.
Yeux | Des lunettes de protection sont recommandées pendant le remplissage et la manipulation générale. • Aucun écran facial n’est spécifié, mais des lunettes devraient assurer une étanchéité autour des yeux.
Peau | Portez des vêtements de travail de protection (par exemple, une blouse de laboratoire ou une combinaison) pour éviter tout contact avec la peau. • Aucune matière ou épaisseur spécifique n’est indiquée ; les vêtements doivent être résistants au produit et constituer une barrière contre les éclaboussures.
Système respiratoire | Utilisez un dispositif de protection respiratoire approprié (par exemple, un respirateur avec filtre adapté) si la ventilation est insuffisante. • La FDS ne spécifie pas de type de filtre particulier ; l’utilisateur doit choisir un appareil qui offre une protection adéquate contre les vapeurs ou aérosols du produit.
Corps | Portez des vêtements de travail de protection (par exemple, une blouse de laboratoire ou une combinaison) pour éviter tout contact avec la peau. • Aucune matière ou épaisseur spécifique n’est indiquée ; les vêtements doivent être résistants au produit et constituer une barrière contre les éclaboussures.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Gardez les récipients hermétiquement fermés. - Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. - Assurez une bonne ventilation/évacuation sur le lieu de travail. - Lavez les vêtements contaminés avant de les réutiliser. - Ne mangez pas, ne buvez pas et ne fumez pas pendant l’utilisation du produit. - Lavez-vous soigneusement les mains après manipulation. Informations concernant la protection contre l’incendie et les explosions : aucune mesure particulière requise.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conserver dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien fermés. - Garder les contenants hermétiquement fermés. - Ranger à un endroit frais. - Ranger loin des agents oxydants. - Protéger de la chaleur et de la lumière directe du soleil.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | EnzyClear 2 est un détergent tri-enzymatique spécialement utilisé pour le nettoyage des équipements EasySpiral.