Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit naoh01nvwr
Company | Avantor Performance Materials B.V.
Date | 2026-07-06
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.7.1

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit naoh01nvwr.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : naoh01nvwr

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit naoh01nvwr, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Avantor Performance Materials B.V.
État physique | Solide
Forme | Solide (blanc)
pH | Pas disponible
Usage | Pour usage en laboratoire, de recherche ou de fabrication.
Date FDS | 2014-02-06

La FDS date du 2014-02-06. Elle a donc 12 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Danger

Pictogrammes (SGH) :

Corrosif

Mentions de danger :

- H314 Cause des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence :

- P260 Ne respirez pas la poussière/la fumée/les gaz/le brouillard/les vapeurs/les aérosols.

- P303+P361+P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer.

- P310 P310

- P405 Garder sous clé.

- P501 Éliminer le contenu/récipient dans …

Transport :

- ADR : 8
- RID : Please provide the text you would like me to translate into French.
- ADN : Please provide the text you would like me to translate into French.
- IMDG : 8
- IATA : 8
- UN : UN1823

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

peau : Lavez immédiatement la zone touchée à l’eau et au savon et rincez abondamment.

yeux : Rincez l’œil ouvert pendant plusieurs minutes sous un filet d’eau courante.

ingestion : Buvez de grandes quantités d’eau et fournissez de l’air frais. Appelez immédiatement un médecin.

inhalation : Si l’patient est inconscient, placez-le dans une position latérale stable pour le transport.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 Sodium Hydroxide

Identification

- N° CAS : 1310-73-2
- N° EINECS : 215-185-5

Concentration :de 0,0 à 0,0

Dangers :

- H314 Cause des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (mg/m³) : 2.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

FICHEAvril 2021Fiche n°20 - Hydroxyde de sodium et solutions aqueusesFiche présentant l’essentiel des données d’hygiène et de sécurité relatives à« Hydroxyde de sodium et solutions aqueuses »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[7, 8]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants imperméables et résistants (le matériau sera choisi par le fabricant de gants en fonction des données de pénétration).
Yeux | Lunettes de sécurité bien hermétiques
Peau | Gants imperméables et résistants (le matériau sera choisi par le fabricant de gants en fonction des données de pénétration).
Système respiratoire | Aucun équipement respiratoire n’est nécessaire pour une manipulation normale.
Corps | Please provide the text you would like me to translate into French.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Dépoussiérage minutieux - veillez à ce que le matériau reste exempt de poussière pendant la manipulation. - Garder les conteneurs hermétiquement fermés - pour éviter toute libération accidentelle ou exposition. - Porter des gants de protection - les gants doivent être imperméables et résistants au produit ; choisissez le matériau en fonction du temps de pénétration, du taux de diffusion et de la dégradation. - Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les aliments - tenir éloigné des aliments, boissons et produits alimentaires. - Enlever immédiatement les vêtements contaminés - si vous êtes taché, retirez-les et lavez-les. - Se laver les mains - pendant les pauses et à la fin du travail. - Éviter l’inhalation de poussière/fumées/gaz/brouillard/vapeurs/spray - utiliser une ventilation appropriée ou une protection respiratoire si nécessaire. - Ranger sous clef - conserver la substance dans un endroit fermé à clé.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Exigences pour les locaux de stockage et les conteneurs : Aucune exigence particulière. - Stockage dans une installation commune : Non requis. - Condition de stockage supplémentaire : Garder le contenant hermétiquement fermé. - Incompatibilités : Aucune incompatibilité n’est spécifiée.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Pour usage en laboratoire, de recherche ou de fabrication.