```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>
|   |   |
|---|---|
| Tilte   | EmilIA – Analyse des dangers du produit tdabiomerieux20120 |
| Company | bioMérieux Benelux s.a. |
| Date    | 2026-07-06 |
| Version | Rev0 |
| Auteur  | Emilia 0.7.1 |
|||
| ![Modyva Logo](templates/modyva.png){width=6cm} | ![Cohezio Logo](templates/cohezio.png){width=6cm} |

```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit **tdabiomerieux20120**.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

  - Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
  - Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
  - Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
  - Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
  - Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle **EmilIA** développé par **Modyva**. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.  
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

  - LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
  - Fiches toxicologiques de l'INRS
  - Directive 2012/18/UE (SEVESO)
  - Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
  - Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
  - Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
  - Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

# Analyse des dangers : tdabiomerieux20120

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit **tdabiomerieux20120**, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

| **Propriété**     | **Valeur**            |
|-------------------|-----------------------|
| Fabriqué par      | bioMérieux Benelux s.a. |
| État physique     | liquide             |
| Forme            | -              |
| pH                |  Non disponible     |
| Usage             | Dispositif médical de diagnostic in vitro.         |
| Date FDS          | 2024-01-11    |

<br>
La FDS date du 2024-01-11. Elle a donc 2 an(s).


## Erreurs de classification

### Produit


Emilia n'a pas identifié d'erreur de classification dans la FDS.


## Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

**Mention d’avertissement** :
Attention

**Pictogrammes (SGH)** :

<div class="sgh-pictograms">




<span class="sgh-picto">![Corrosif](templates/SGH05.png){width=2cm}<br>Corrosif</span>

<span class="sgh-picto">![Nocif / Irritant](templates/SGH07.png){width=2cm}<br>Nocif / Irritant</span>


</div>


**Mentions de danger** :

  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Conseils de prudence** :

  - <span class="chip chip-p">P264</span> Se laver … soigneusement après manipulation.

  - <span class="chip chip-p">P273</span> Éviter le rejet dans l’environnement.

  - <span class="chip chip-p">P280</span> Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

  - <span class="chip chip-p">P302+P352</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:

  - <span class="chip chip-p">P305+P351+P338</span> EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.


**Transport** :

  - ADR : 8
  - RID : -
  - ADN : -
  - IMDG : 8
  - IATA : 8
  - UN : UN2582


## Dangers et/ou mesures par voie d’exposition


skin : • Laver abondamment la zone touchée avec de l’eau et du savon.
• En cas de contact cutané mineur, éviter d’étaler la substance sur la peau non contaminée.
• Consulter un médecin si une irritation se développe et persiste.

eyes : • Rincer immédiatement les yeux à grande eau pendant au moins 15 minutes.
• Les personnes portant des lentilles de contact doivent les enlever autant que possible.
• Continuer à rincer continuellement.
• Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.

ingestion : • Contacter immédiatement un médecin ou un centre antipoison.
• Rincer la bouche.
• NE PAS faire vomir.
• En cas de vomissement, garder la tête basse pour éviter une pénétration du contenu de l’estomac dans les poumons.

inhalation : • Sortir immédiatement à l’air libre.
• Ne pas utiliser le bouche‑à‑bouche si la victime a inhalé la substance.
• Contacter un médecin si les symptômes se développent ou persistent.


```{=openxml}
<w:p><w:r><w:br w:type="page"/></w:r></w:p>
```
<div class="pagebreak"></div>

## Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### TDA

**Identification**  

- N° CAS : None
- N° EINECS : None

**Concentration** :Unbounded range

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H302</span> Nocif en cas d’ingestion.

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H412</span> Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Non|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés


Pas d’informations disponible.


### FER (III) chlorure

**Identification**  

- N° CAS : 7705-08-0
- N° EINECS : 231-729-4

**Concentration** :from 10.0 to 20.0

**Dangers** :


  - <span class="chip chip-h">H300</span> Fatal if swallowed

  - <span class="chip chip-h">H314</span> Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H318</span> Provoque des lésions oculaires graves.

  - <span class="chip chip-h">H411</span> Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



**Réglementation & Valeurs limites**

| **Réglementation**                                | **Présence / Valeur**           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Classé CMR                                    | Non|
| REACH Annexe XVII (restrictions)              |Non|
| REACH Annexe XIV (autorisation)               |Non|
| Règlement POP                                 |Non|
| RPB (Biocides)                                | Non |
| Seveso (phrases H pertinentes)                |Oui|
| VLE – Code du Bien-être au travail            |Non|

#### Propriétés



[FICHEFévrier 2021Fiche n°154 - Trichlorure de ferFiche présentant l'essentiel des données d'hygiène et de sécurité relatives à« Trichlorure de fer »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_154)


- [Généralités](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_154&section=generalites)

- [Caractéristiques](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_154&section=caracteristiques)

- [VLEPMesurage](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_154&section=VLEPMesurage)

- [Incendie - Explosion](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_154&section=incendieExplosion)

- [Pathologie - Toxicologie](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_154&section=pathologieToxicologie)

- [Règlementation](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_154&section=reglementation)

- [Recommandations](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_154&section=recommandations)

- [Bibliographie](https://www.inrs.fr/accueil/publications/bdd/fichetox/fiche.html?refINRS=FICHETOX_154&section=bibliographieAuteurs)





## Protections individuelles et collectives à envisager

| **Zones à protéger**         | **Mesures à envisager**|
|--------------------------|-----------------------|
| Mains                | Gants de protection *Matériau : nitrile* Aucun détail supplémentaire (épaisseur, temps de perçage, etc.) n’est fourni dans le texte.|
| Yeux                 | Lunettes / écrans faciaux *Lunettes de sécurité à écrans latéraux* Le document précise uniquement la présence d’écrans latéraux. Aucun détail sur le type de verre, la protection UV, la résistance aux chocs, etc.|
| Peau                 | Gants de protection *Matériau : nitrile* Aucun détail supplémentaire (épaisseur, temps de perçage, etc.) n’est fourni dans le texte.  Lunettes / écrans faciaux *Lunettes de sécurité à écrans latéraux* Le document précise uniquement la présence d’écrans latéraux. Aucun détail sur le type de verre, la protection UV, la résistance aux chocs, etc.  Vêtements de protection / combinaisons *Vêtements appropriés résistant aux produits chimiques* Le texte indique simplement que les vêtements doivent être « appropriés » et « résistants aux produits chimiques ». Aucun détail sur le matériau, la coupe, la protection contre les éclaboussures, etc.|
| Système respiratoire | Protection respiratoire *Aucun équipement respiratoire individuel n’est normalement nécessaire* Le document ne recommande pas de masque ou de filtre respiratoire pour la manipulation de ce produit.|
| Corps                | Vêtements de protection / combinaisons *Vêtements appropriés résistant aux produits chimiques* Le texte indique simplement que les vêtements doivent être « appropriés » et « résistants aux produits chimiques ». Aucun détail sur le matériau, la coupe, la protection contre les éclaboussures, etc.|

## Conditions de stockage et de manipulation à envisager

| **Zones à protéger**                                      | **Mesures à envisager**|
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger  | - Éviter toute exposition prolongée.  - Lors de l'utilisation, ne pas manger, boire ou fumer.  - Assurer une ventilation efficace.  - Porter un équipement de protection approprié.  - Se laver les mains soigneusement après manipulation.  - Éviter le rejet dans l'environnement.  - Suivre les règles de bonnes pratiques chimiques.|
| Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités  | Stocker dans un récipient fermé de manière étanche ; conserver à l’écart des matières incompatibles (voir la Section 10 de la FDS). Les incompatibilités mentionnées sont: agents oxydants forts.|
| Utilisation(s) finale(s) particulière(s)                | Dispositif médical de diagnostic in vitro. |
