Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit de-icer
Company | Wynn’s Belgium
Date | 2026-07-27
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.7.1

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit de-icer.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : de-icer

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit de-icer, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Wynn’s Belgium
État physique | liquide
Forme | liquide limpide (pas de poudre, grains, granulés ou pâte)
pH | ≈ 8
Usage | Utilisation prévue : produit antigel et de dégivrage destiné au grand public.
Date FDS | 2026-07-27

La FDS date du 2026-07-27. Elle a donc 0 an(s).

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Inflammable

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H226 Liquide et vapeurs inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P102 Tenir hors de portée des enfants.

- P210 P210

- P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

- P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Transport :

- ADR : 3
- RID : -
- ADN : -
- IMDG : -
- IATA : -
- UN : 1993

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

skin : • Retirer les vêtements contaminés. • Laver les parties exposées avec un savon doux et de l’eau, puis rincer abondamment à l’eau chaude. • En cas d’irritation cutanée persistante : consulter un médecin.

eyes : • Rincer les yeux avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. • Retirer les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. • Continuer le rinçage jusqu’à ce que l’irritation cesse. Si l’irritation persiste, consulter un médecin.

ingestion : • Rincer la bouche. • NE PAS faire vomir. • Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise. • En cas d’ingestion à fortes doses : hospitalisation immédiate.

inhalation : • Si difficulté respiratoire : transporter la victime à l’extérieur et lui faire respirer dans une position confortable. • Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 éthanol

Identification

- N° CAS : 64-17-5
- N° EINECS : 200-578-6

Concentration :from 50.0 to 100.0

Dangers :

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 1000.0 - VLE-8h (mg/m³) : 1907.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

FICHENovembre 2019Fiche n°48 - ÉthanolFiche présentant l’essentiel des données d’hygiène et de sécurité relatives à« Éthanol »avec un rappel de la réglementation française et des recommandations techniques et médicales.En savoir plus

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[2, 9, 17-19]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants • Matériaux possibles : néoprène, caoutchouc nitrile ou chlorure de polyvinyl (PVC). • Le choix du gant dépend non seulement du matériau mais aussi d’autres caractéristiques propres à chaque fabricant. • Temps de pénétration (perçage) : à déterminer avec le fabricant des gants. • Épaisseur minimale du matériau : > 0,1 mm.
Yeux | Lunettes / écrans faciaux • Lunettes de sécurité sont indiquées comme équipement de protection individuelle requis. • Aucun détail supplémentaire (matériau, type de verre, etc.) n’est fourni dans le document.
Peau | Gants • Matériaux possibles : néoprène, caoutchouc nitrile ou chlorure de polyvinyl (PVC). • Le choix du gant dépend non seulement du matériau mais aussi d’autres caractéristiques propres à chaque fabricant. • Temps de pénétration (perçage) : à déterminer avec le fabricant des gants. • Épaisseur minimale du matériau : > 0,1 mm.
Système respiratoire | -
Corps | - Aucune information spécifique sur des vêtements ou combinaisons de protection est mentionnée dans la section 8.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Conformité à la réglementation en vigueur. - Le produit ne présente pas de risques particuliers dans les conditions normales d’hygiène industrielle. - Utiliser de bonnes mesures d’hygiène personnelle. - En cas de contact avec la peau : laver soigneusement et abondamment à l’eau et au savon, puis rincer. - Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Conformité à la réglementation en vigueur. - Maintenir le récipient fermé de manière étanche. - Protéger du rayonnement solaire. - Stocker dans un endroit bien ventilé. - Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. - Ne pas fumer.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Utilisation prévue : produit antigel et de dégivrage destiné au grand public.