Tilte | EmilIA – Analyse des dangers du produit ca30cwat-grez-hain-bwok
Company | Alfred Kührer GmbH & Co. KG
Date | 2026-04-01
Version | Rev0
Auteur | Emilia 0.6.0

# 1 Introduction

Le présent rapport analyse les dangers intrinsèques du produit ca30cwat-grez-hain-bwok.

L’analyse vise à répondre aux questions suivantes :

- Quels sont les dangers associés au produit et à ses substances ?
- Les substances présentes sont-elles soumises à des valeurs limites d’exposition ou à des classifications particulières (CMR, SEVESO, …) ?
- Quels sont les dangers pour la santé connus pour ces différentes substances ?
- Est-ce que la FDS reçue présente potentiellement des erreurs (obsolescence, changements dans les classifications de l’ECHA, …) ?
- Quelles mesures de prévention doivent être envisagées lors de l’utilisation de ce produit ?

La fiche de données de sécurité (FDS) a été traitée à l’aide de l’outil d’intelligence artificielle EmilIA développé par Modyva. Les résultats ont été revus et contrôlés par Modyva.
L’analyse se limite à une analyse des dangers. L’exposition au risque basée sur les conditions réelles d’utilisation in-situ n’a pas été évaluée.

Cette étude est basée sur les prescriptions et recommandations suivantes :

- LIVRE VI — Agents chimiques, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques
- Fiches toxicologiques de l’INRS
- Directive 2012/18/UE (SEVESO)
- Règlement (CE) 1272/2008 (CLP)
- Règlement (CE) 1907/2006 (REACH) — Annexe XVII / Annexe XIV
- Règlement (UE) 2019/1021 (POP)
- Règlement (UE) 528/2012 (Biocides)

# 2 Analyse des dangers : ca30cwat-grez-hain-bwok

Dans la suite, nous détaillons les dangers associés au produit ca30cwat-grez-hain-bwok, les éléments potentiellement erronés ou obsolètes relevés dans la FDS, les classifications des différentes substances présentes et les protections individuelles à envisager.

## 2.1 Remarques préalables relatives au contenu de la FDS

Propriété | Valeur
--- | ---
Fabriqué par | Alfred Kührer GmbH & Co. KG
État physique | Liquide (fluide)
Forme | Fluide
pH | 7,4
Usage | Utilisation prévue : nettoyage des surfaces.
Date FDS | 2017-09-14

La FDS date du 2017-09-14. Elle a donc 8 an(s).

La FDS ayant plus de 5 ans, il est nécessaire de demander au fournisseur de produire une FDS mise à jour.

## 2.2 Erreurs de classification

### 2.2.1 Produit

Emilia n’a pas identifié d’erreur de classification dans la FDS.

## 2.3 Dangers, conseils de prudence et classification pour le transport du produit

Mention d’avertissement : Attention

Pictogrammes (SGH) :

Nocif / Irritant

Mentions de danger :

- H315 Il provoque une irritation cutanée.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence :

- P264 Se laver… soigneusement après manipulation.

- P280 Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

- P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :

- P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer soigneusement à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement retirées. Continuer à rincer.

- P332+P313 En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin.

- P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

Transport :

- ADR : Please provide the text you would like me to translate into French.
- RID : Please provide the text you would like me to translate into French.
- ADN : Please provide the text you would like me to translate into French.
- IMDG : Please provide the text you would like me to translate into French.
- IATA : Please provide the text you would like me to translate into French.
- UN : Please provide the text you would like me to translate into French.

## 2.4 Dangers et/ou mesures par voie d’exposition

peau : Rincez la zone touchée à l’eau tiède.

yeux : Rincez l’œil ouvert pendant plusieurs minutes sous l’eau courante.

ingestion : Rincez la bouche puis buvez beaucoup d’eau ; si les symptômes persistent, consultez un médecin.

inhalation : Fournir de l’air frais ; consulter un médecin si des symptômes apparaissent.

## 2.5 Informations relatives aux substances dangereuses présentes

### 2.5.1 1-methoxypropan-2-ol

Identification

- N° CAS : 107-98-2
- N° EINECS : None

Concentration :De 5,0 à 10,0

Dangers :

- H226 Liquides et vapeurs inflammables.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 50.0 - VLE-8h (mg/m³) : 184.0 - VLE-15min (ppm) : 100.0 - VLE-15min (mg/m³) : 369.0

#### 2.5.1.1 Propriétés

Fiche n°221 - 1-Méthoxy-2-propanol et son acétate

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[1, 2, 14]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.2 propan-2-ol

Identification

- N° CAS : 67-63-0
- N° EINECS : None

Concentration :de 1,0 à 5,0

Dangers :

- H225 Liquides et vapeurs très inflammables.

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Oui
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Oui
Seveso (phrases H pertinentes) | Oui
VLE – Code du Bien-être au travail | VLE-8h (ppm) : 200.0 - VLE-8h (mg/m³) : 500.0 - VLE-15min (ppm) : 400.0 - VLE-15min (mg/m³) : 1000.0

#### 2.5.2.1 Propriétés

Fiche n°66 - Propan-2-ol

- Généralités

- Caractéristiques

- VLEPMesurage

- Incendie - Explosion[16-18]

- Pathologie - Toxicologie

- Règlementation

- Recommandations

- Bibliographie

### 2.5.3 Benzensulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compounds with triethanolamine

Identification

- N° CAS : None
- N° EINECS : 939-464-2

Concentration :de 1,0 à 2,5

Dangers :

- H314 Cause des brûlures cutanées et des lésions oculaires graves.

- H318 Cause de graves lésions oculaires.

- H412 Harmful to aquatic organisms, it causes long-term adverse effects.

Réglementation & Valeurs limites

Réglementation | Présence / Valeur
--- | ---
Classé CMR | Non
REACH Annexe XVII (restrictions) | Non
REACH Annexe XIV (autorisation) | Non
Règlement POP | Non
RPB (Biocides) | Non
Seveso (phrases H pertinentes) | Non
VLE – Code du Bien-être au travail | Non

#### 2.5.3.1 Propriétés

Pas d’informations disponible.

## 2.6 Protections individuelles et collectives à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Mains | Gants – contact permanent : • Matériau : caoutchouc de butyl (BR) • Épaisseur : 0,7 mm • Temps de percée : 480 min Gants – protection contre les éclaboussures : • Matériau : caoutchouc nitrile • Épaisseur : 0,4 mm • Temps de percée : 30 min
Yeux | Protection des yeux : • Des lunettes de sécurité bien ajustées
Peau | Gants – contact permanent : • Matériau : caoutchouc de butyl (BR) • Épaisseur : 0,7 mm • Temps de percée : 480 min Gants – protection contre les éclaboussures : • Matériau : caoutchouc nitrile • Épaisseur : 0,4 mm • Temps de percée : 30 min
Système respiratoire | Protection respiratoire : • Exposition brève / faible pollution : utiliser un dispositif de filtration respiratoire (par exemple, une cartouche filtrante). • Exposition intensive ou plus longue : utiliser un appareil de protection respiratoire autonome (par exemple, un appareil respiratoire à air comprimé). • Non requis si la pièce est bien ventilée.
Corps | Aucun vêtement de protection supplémentaire ni combinaison n’est spécifié dans le document pour la manipulation du produit.

## 2.7 Conditions de stockage et de manipulation à envisager

Zones à protéger | Mesures à envisager
--- | ---
Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | - Assurez une bonne ventilation/évacuation sur le lieu de travail. - Prévenez la formation d’aérosols. - Évitez tout contact avec les yeux et la peau.
Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités | - Aucune exigence spéciale pour les locaux de stockage ou les récipients. - Conserver le produit à l’abri des agents oxydants. - Tenir le produit éloigné des aliments, boissons et aliments pour animaux. - Aucune autre incompatibilité n’est mentionnée.
Utilisation(s) finale(s) particulière(s) | Utilisation prévue : nettoyage des surfaces.